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河南省正龙煤业有限公司

城郊煤矿锚索锚杆切断器及锚杆拉力计技术规格书
编  制   人：

审  核   人：

日    期：     年   月   日

河南省正龙煤业有限公司
城郊煤矿锚索锚杆切断器及锚杆拉力计技术规格书
一、项目简介及使用地点
1、锚索（锚杆）切断器主要用于矿井巷道掘进支护、 修巷时修整锚杆长度，可安全快速地切断高强度锚索（锚杆）。

2、锚杆拉力计用于监测、评判巷道支护中锚杆的强度、锚固力及锚固质量，适用于直径为20～24mm的锚杆监测。

主要特点：体积小，重量轻，剪切力大。
货物名称及供货范围 

	序号
	物资名称
	型号
	单位
	备注

	1
	锚索锚杆切断器（开口）

	GQK-320型(参考)
	个
	锚索锚杆切断器

（液压剪）

	2
	锚索锚杆切断器（闭口）


	GQK-320型(参考)
	个
	锚索锚杆切断器

（液压剪）

	3
	锚杆拉力计
	LDZ-300(参考)
	个
	额定张拉力≥300kN


本次拟采购数量为年度预估使用数量，拟签订年度单价供货协议，最终以实际供货使用量挂账结算。
三、主要技术要求

1、锚索（锚杆）切断器，分为开口及闭口2种型号，采购方根据需要确定。2种型号都应按照相关国家及行业标准及产品使用人提供的技术参数加工制作生产，产品可安全快速的剪断直径22mm高强锚索（锚杆）和直径29mm以下的高强锚索，工具经久耐用性能可靠。
2、锚杆拉力计符合《锚杆拉力计检测标准》（GB/T 50495-2009）要求。锚杆拉力计由手动油泵、高压油管、油缸、拉杆组成，整体结构合理、安全牢固，金属表面作防锈处理，压力表须使用抗震压力表，压力表须标明张拉压力值(MPa)及对应张拉力值（kN），设备铭牌需标明额定张拉力、额定张拉压力等参数。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、锚杆拉力计必须有矿用产品安全标志证书，所有资质文件真实有效、可查可溯。

五、使用环境及范围

1、海拔不超过±1000m；

2、工作环境温度为：-25℃-40℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4、能适用于煤矿井下环境中。
六、适用标准
1、锚索（锚杆）切断器符合《煤矿安全规程》（应急管理部令第17号）、《矿用锚索张拉机具》（KA/T 972-2006）、《钢绞线液压剪》（KA/T 973-2006）等要求，符合国家和行业现行标准和规范，符合买受人技术规格书要求。
2、锚杆拉力计符合《煤矿安全规程》（应急管理部令第17号）、《煤矿用锚杆拉力计》（KA/T 979-2006）等要求，符合国家和行业现行标准和规范，符合买受人技术规格书要求。
七、质量及验收要求
抽检到货数量的100%，测量相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2、须悬挂出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

3、设备应附使用说明书、合格证、附件等。

4、设备外表应光滑，无尖棱等缺陷。
八、安装、调试要求

根据买受人现场需要设备调试和现场指导。
九、服务及质保要求

1、出现故障后，出卖人在接到产品使用人通知后48小时内派技术人员到现场进行故障处理；

2、产品安装合格后半年或货到之日起1年，质保期内接到产品使用人关于设备质量问题通知后，出卖人需要无偿对设备进行维修与或赔偿，产品使用人有权追究因产品质量问题对本单位造成的损失。

3、为保证产品满足矿井生产需要，首批物资到货后需试用一个月（从到货验收日期算起），如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求、使用过程中出现严重质量问题时，买受人有权立即单方面中止合同，并依法追究赔偿，试用检验不合格的物资，买受人不予账务挂账，亦不办理款项结算手续。
十、运输及包装要求

1、接到送货通知后，出卖人必须在7日内将产品送达产品使用人指定地点，运输费用由出卖人承担；

2、送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

3、运输、装卸由出卖人负责，运输、装卸过程中遵守买方单位的规章制度及安装要求。

十一、出卖人须提供技术资料要求

随货提供锚索（锚杆）切断器产品合格证、出厂试验报告，锚杆拉力计随货提供产品合格证及出厂试验报告。

十二、其他
本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。    

十三、技术联系人及联系方式：

技术联系人：邵昆仑
电话：0370-5195170                
