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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

锚杆注水器及附件技术规格书

一、项目简介及使用地点
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批锚杆注水器及附件，用于矿井日常生产。

二、货物名称及供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	煤钻杆注水器（带轴承）
	φ28
	个
	

	2
	煤钻杆接头
	43mm
	支
	


三、质量要求：
锚杆注水器采用优质45#优质碳素结构钢，注水器连接处外径Φ±1mm。生产工艺采用数控加工，旋转处采用轴承，密封合格，表面无毛刺、裂痕，注水器镀锌处理。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

煤钻杆注水器执行标准：GB/T6480-2002。

煤钻杆接头执行标准：MT/T984-2006。

五、货物使用环境及范围

1.周围空气温度：0～50℃

2.海拔：不超过1000m 

3.环境湿度：不大于 95% (+25℃)。

4.煤矿井下环境，周围空气可能受腐蚀性或水蒸气等明显污染

5.有瓦斯煤尘爆炸危险场所

六、验收标准

矿方会严格按照技术要求、规定验收。

七、质量及验收要求
1.产品应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

2.产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。

3.产品目测检查表面应光滑平整、不允许有裂纹、气孔、毛刺、划伤、尺寸不合格等缺陷。

4.产品验收时，出卖人应随货提供产品使用说明书及产品合格证、质量证明书等资料，资料不全或产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

5.产品在质保期内实行三包（包修、包换、包退）、三保（保证产品质量、保证信守合同、保证优质服务）。

6.因产品质量问题或交货期拖延，技术性能达不到要求，影响买受人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担。

八、服务及质保要求

质保期内由于产品质量本身出现质量问题，出卖人应在3个工作日内，无偿更换相应产品。

九、运输及包装要求

1.产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2.产品出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，保证产品完好如初的运送到使用现场。
十一、供应商须提供技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：合格证、出厂检验报告。 

十二、其他

1.产品验收时，发现产品不符合有关规定，使用人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2.本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

3.签订合同后，使用人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，出卖人应允若予以配合。

4.交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，接到送货通知后，出卖人必须在10日内将产品送达使用人指定地点，运输费用由出卖人承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。

5.到货产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

6.本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

7.其它未尽事宜，双方协商解决
技术负责人：李松

联系方式：0370-519 5171




