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城郊煤矿网络机房设备配件项目技术规格书
编制单位（盖章）：调度室        编制日期：    年  月  日
1、项目简介及使用地点

本项目相关设备及配套配件作为矿井智能化、数字化运营的核心硬件支撑，主要保障煤矿日常生产调度、安全监测数据存储、业务系统运行、网络通信传输等工作有序开展，对维系矿井安全生产、高效运营、数据稳定流转起到关键作用，可有效提升煤矿信息化运维保障能力，确保各类生产、安全、管理系统持续稳定运行。

使用地点河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿地面调度室网络机房及模块化机房。

2、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	图形工作站
	P368-C4
	台
	4
	详见技术参数3

	
	服务器硬盘
	1.2TB  ST1200mm009
	块
	4
	

	
	服务器硬盘
	SAS  1.2T  00WG701
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS  600GB  00WG6901
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS  1.2T  00YK016
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS  1TB  00NA492
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS DS 2.4 TB 10K  881507
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS 1.2T 10K
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SSD 960G
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SATA  4TB 6Gb  7.2k
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SATA  480GB  01PE337
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SATA  960GB  01PE338
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SATA 1.8T  00YK017
	块
	5
	

	
	服务器硬盘
	SAS 1.2TB  10K  0231AF6S
	块
	5
	

	
	光纤衰减器
	SC15DB
	个
	30
	

	
	光纤衰减器
	SC10DB
	个
	30
	

	
	光纤衰减器
	SC5DB
	个
	30
	

	
	光纤衰减器
	SC/APC 5DB
	个
	30
	

	
	光纤衰减器
	SC/APC 10DB
	个
	30
	

	
	光纤衰减器
	SC/APC 15DB
	个
	30
	

	
	万兆交换机
	S1730S-S24T4X-QA2
	台
	4
	满配4个原厂万兆光模块

	
	阵列扬声器
	ENNE  Vertica 100
	台
	1
	

	
	吸顶天花音箱
	Martin audio C4.8T
	台
	1
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
（1）图形工作站 型号：P368-C4

参数详情 

处理器 支持15代酷睿Ultra系列标压处理器

至高可选酷睿Ultra9 285（24核24线程，2.5GHz至5.7GHz，65W） 

芯片组 Intel Q870 

内存 4个DDR5内存插槽、至高支持128GB 

硬盘 支持2个M.2 NVMe固态硬盘

支持2个3.5英寸 SATA机械硬盘 

显卡 标配集成显卡

可选独立显卡（至高支持NVIDIA RTX4000Ada 20G） 

前置 标配：(共5个USB) 2个USB3.2 Gen1、2个USB3.2 Gen2、1个USB3.2 Gen2 Type-C、1个音频输入/输出接口，1个音频输入接口

可选：3合1读卡器，支持SD/SDHC/SDXC存储卡 

后置 标配：4个USB3.2 Gen1、1个HDMI 2.1TMDS、1个DP

可选：2个USB3.2 Gen1、2个USB2.0、2个PS/2、2个串口(RS232)、1个并口、4个Flex I/O(VGA/HDMI2.1 TMDS/DP三选一)、1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口 

电源 可选310W/400W/500W/750W电源 

硬件质保三年

万兆交换机
S1730S-S24T4X-QA2

    参数详情
接口基础 支持VLAN、支持802.1Q、支持Port Bridge、支持Jumbo帧、支持端口UP/DOWN检测、支持端口自协商、支持接口MTU设置、支持VLANIF接口、支持链路聚合、静态端口聚合 

安全特性 支持端口安全；支持广播、组播、未知单播风暴控制；支持端口隔离 

以太基础 支持4K VLAN、支持Access/Trunk/Hybrid/QinQ接入方式、支持基于端口划分VLAN、支持MAC地址自动学习、支持MAC地址自动老化、支持静态MAC表项 

STP 支持STP（IEEE 802.1d）、支持RSTP（IEEE 802.1w）、支持MSTP（IEEE 802.1s） 

组播 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、支持MLD V1/V2 Snooping 

路由特性 支持IPv4、IPv6静态路由、支持动静态ARP、支持ND、支持DNS Client 

路由特性 支持IPv4、IPv6静态路由、支持动静态ARP、支持ND、支持DNS Client 

QoS 支持流量监管、支持入端口流量限速、支持端口队列调度、支持拥塞避免、支持出端口流量整形、支持高级IPv4/v6 ACL 

用户接入 支持DHCP Client功能、支持DHCP Relay功能、支持DHCP Server功能、支持DHCP Snooping功能、支持802.1X认证、支持MAC认证、支持Portal认证、支持管理用户认证、支持NAC用户授权 

设备管理 支持WEB网管、电口支持端口休眠、支持802.3az能效以太网EEE、支持智能升级 

设备维护 支持Syslog（系统日志）、支持Ping检测、支持端口镜像、支持线路环回监测、支持VCT（Virtual Cable Test）、支持链路层发现协议LLDP（Link Layer Discovery Protocol）、支持NTP功能 

4、货物使用环境及范围

地面:

a、大气压力：80~106kpa；

b、环境温度：0℃~+40℃；

c、空气相对湿度：≤95%（25℃）；

d、无显著振动和冲击的场合；

5、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

6、安装、调试要求

必须按照矿方提出的要求对设备及相关配件进行安装、调试，特别是初次安装设备时，供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿安装、调试（要求对到矿的所有设备进行逐台调试），如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。

7、服务及质保要求

（1）供货商负责设备安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）。

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。
8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

9、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。
10、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

11、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

12、技术联系人：曹松岭；联系号码：13938933668                                
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