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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用正压气体采样器及气体检测管技术规范书
一、项目简介及使用地点

矿用正压气体采样器及气体检测管主要用于煤矿井下各作业地点有毒有害气体的检测工作。

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	矿用正压气体采样器
	CZY-50型
	台
	

	2
	硫化氢气体检测管
	(0.0001～0.012)%H2S
	支
	

	3
	二氧化氮气体检测管
	(0.0001～0.01)%NO2
	支
	

	4
	氢气气体检测管
	(0.5～4.0)%H2
	支
	

	5
	氧气气体检测管
	(1～21)%O2
	支
	

	6
	二氧化碳气体检测管
	(0.05～3.0)%CO2
	支
	

	7
	氨气气体检测管
	(0.0005～0.014)%NH3
	支
	

	8
	二氧化硫气体检测管
	(0.0001～0.01)%S02
	支
	

	9
	一氧化碳气体检测管
	(5～50)ppmCO
	支
	

	10
	乙烯气体检测管
	(0～50)ppmC2H4
	支
	

	11
	乙炔气体检测管
	(0～4000)ppmC2H2
	支
	


三、主要部件配置要求、技术参数
1、矿用正压气体采样器：仪器材质需采用高强度耐磨合金，防腐蚀、表面光滑平整，体积小，重量轻，推拉顺畅，密封严密、不漏气，三通阀转动灵活，配备便携式外盒。

2、气体检测管：满足测量范围的需求，管体密封完好，无破损，提供的检测管应在有效期内，检测显色灵敏、刻度清晰、数据准确。
四、设计、生产、制造、安装、检测检验所需资质文件
1、投标人需提供有效的营业执照，所供产品需符合国家标准及行业标准，包括但不限定于MT/T 629-1996《气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件》、GB∕T 7230-2008《气体检测管装置》。

2、所供产品必须具有矿用产品安全标志。

五、使用环境及范围

1、温度：0～40℃；

2、相对湿度：≤98%；

3、大气压力：80～116kPa；

4、含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

六、质量及验收要求

1、该产品质量必须符合MT/T 629-1996《气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件》、GB∕T 7230-2008《气体检测管装置》等国家标准及行业标准的有关规定。

2、仪器送到矿后，由供应科、通防科和通风队派相关人员参与验收，验收时严格按照签订的技术协议相关内容执行。
3、验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。
4、当仪器发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由供应商承担。

七、安装、调试要求

仪器到货后，供货商派技术人员现场调试，确保仪器正常使用。

八、服务及质保要求

1、供货商根据矿方要求提供技术资料、气体采样器配件。

2、产品从到矿日期计算，提供质保期1年，质保期内仪器出现非人为损坏，供货商免费维修或更换。
九、运输及包装要求

1、接到送货通知后，供应商必须在15日内将仪器送达矿方，运输费用由供应商承担。

2、仪器随行文件（产品合格证、使用说明书、矿用产品安全标志证书复印件）装入塑料袋密封后放入包装箱内。

3、送货到矿的要求，必须确保完好无损，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

十、供应商须提供技术资料要求

1、提供产品合格证、产品使用说明书（包括使用方法、维护保养及注意事项等）。
十一、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十二、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、供货商应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约2次及以上，矿方有权取消其参与投标的资格。
十三、技术联系人及联系方式
技术联系人：马榑彬   

联系方式：0370-5195372


