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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

照明综保及双风机开关配件技术规格书
编 制 人：

审 核 人：
科    长：

机电副总：
日    期：

城郊煤矿照明综保及双风机开关配件
技术规格书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿目前在用的部分照明综保及双风机开关为淮南万泰电子股份有限公司生产，拟采购一批与之匹配的配件，用于照明综保及双风机开关的维修使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	1
	矿用隔爆型双回路照明信号综合保护装置本体
	ZBZ2-10/1140(660)SM
	台
	

	2
	阻燃电源罩
	智能6\10千伏通用电源罩 300*80*100*δ2
	个
	

	3
	接线柱
	WT-M10*143
	只
	

	4
	接线柱
	WT-M8 660V
	只
	

	5
	接线柱
	四芯
	只
	

	6
	熔芯
	WT-RL5-1140V/16A
	只
	

	7
	ZBZ2-10/1140(660)SM 铭牌
	WT-TYBP10-100×65-023
	块
	

	8
	接线柱
	WT-M6
	只
	

	9
	接线柱
	WT-M6 1140V
	只
	

	10
	保护器
	WTZ-10SM(WTZ-200)保护器
	块
	

	11
	标牌
	停止 45*25
	块
	

	12
	本体
	ZBZ2-10/1140(660)M
	台
	

	13
	交流真空接触器
	WT-CKJ5-80/1140V/127V
	台
	

	14
	电流互感器
	WT-YSLF4-50A/0.1A 四相方孔
	只
	

	15
	三相电抗器
	220V/42V
	只
	

	16
	行程开关
	WTLX19K
	只
	

	17
	变压器
	WT-EI-57/127/24/15-1
	只
	

	18
	保险座
	FUSE 小
	只
	

	19
	漏电滤波模块
	WTZ-200LB-01-BOM-01
	块
	

	20
	万能转换开关
	WT-HZ5B-10/1D001（双回路照明用、单层）
	只
	

	21
	按钮
	WT-LA18-22红
	只
	

	22
	组合开关
	WT-HZ10-25/E129（1140V 25A)
	只
	

	23
	磁保险座
	WT-RL5-16 1140V
	只
	

	24
	矿用隔爆型远距离保护器
	BBL-10(6)/127
	台
	

	25
	保护器
	WTF-200
	件
	

	26
	本体
	QBZ-2*80（120）/1140(660)SF
	个
	

	27
	变压器
	WT-BK-300 1140/660/36/36/28/15V
	件
	

	28
	电流互感器
	WT-YSL150A/0.1A
	件
	

	29
	电源滤波器
	WT-SH200-6A
	块
	

	30
	航空插头
	WT-X24K12A
	套
	

	31
	航空插头
	WT-YP36-50芯
	套
	

	32
	接触器式继电器
	WT-JZC4-22 AC36V
	件
	

	33
	空气式延时头
	WT-LA3-322
	件
	

	34
	煤矿风机用智能保护器
	WT- QBZ [QBZ-2×80（120）
	块
	

	35
	小型通用继电器
	WT-JTX-2C AC36V
	件
	

	36
	新式智能四回路导电带
	WT-200*20
	根
	

	37
	新式智能四回路导电带
	WT-380*20
	根
	

	38
	严禁带电开盖警示牌
	不锈钢或铜质
	个
	带底座


三、主要部件（或设备）配置要求

1、照明综保保护器具有过载、短路、断相、漏电、漏电闭锁、欠压、过压等多种保护功能，并能灵活进行保护器内整定调整、故障的现场查询。中文汉显、智能化保护，能够实时显示系统电压、运行电流、工作状态等信息。

2、风机起动器保护器具有过载、短路、断相、漏电闭锁、欠压、过压等多种保护功能，并能灵活进行现场整定调整、故障的现场查询；全中文蓝屏汉显、智能化保护，实时显示系统电压、电机负载电流、工作状态等信息。具有风电闭锁功能、与瓦斯报警断电仪配合可实现瓦斯风闭锁功能，并可双电源双风机进行自动切换；具有可靠的机械联锁机构和电气闭锁，确保使用安全。

3、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用照明综保及双风机开关原有配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。
四、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃，相对湿度≥90%。

五、货物适用标准

安全性能应符合以下文件的规定：

KA 25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》
GB/T 3836.1-2021 爆炸性气体环境用电气设备 第 1 部分：通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分：隔爆型 “d”

MT/T 661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件

GB/T 2900.35-2023  电工术语 爆炸性环境

GB 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 试验 Db：交变湿热试验

以上所有标准均按照最新标准执行

六、配套设备技术参数

1、双风机启动器技术参数：

	型  号
	额定电压（V）
	额定电流(A)
	控制电动机最大功率（KW）
ηCOSΦ=0.75
	最大分断能力（A）
	外形尺寸（mm×mm×mm）
	重量

（Kg）


	
	
	
	660V
	1140V
	
	
	

	QBZ—2×80/1140（660）SF
	660、

1140
	80
	2×60
	2×110
	3000
	900×700×1168
	480

	QBZ—2×120/1140（660）SF
	
	120
	2×75
	2×170
	
	
	


智能保护动作特性

	名称
	项号
	刻度电流倍数
	动作时间
	起始状态
	复位方式
	复位时间

	过载

保护


	1
	1.05
	长期不动作
	冷态
	自动
	＜2min

	
	2
	1.2
	5min＜t＜20min
	热态
	自动
	＜2min

	
	3
	1.5
	1min＜t＜3min
	热态
	自动
	＜2min

	
	4
	6
	8s＜t＜16s
	冷态
	自动
	＜2min

	断相

保护


	5
	任意两项1.15倍第三相为0
	小于20 min
	热态
	自动
	＜2min

	短路

保护
	6
	8～10
	200ms～400ms
	冷态
	手动
	

	漏电

闭锁
	7
	电动机工作电压660V时，一相对地绝缘电阻低于22+5KKΩ拒绝起动

	
	8
	电动机工作电压1140V时，一相对地绝缘电阻低于40+8KKΩ拒绝起动


照明综保技术参数

2.1主变压器参数

	型号
型 号
	主    变    压    器

	
	额定

总容量
	额定电压

（V）
	额定电流

（A）
	接线方式
	允许

升温
	绝缘

等级

	ZBZ2-10/1140（660）SM
	10KVA
	1140，660/127
	5、0,8、7/43、6
	Y.△/△
	75℃
	E


2.2 信号过流值小于10A～12A，动作时间≤0.4S；

2.3 作为一个回路使用使，照明过流值≤42A～45A，动作时间≤0.1S； 

2.4 漏电动作值≤ 2±20％KΩ；

2.5 漏地闭锁电阻值≤4±20％KΩ；

2.6 漏地保护动作时间≤0.25S；

2.7 电缆绝缘危险指示值10KΩ+2KΩ。
七、质量及验收要求

1.出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导配件安装及协助进行调试。

2、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

3.产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

6.产品验收时或者安装后，发现产品不符合有关规定或者不能与在用设备匹配使用的，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

7.产品验收时，出厂产品合格证等证明文件应齐全。

8.出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

9.如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10.在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

八、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。
九、服务及质保要求

 1.质保期为自发货之日起18个月或自产品安装合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

2.出卖人应根据买受人的要求，免费进行技术培训、指导组装、调试等技术服务，技术服务应迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。
十、运输及包装要求

1.产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2.随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3.出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十一、提供的技术资料要求

出卖人供货时应提供出厂合格证，合格证要盖单位公章或检验章。

十二、其他

1.本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2、交货日期及送货地址：合同签订生效后，出卖人以买受人发送订单之日起20天内送至买受人指定地点，逾期视为违约，每逾期一天出卖人需支付买受人合同总金额的3%作为违约金。运费由出卖人承担，送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。

3.本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4.其它未尽事宜，双方协商解决。
技术负责人：丁少华 胡起诚                  联系方式：0370-5195183
十三、基本技术参数响应表（偏差表），附件1

十四、服务及质保承诺书，附件2

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	照明综保保护器具有过载、短路、断相、漏电、漏电闭锁、欠压、过压等多种保护功能，并能灵活进行保护器内整定调整、故障的现场查询。中文汉显、智能化保护，能够实时显示系统电压、运行电流、工作状态等信息。
	
	
	

	2
	风机起动器保护器具有过载、短路、断相、漏电闭锁、欠压、过压等多种保护功能，并能灵活进行现场整定调整、故障的现场查询；全中文蓝屏汉显、智能化保护，实时显示系统电压、电机负载电流、工作状态等信息。具有风电闭锁功能、与瓦斯报警断电仪配合可实现瓦斯风闭锁功能，并可双电源双风机进行自动切换；具有可靠的机械联锁机构和电气闭锁，确保使用安全。
	
	
	

	3
	出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用照明综保及双风机开关原有配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                               法人或授权代表签字：

                           单位名称（盖章）：

                           日           期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对照明综保及双风机开关配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、质保期为自发货之日起18个月或自产品安装合格起12个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：
