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城郊煤矿防垢防腐防皂清洁装置配件

技术规格书
一、项目简介及使用地点
为提高综采工作面支架电液控系统乳化液供液、井下集中制冷系统循环水质量，城郊煤矿拟购置防垢防腐防皂清洁装置配件一批。
货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	主机型号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	主机腔体 
	QC2307-46XG-114-2.5-01
	件
	2
	QC2307-46XG-114-2.5
	

	2
	防垢防腐防皂芯片
	QC2307-46XG-114-2.5-02
	片 
	6 
	QC2307-46XG-114-2.5
	

	3
	芯轴
	QC2307-46XG-114-2.5-03
	件
	1 
	QC2307-46XG-114-2.5
	

	4
	设备连接法兰
	QC2307-46XG-114-2.5-04
	件 
	2
	QC2307-46XG-114-2.5
	

	5
	法兰密封垫
	QC2307-46XG-114-2.5-05
	件 
	2
	QC2307-46XG-114-2.5
	

	6
	法兰密封垫
	QC2307-46XG-114-2.5-06
	件 
	1
	QC2307-46XG-114-2.5
	


三、货物使用环境及范围
1、环境温度为5℃～+40℃。
2、相对湿度不大于95％（＋25℃时）。

3、采煤工作面、井下制冷硐室有瓦斯、煤尘环境。

四、主要部件（或设备）配置
1、防垢防腐防皂清洁装置采用多种金属合金作为催化体，通过电化学作用使流体和流体中的矿物质产生极化效应，改变流体和其中矿物质的性能。装置本身为阳极牺牲体，在使用过程中不会改变其本身的特性和工作性能，可有效阻垢、防皂化，延长设备和配套管道清垢周期。
2、主机腔体 

本部件为防垢防腐防皂清洁装置外壳主体，承担内部功能组件承载、介质流通密封及防护作用。

材质：整体采用 304不锈钢制造，抗锈蚀，适配煤矿乳化液、工业循环水等工况。

承压性能：额定工作压力2.5MPa，满足中高压工业流体管路运行要求。

外形尺寸：φ235×φ300×255mm。

特点：主机腔体密封性强，结构稳固，耐腐蚀不易结锈，适配长期连续运行，兼顾防垢、防腐、抑皂、清洁一体化配套使用需求。

3、防垢防腐防皂芯片

该芯片为防垢防腐防皂清洁装置核心功能部件，是实现流体阻垢、抑皂化、管路缓蚀的关键载体。

规格参数：外形直径φ150mm，与主机腔体适配，额定工作压力2.5MPa，满足中高压流体工况使用。

材质：采用专用特质合金制成，以多种金属合金复合作为催化基体。

工作原理：依靠电化学作用对流经流体及内部矿物质产生极化效应，改变水体、矿物离子理化特性；芯片自身充当阳极牺牲体，缓释保护管道；运行过程中自身结构、催化性能稳定，长期使用不会衰减失效；可高效抑制管道、设备结垢，杜绝乳化液皂化物堆积；大幅延长管路、后端设备的清垢维护周期，降低运维成本。

4、芯轴

该芯轴为防垢防腐防皂清洁装置关键核心连接件，专门用于装配固定6组防垢防腐防皂芯片，将多枚防垢防腐防皂芯片均匀等距串联排布。

规格参数：螺纹规格M8，总长330mm，适配系统额定工作压力2.5MPa。

材质：整体采用304不锈钢材质，防锈耐腐蚀，适配乳化液、工业循环水工况长期运行。

主要作用：规整固定多枚防垢防腐防皂芯片，保持芯片之间间距均匀；使流经的乳化液、循环水在芯片间隙形成紊流，提升流体与芯片的接触充分度，最大化释放装置阻垢、防腐、抑皂化处理效果。

5、设备连接法兰

该法兰为防垢防腐防皂清洁装置与现场输送管路对接的核心连接配件，实现设备主体与管道之间密封连通，保障流体稳定输送。

规格参数：DN100，适配整机额定工作压力2.5MPa。

材质：整体采用304不锈钢加工而成。

主要作用：作为防垢防腐防皂清洁装置和管路的标准对接构件，完成设备与管道的拆装、密封连接，适配乳化液、工业循环水等流体输送工况。

6、法兰密封垫

该密封垫是防垢防腐防皂清洁装置与管路法兰对接以及主机腔体连接的专用密封配件，用于填充法兰结合面间隙，防止流体渗漏，保障整套设备密封运行。

规格参数：DN100、DN150，适配整机额定工作压力2.5MPa工况。

制作材质：采用聚四氟乙烯材质制成。

主要作用：装配于设备连接法兰之间，隔绝乳化液、循环水介质，封堵法兰缝隙，杜绝运行过程中介质泄漏，保障管路系统密闭性。

五、技术参数及技术要求

1、有效作用距离：3—8km。
2、处理流量：≥59 m3/h。
3、介质pH值：6-8。

4、额定压力：≥2.5MPa。
5、流体温度：≤100℃。
6、氯离子：≤15000mg/L。
7、能处理的离子：钙、镁、钡、锶、硅、有机化合物、醇及羧酸盐等。
8、技术要求部分未提到的部件按国家、行业最新标准执行。

六、服务及质保要求
1、产品到矿后，如使用方需要，出卖人安排技术人员到达现场免费指导安装和技术服务。

2、质保期为产品投用后1年，出卖人对产品实行“三包”服务，在质保期内，设备因质量问题，出卖人及时免费维修或更换。

3、产品提供终身技术服务，并对产品定期回访，并解答招标人提出的有关技术问题。

4、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或故障时，在2小时内作出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

七、运输及包装要求
1、出卖方负责免费将产品运输到河南省永城市城郊煤矿。

2、产品应专用包装箱，运输过程中对部件进行防护，避免因防护不到位损坏。
八、其他
1、交货期：合同签订后30日内。

2、未尽事宜，协商解决。

3、技术联系人：徐晓磊，电话13526305817
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