
河南龙宇煤化工有限公司

PSA装置气动程控阀框架维修项目
招标文件

河南龙宇煤化工有限公司

日期：2026年7月

一、投标须知

1、投标人需要严格按照本招标文件的要求编制投标文件。

2、标书数量：二正四副

3、标书费： 100元。不论是否中标该费用不再退还。

4、评标费： 0元。该费用仅对中标单位收取，在签订合同前交付，不计入合同总价。

5、投标保证0元，在投标截止时间之前交付。中标单位转为履约保证金，在合同履行完毕后视履约情况审核退还。未中标单位在宣布中标结果后一周内退还(不计利息)。

6、招标人将综合评价投标人情况确定中标人，不保证最低价中标。

7、投标有效期不少于开标后30天。

8、投标保证金费用交到指定银行账户（交款单位填写为全称），然后到河南龙宇煤化工有限公司财务部换成收据。

二、合格的投标人

1.除非招标文件中另有规定，凡在中国境内合法注册，有能力完成甲方工程的人，从招标部门获得招标文件后，均可投标。

2.投标人应遵守中国法律、法规和规章条例。

3.投标人须具有气动金属硬密封球阀制造资质(必须具有实际的硬密封球阀生产制造实体工厂做为技术支撑，提供生产许可证复印件)和维修能力，提供近5年内有PSA装置气动程控阀维修业绩3项及以上，其中单项合同额二十万元及以上，需要提供合同和发票复印件(发票系统可查)。
4.投标人需持有TS认证特种设备生产许可证，许可范围包括压力管道阀门A1级资质。

5.应有良好的商业信用，未被“信用中国”网站列入失信人名单。

6.不接受联合体投标。

7.投标人不得具有下列情形之一，否则，不具备投标资格：

7.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

7.2 投标人提供的服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

7.3 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的。

7.4 被责令停产停业的。

7.5 财产被接管或冻结的。

7.6 投标保证金的交纳为投标人基本账户以外的其它账户。

7.7 被暂停或取消应答资格的。

7.8 在投标截止日前三年内存在串标、围标、骗取中标或严重违约等问题并受到河南能源化工集团公司范围内通报批评。

7.9 在投标截止日前三年内发生因投标人原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

二、维修内容及技术质量要求

对河南龙宇煤化工有限公司气化装置煤粉三通阀开展框架式检维修和测试。技术要求详见技术规格书及阀门清单。

三、合同期限及工期要求
1.本招标合同期限为2年；

2.每批次维修周期为15天以内。

四、结算方式

  每批次维修完成，根据维修工程量及合同单价据实结算。
五、报价要求

1、报价表必须单独密封。（报价模板见所附报价单表1、表2）
2、报价一次到位，无二次报价。

六、投标书内容：

1、投标人承诺函。(格式见附件)

2、法定代表人资格证明文件。

3、法定代表人授权书。(格式见附件)

4、投标人资格、资信证明文件、复印件（营业执照、企业法人代码证、生产许可证、资质证书、税务登记证、质量体系认证等）。

5、公司简介。

6、银行资信证明（信用等级）。

7、投标人业绩：投标人须列出2025年以来业绩。
8、企业荣誉

9、投标有效期。

10、投标保证金支付证明及银行基本账户开户许可证。

11、证明投标人合格的资格文件。

12、偏离表

	序号
	招标文件条款号
	条款要求
	投标书商务应答
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


七、评标办法

1、投标文件的审核

1.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签名是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

1.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以最低价为准，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

1.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如因投标人提供资料不完整而导致评标委员会拒绝其投标的，则评标委员会将不接受任何形式的补充说明文件。

2下列情况之一的，其投标将被拒绝：

2.1投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2.2投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

2.3投标文件未获得法定代表人有效授权的；

2.4法定代表人为同一个人或者存在控股和被控股关系的两个及两个以上单位，在同一项目中投标时；

2.5投标人资格条件不满足招标文件要求的；

2.6不按招标文件要求列出分项报价的；

2.7投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符的，或在澄清过程

本项目评标采用综合评估法，具体见下表。

服务类评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	综合得分由高到低

	2.1.1
	形式评审标准
	标书雷同性分析
	不同投标人之间投标文件制作机器码或文件创建标识码不能一致

	
	
	投标人名称
	与营业执照一致，具备有效的营业执照

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人资格要求
	符合招标文件第一章“招标公告”投标人资格要求

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项及第三章“评标办法”3.1.2项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评 审标准
	投标报价
	报单价累计及单价明细，含13%税。

	
	
	投标保证金
	符合招标文件第一章“招标公告”投标保证金缴纳要求

	
	
	付款方式
	不响应人招标人付款方式的投标无效

	
	
	质保期
	每批次阀门最终验收合格并交付甲方之日起24个月，或自阀门上线投用之日起18个月，以先到者为准。

	
	
	投标有效期
	90日历天

	
	
	工期
	每批次阀门维修工期为15天以内。

	
	
	实施方案及技术标准要求
	符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：10分
技术部分：40分
投标报价：50分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有有效投标人的最低投标报价作为评标基准价

	条款号
	评分因素
（偏差率）
	评分标准
	分配
分数

	2.2.3
（1）
	商务详细评审标准（10分）
	管理体系认证


	提供质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系，每通过一项认证得1分，最多得3分，未提供得0分。
	0-3分

	
	
	业绩
	投标人提供的业绩证明材料在满足招标人要求的基础上，每多提供一份得1分，最多得3分。
	0-3分

	
	
	质保期
	优于招标人质保期要求在1-2分之间进行打分。优于招标人质保期应提供达不到承诺质保期的处罚措施，否则0分。
	0-2分

	
	
	工期
	优于招标人工期要求在1-2分之间进行打分。优于招标人工期应提供达不到承诺交货期的处罚措施，否则0分。
	0-2分

	2.2.3
（2）
	技术详细评审标准（40分）
	实施方案与措施
	根据投标文件实施方案和措施的全面性、合理、可行性，满足招标人技术要求情况，优秀8-10分，良好4-7分，一般1-3分，未提供0分。
	0-10分

	
	
	质量管理体系与措施
	根据投标文件质量保障措施的合理、可行性，优秀7-9分，良好4-6分，一般1-3分。未提供0分。
	0-9分

	
	
	拟投入人员情况
	投标人自行提供参与维修人员配备情况，依据工作人员中主要技术人员资历、经验，能够满足项目需求的程度，及人员方案是否合理，优秀5-6分；良好3-4分；一般1-2 分。未提供不得分。
	0-6分

	
	
	拟投入设备情况
	投标人根据项目需要自行提供投入设备情况，包括投入设备的名称、数量等，优秀5-6分；良好3-4分；一般1-2 分。未提供0分。
	0-6分

	
	
	产品实现的性能、功能
	优于招标文件要求：5分；

完全满足招标文件要求：3-4分；

基本满足招标文件要求：1-2分。
	0-5分

	
	
	服务承诺及优惠条件
	根据投标人提供的服务承诺（含：若出现质量问题时响应情况及处罚办法等）及优惠条件，在1-4分范围内进行打分。未提供或提供的服务承诺及优惠条件不具有实质性或未得到招标人认可的得0分。
	0-4分

	2.2.3
（3）
	投标报价（50分）
	投标报价得分
	所有有效投标人中的最低投标报价为基准价，投标人的报价得分为基准价与投标报价的比值乘以基准分。
注：投标报价得分＝50×P最低/P
P为投标报价
P最低为该包中所有有效投标的最低投标报价
投标价格得分的算术平均值保留小数点后两位。有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

	
	
	
	经评标委员会全体认定严重偏离市场价的投标，其投标文件将按非实质性响应处理，其报价不作为评分依据。


八、合同条款

1、通用条款：参见国家工商行政管理总局印发的建设工程施工合同示范文本。

2、专用条款：在确定中标人后洽谈合同时商定，其中以下内容招标方要求是：

⑴时间延迟：15天内完成批次维修，迟交一天，扣除合同金额的千分之三。

⑵争议的解决方式：合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向永城市人民法院起诉。

⑶付款方式：每批次维修完成，验收合格，乙方开具合格发票甲方完成挂账后，甲方支付90%，余10%质保金质保到期无质量问题后付清。（支付电子银行承兑发票）。
⑷合同签订后，除发包方变更外，其它一切因素均不成为调整合同价格的理由。

九、交工资料

维修完成后，中标单位提供阀门维修报告等。
十、其它

1、投标开标时间及地点2026年 月  日14时30分在龙宇煤化工办公楼二楼 
2、技术澄清会时间：请对甲方技术要求有疑义的单位接到标书后进行电话交流，投标单位提前到电仪厂现场勘查和交流。

3、标书送交地点：河南永城，开标现场

招标部门联系人：陈女士/周女士

电  话：0370-6053924
4、业务联系方式：

业务联系人：程女士   电  话：13673836303  

技术联系人：叶先生    电 话：15939097643
5、监督部门
如您在参与我公司招标过程中，遇到各种不公平、不公正、不公开、不透明等情况，请拨打以下监督电话。我们承诺，举报一起、查处一起 。

纪检监督电话：0370-6052939    企管监督电话：0370-6053926

6、缴费方式：通过银行电汇交于河南龙宇煤化工有限公司 。
户名：河南龙宇煤化工有限公司       开户行：农行永城市支行

地址：河南省永城市                    账  号: 16 535 1010 4000 9912
7、附件：

（1）投标人承诺函 (格式)

（2）法定代表人授权书 (格式)

（3）投标人廉政承诺书格式(格式)

（4）技术规格书

（5）报价单模板（报价单表1、报价单表2）
投标人承诺函

项目名称：河南龙宇煤化工有限公司       项目
开标日期：2026年 8月 日14 时30 分
致：河南龙宇煤化工有限公司

很高兴参与上述项目的投标

我代表（投标单位名称），在此作如下承诺：

完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标价为固定价格。即在投标有效期和合同有效期内该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位：   （盖章）

单位地址：

法定代表人：  （签字、盖章）

电话：                   开户银行名称：

传真：                   银行帐号：

邮政编码：               开户行：

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位        （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加河南龙宇煤化工有限公司           投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委权。特此委托。

代理人：             性别：           年龄

单  位：             职务：           身份证号：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

                           日期：      年   月   日

投标人廉政承诺书格式

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

1、不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假投标、陪标、围标、串标。

2、不向评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位：                   法定代表人（委托代理人）：

年  月  日

河南龙宇煤化工有限公司

程控阀维修框架

技

术

规

格

书
二〇二六年六月二十九
一、总则 
本技术规格书规定了甲方生产装置中程控阀阀维修的具体技术要求。

乙方所有维修活动必须严格遵循本技术规格书的要求。任何偏离，无论是否实质性，均须事先获得甲方的书面批准。

遵循本技术规格书的要求并不能减轻或解除乙方维修后，上线使用的阀门投用情况的任何责任。 

二、工作范围 
由乙方负责对甲方生产装置程控阀进行拆检维护维修工作，具体工作如下：

2.1阀内件、密封填料及执行机构等拆检更换、维修、维护；

2.2执行机构防腐； 

2.3阀门拆/装下线、回装（只限定气体净化装置程控阀，且只从中法兰处拆，阀体保持与管道连接不动）
2.4保运（大检修后开车时期）。

附阀门规格分类表（见附件）

三.要求
1.基本要求
乙方应具备阀门维修API认证，TS认证资质，并通过质量管理体系、环境健康管理体系、职业健康安全管理体系认证；

乙方应具备程控阀的制造和维修资质，并具有良好业绩，5年以上PSA程控阀维修的业绩及经验，需提供至少三家维修PSA程控阀合同额二十万元以上业绩三份（提供合同及发票复印件，发票系统可查）。
乙方技术人员应熟知阀门工况条件；维修人员应具备维修阀门必要知识，清楚所维修的每台阀门技术要求和标准；

阀芯阀杆等的硬化处理及喷涂处理，原则上要求乙方具备自行处理的设备和条件，若是乙方外委处理，乙方应提供外委厂家及其相关资质；

程控阀维修应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准的相关要求适用同一情况，则应遵循相关要求的最为严格的条款。若本技术规格书或标准有冲突，则应想甲方咨询并得到其书面同意后才能开展工作：                           GBT/ 4213-2025       《气动调节阀》；

ANSI B16.5        《美国国家标准钢制法兰和法兰连接件》；

ANSI/ISA-75.01.01  《阀门结构长度标准》；

EN12266-1         《工业阀门压力测试》；

DIN EN 10204-2005  《德国材料标准》；

GB/T 1031-2023     《表面粗糙度 比较样块》；

API 6FA            《阀门防火测试标准》；

GB/T 230.1-2018     《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》；

ANSI/FCI 70-2-2024  《控制阀门座泄漏》等标准；

其他未列出的与本次阀门有关的规范和标准，厂家有义务主动向甲方提供。

2.维修要求

阀门维修分为阀内件维修和执行机构维修两大模块。

2.1 阀内件维修

阀内件维修包括基础维修和更换备件维修两部分：

基础维修：阀门运输（不包含气体净化装置程控阀，这些要求在甲方现场维修）、拆检清洗、密封件及填料更换、阀座研磨、阀杆简单抛光修复、 阀门装配及测试、包装等。
更换备件维修（视情更换）：包括阀芯密封件、阀杆、阀座、气缸缸筒等。具体更换零部件须在维修方案中列出清单，材质性能不低于原材质，阀杆、阀芯需要标注硬度和光洁度等，更换备件须经甲方书面或电子版信函确认，否则视为没更换。

2.2 执行机构维修

执行机构维修为独立模块，包括：执行机构拆检、润滑维护保养、磨损修复、软密封件更换。
2.3 解体与标记

2.3.1 解体前标记

解体前对阀体与阀盖、阀体与执行机构连接位置进行清晰标记，确保复位准确。

2.3.2 清洗要求

阀门下线后，须彻底清除介质残留，去除杂质。

2.3.3 零部件管理

所有零部件分类存放、标识清晰，防止丢失或磕碰损伤。

2.4 零部件检查与修复

2.4.1 阀体

检查内壁、阀座腐蚀及冲刷情况，存在裂纹、砂眼等缺陷应报废由甲方提供备件更换。

2.4.2 阀芯与阀杆

阀杆弯曲度不大于 0.05mm，超标应更换，新阀杆材质17-4ph，根据要求进行硬化处理；密封面、导向面应无腐蚀、磨损、划伤；利旧阀杆、阀座须彻底清洗、硬化处理并抛光，提供硬化方案及硬度测试记录；阀芯与阀杆连接应无松动。

2.4.3 阀座

阀座应无损伤和划痕，有锈蚀、轻微磨损须用细砂纸打磨，损伤较大的须更换阀座（须甲方确认）,更换备件材质与原材质一样。

2.4.4 执行机构

气动活塞式应检查气缸内壁、活塞、密封环、推杆，磨损严重者修复或更换，气缸内壁修复后喷涂耐磨防腐涂层，推杆硬化处理，密封环采用聚氨酯或氟橡胶；执行器组装后气密试验合格，双作用气源压力小于 0.1MPa 动作顺畅无卡涩。

2.4.5 密封件

填料、中法兰垫片、导向密封圈、防尘圈必须更换；开口填料相邻开口错位 180° 或 90°，V 形填料开口向下（真空阀除外）。
2.4.6 紧固件

螺栓等级不低于 8.8 级，锈蚀或损伤者必须更换；装配时螺栓对角线均匀紧固并涂抹防咬合剂。

2.4.7 防腐处理

执行机构等应彻底除锈并进行防腐处理。

2.4.8 外观要求

维修后阀门外观整洁、零部件齐全、紧固件无松动及损伤。

2.5 装配、调校与试验

2.5.1 装配要求

装配全过程保证各零件相互对中性，严格按解体标记复位。

2.5.2 动作与回路试验

逐台进行动作试验及回路联试，阀杆动作平稳、无卡涩。

2.5.3 压力与密封试验

试压试验按 ANSI/FCI 70-2 标准执行；内漏等级不低于Ⅵ 级，外漏为零泄漏。

2.5.4 尺寸记录

每台阀门记录实际长度并与标准长度对比，形成书面记录。
2.6零部件更换与资料交付

2.6.1 零部件更换

2.6.1.1 质量证明文件

更换件须提供材质证明、合格证及加工图纸；标准件提供规格型号及材质证明。

2.6.1.2 旧件返还

所有更换下的旧件（包括阀芯、阀座、阀杆、填料、密封件、紧固件等）须分类标注位号、封存，随维修后的阀门一并返回甲方。

若发现乙方未更换应更换件、伪造更换记录、以旧充新、擅自处置旧件等行为，甲方有权：

·拒收该批次全部阀门；

·要求乙方按合同总价的30%支付违约金；

·取消乙方后续维修资格；

·将相关行为记录在案，保留追溯法律责任的权利

2.6.2 过程记录

乙方对以下关键节点全程拍照、视频留痕，资料清晰可辨；拍摄高清照片和连续视频，视频应包含时间戳、阀门位号、操作人员人脸及操作动作。

1）阀门解体后、清洗前内部原始状态；

2）阀芯、阀座、阀杆修复及研磨后状态；

3）新备件外观及关键尺寸；

4）装配完成后整体状态；

5）试压及动作试验全过程。

2.6.3 竣工资料

每台阀门提交电子版及纸质版竣工资料，包括：维修方案（甲方签字确认）、零部

件清单、检测报告、过程照片、试压视频、合格证、材质证明、阀门长度对比记录。
四.质量保证和性能保证要求 

4.1.乙方维修后的阀门应满足甲方现场使用要求，阀门动作性能；安装上的阀门应确保无泄漏。
4.2质量保证期自每批次阀门最终验收合格并交付甲方之日起24个月，或自阀门上线投用之日起18个月，以先到者为准。在此期间，阀门发生任何非人为因素导致故障和损坏，由乙方负责免费修复，失效零件予以免费更换。

4.3阀门在使用过程中出现问题，乙方应及时响应。若阀门在质量保证期内因乙方维修质量问题发生故障，则自甲方发出书面维修通知之日起至故障排除、阀门恢复运行之日止，该阀门的质量保证期相应顺延。同一质量问题在质保期内出现两次以上（含两次）的，甲方有权要求乙方额外延长质保期不少于6个月。

4.4发生以下任一情形，甲方有权拒收该批次全部阀门、扣减合同价款或终止合同：

①影像资料缺失、剪辑、造假；

②检测报告与事实不符；

③单台阀门在质保期内因同一原因故障≥2次，甲方有权要求退还该台阀门全部维修费用。
	气体净化装置程控阀

	阀门名称
	规格尺寸
	生产厂家

	气动两位阀
	DN65 PN64
	四川科华阀业有限公司

	气动两位阀
	DN80 PN64
	四川科华阀业有限公司

	气动两位阀
	DN100 PN64
	四川科华阀业有限公司

	气动两位阀
	DN150 PN64
	四川科华阀业有限公司

	气动两位阀
	DN200 PN64
	四川科华阀业有限公司

	气动两位阀
	DN250 PN64
	四川科华阀业有限公司


附件1
附件2

乙二醇装置程控阀

	阀门名称
	规格尺寸
	生产厂家

	气动两位阀
	  DN50 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN80 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN100 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN150 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN200 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN250 300LB
	四川天一科技股份有限公司

	气动两位阀
	  DN300 300LB
	四川天一科技股份有限公司


