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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

关于小型工机具采购项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

为了方便煤矿机电设备检修维护，降低劳动强度，提高施工工效，需要采购以下小型工机具。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	型号
	参考厂家
	主要用途
	图片

	
	吸污泵（泵体）
	ZY-2A
	山东顺久
	迎头排水，泵窝清理
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	风动扳手
	588H
	藤原
	紧固锚杆
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	气动手枪钻
	KP554
	广东高宝
	打孔固定缆线等。
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	千斤顶猴爬杆
	48寸(3t)
	图耐得
	井下皮带调整，简单的设备推移、起落
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	气动高压注油器
	20L
	德力西
	设备润滑部位加油
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	液压劈裂枪
	250型
	济宁左将军
	硬岩破碎、大矸破碎
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	液压劈裂枪泵站
	250型
	济宁左将军
	为液压劈裂枪输出动力
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	气动圆盘砂纸机
	HYL-639A
	恒优力
	加工件打磨
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	气动气铲
	DLX-AIW3269
	德力西
	岩石开槽、凿平
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	气动加油泵
	DE-8095A
	佛山市电眼
	齿轮油、液压油更换
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	气动棘轮扳手
	DLX-AIW3249
	德力西
	拆装4.8级螺栓、螺母紧固件
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	气动棘轮扳手
	DLX-AIW3248
	德力西
	拆装4.8级螺栓、螺母紧固件
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	气动刻磨机
	ASL-604加长3寸
	阿斯兰
	维修打磨机械设备内孔
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	气动刻磨机
	ASL-603
	阿斯兰
	维修打磨机械设备内孔
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	液压撑顶器
	50T
	上海沪工
	机械维修、设备安装等重载顶升
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	风动喷漆机
	WZ2539-9C
	万泽锦达
	巷道喷白、美化钢结构、设备防腐、防锈喷涂
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	矿用气动冲击钻
	QCZ-2-(Y6)
	浙江闪电
	岩石凿孔、安装设备设施
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	矿用气动冲击钻
	QCZ-1-(Y5)
	浙江闪电
	岩石凿孔、安装设备设施
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	矿用气动冲击钻
	CQS-3.5
	浙江闪电
	岩石凿孔、安装设备设施
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	防爆气动风扇机
	500mm

(20寸)
	火蚁
	通风、散热，固定方式：立式或挂壁式
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	防爆气动风扇机
	650mm

(26寸)
	火蚁
	通风、散热通风、散热，固定方式：立式或挂壁式
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	防爆气动风扇机
	750mm

(30寸)
	火蚁
	通风、散热通风、散热，固定方式：立式或挂壁式
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	双金属带锯条
	4115*34*1.1mm

材质：M42双金属 高速钢

齿距：3/4齿
	孚迪
	切锯钢材
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	双金属带锯条
	5800 *41*1.3mm

材质：M42双金属 高速钢

齿距：3/4齿
	孚迪
	切锯钢材
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	双金属带锯条
	4350*34*1.1mm

材质：M42双金属 高速钢

齿距：3/4齿
	孚迪
	切锯钢材
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	超声波探伤仪
	JITAI991
	吉泰科仪
	探测滚筒内部损伤
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	超声波测厚仪
	JITAI510
	吉泰科仪
	探测滚筒磨损厚度
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	矿用本安型防爆红外测温仪
	CWH850
	歌弗娅
	测量设备表面温度
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	活塞式空气压缩机
	W6090-10

380V
	力彪
	气动工具风源及矿用车辆（铲车、叉车）轮胎补气
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	工业电风扇内旋送风
	20寸
	长城
	通风、散热通风、散热，固定方式：趴地式
	[image: image29.jpg]"0

PEemso
=
SansTn
L ewman
e






	
	电动抽油泵
	220V 6m管长
	何健弓
	适用抽机油、液压油、齿轮油等润滑油
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	充电式电动黄油枪
	KWT-85
	卡维特
	设备润滑点加注黄油
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	移动式高压水枪
	PHR-H88
	博赫尔
	设备表面清洗污垢使用
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	矿用风动带式锯
	FDJ-120/200
	刺龙
	切割轨道、长材
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	无尘干磨机
	GD-F3气电两用
	潍坊
	人车除油漆、打磨
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	分离式千斤顶
	FPY-50+CP-700油泵
	佛山
	处理车辆掉道，设备检修
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	激光打标机
	SG-YLP30W
	苏州光谷光电科技有限公司
	机电设备铭牌制作、修复
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	激光打标机
	SG-YLP50W
	苏州光谷光电科技有限公司
	机电设备铭牌制作、修复
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	重型搬运坦克车
	CRD6（钢轮）
	沪工
	重物搬运
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	重型搬运坦克车
	CRD15（钢轮）
	沪工
	重物搬运
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	重型搬运坦克车
	CRD40（钢轮）
	沪工
	重物搬运
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	重型搬运坦克车
	CRD6（胶轮）
	沪工
	涂层地面重物搬运
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	重型搬运坦克车
	CRD15（胶轮）
	沪工
	涂层地面重物搬运
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	重型搬运坦克车
	CRD30（胶轮）
	沪工
	涂层地面重物搬运
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	电动坦克搬运车
	A20-750
	祥工
	涂层地面重物搬运
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	直行辅助轮
	9吨
	祥工
	涂层地面重物搬运
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	智能全自动吸尘器
	ZN/55
	欧曼克
	主副井电控柜除尘
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	48
	矿用气动隔膜泵
	BQG-70/0.2
	凯盟瑞
	抽排水、乳化液等液体
	[image: image47.png]





三、主要技术要求

1、吸污泵（泵体不带电机）：泵体采用加厚材质，耐磨耐腐；齿轮采用45号钢；泵口口径2寸，采用快速接头设计，方便使用；水流量30方/时，高粘度20方/时；泵体两侧留有可拆卸式清污口。

2、风动扳手(重型短轴风炮):自带辅助把手，1寸方型套头，标配32mm、36mm套筒；带正反转开关；随机附专用润滑油（≥300ml）;4分的进气接口，0.6MPa气压下最大扭矩6800N·m。

3、气动手枪钻：空载转速700r/min，重量1.33kg，单手可以操作，正反转转换便捷，三爪式夹头，夹持能力1.0～13mm，排气孔带消音功能，安全降噪。

4、千斤顶猴爬杆:杆体高度1230mm，最小工作高度110mm，最大工作高度1050mm，承重负荷3吨，重量约13.5Kg。

5、气动高压注油器：桶容量20升，输油量0.8升/分，压力比50:1，进气范围0.6～0.8MPa，出油压力30～40MPa，进气侧配油水分离器和压力调节阀，过滤杂质和精准调节压力，显示进气压力，进气嘴配快速接头和进气软管（≥20m），出油侧配万向注油枪和高压胶管（≥6m），产品重量约15.2Kg，高度80cm，油桶高度37cm。

6、液压劈裂枪：活塞行程200mm，缸径90mm，额定压力63MPa，进（回）油管配备高压快速接头和软管（≥5m），理论劈裂力800t，打孔直径40mm，打孔深度450mm，楔块长度250mm。

7、液压劈裂枪泵站：与液压劈裂枪匹配的气动油泵或电动油泵，工作流量4～13L/min。

8、气动圆盘砂纸机：砂纸尺寸不低于125mm，进气压力0.6-0.8Mpa，空载转速不低于10000rpm，偏心距2.5mm-5mm，耗气量不大于0.5m³/min，产品重量约1kg。
9、气动气铲：气缸行程128mm，进气压力0.6-0.8MPa，总气缸250mm，冲击力60kg/cm2。

10、气动加油泵：流量6L-10L/min，扬程150m，压力5:1，气压0.5-0.8MPa，管长度950mm，管直径45mm，重量9.5kg。

11、气动棘轮扳手：转速160rpm，最大扭力100N·m，方头3/8寸，重量1.1kg。

12、气动棘轮扳手：转速150rpm，最大扭力150N·m，方头1/2寸，重量1.2kg。

13、气动刻磨机（加长3寸）：转速25000rpm，夹头范围：6mm1/4″，使用压力6.3kg/cm2，重量0.6kg。
14、气动刻磨机：转速22000rpm，夹头范围：6mm1/4″，使用压力6.3kg/cm2，重量1.1kg。
15、液压撑顶器：额定承载力不低于50T，使用气压0.8-1.2Mpa，工具净重约40kg，最低工作高度165mm，最大工作高度330mm（不含垫铁），工具自带两块镀锌垫铁，增高垫铁35/60mm。

16、风动喷漆机：气动驱动，无电机、不产生火花，适合井下易燃易爆环境。压力比39：1，空载排量不低于35L/min，进气压力约0.3-0.6Mpa，耗气量100-1000L/min，气缸直接约250mm，喷涂效率不低于约900㎡/h。

17、矿用气动冲击钻：型号QCZ-2-(Y6)，主体尺寸366×185×86（mm），重量6.5kg，冲击能量≥3.5焦耳，冲击频率≥68赫兹，夹持范围直径6-30mm，打孔深度300mm；提供煤安证资料。

18、矿用气动冲击钻：型号QCZ-1-(Y5)，主体尺寸366×185×76（mm），重量4.5kg，冲击能量≥2.5焦耳，冲击频率≥48赫兹，夹持范围直径8-24mm，打孔深度200mm；提供煤安证资料。
19、矿用气动冲击钻：型号CQS-3.5，主体尺寸270×260×220（mm），重量3.5kg，额定转矩≥16N﹒m，冲击频率≥18赫兹，夹持范围圆柄钻头，凿岩速度220mm/min；提供煤安证资料。

20、防爆气动风扇机：型号500mm（20寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量13500m3，风叶尺寸500mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。
21、防爆气动风扇机：型号650mm（26寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量16070m3，风叶尺寸650mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。
22、防爆气动风扇机：型号750mm（30寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量18600m3，风叶尺寸750mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。

23、双金属带锯条：4115*34*1.1mm，材质：M42双金属高速钢，齿距：3/4齿。

24、双金属带锯条：5800 *41*1.3mm，材质：M42双金属高速钢，齿距：3/4齿。

25、双金属带锯条：4350*34*1.1mm，材质：M42双金属高速钢，

齿距：3/4齿。

26、超声波探伤仪：扫描范围0-6000mm，随仪器可查看测量数据，能通过电脑打印测值报告，工作时间10小时左右。
27、超声波测厚仪：精度0.01mm，大量程1-600mm。

28、矿用本安型防爆红外测温仪：量程-50~850℃，温度分辨率0.1℃/℉，发射度0.1-1.0，响应时间＜400ms，距离系数比12:1，工作电压（8-10）VDC，工作电流≤80mA，防护等级IP54，重量180g；提供煤安证、防爆证资料。
29、活塞式空气压缩机：电压380V，功率9KW，气罐容量230L，容积流量1.6m3/min，尺寸175×50×100（cm）。

30、工业电风扇内旋送风：型号20寸，加厚铝制扇叶，低噪音风机，3m加长电源线， 电压220V，可上下130°手选旋转，固定方式为趴地式。

31、电动抽油泵：额定功率750W，额定电压220V，同步速度10000-25000r/min，流量60L/min。
32、充电式电动黄油枪：型号KWT-85，出油压力12000Psi，容量600cc，适用油类0-3#黄油。
33、移动式高压水枪：产品型号PHR-H88，泵体为曲轴泵，压力480斤，功率4KW，电压220V单相，流量15L/min。
34、矿用风动带式锯：型号FDJ-120/200，功率0.5kW,锯片速度132m/min，耗气量0.6m³/min，手持式、无火花型；提供煤安证资料。

35、无尘干磨机：型号GD-F3气电两用，功率1600W，体积流量3900L/min，过滤等级L，集尘袋50L。

36、分离式千斤顶：型号FPY-50，油缸外径148×130mm,油缸内径98mm, 行程18mm，配套型CP-700油泵。

37、激光打标机：连续输出功率 ≥30W，重复频率 20-100KHz，

冷却系统为风冷，打标深度为0.001-0.3毫米（视材料而定），最小线宽0.001mm，重复定位精度 0.002mm，打标范围 100*100、150*150mm，定位方式为红光定位，环境要求温度：0-40℃ 湿度：0～95%，功耗 550W，最高速度 4000mm/s。

38、激光打标机：连续输出功率 ≥50W，重复频率 20-100KHz，

冷却系统为风冷，打标深度为0.001-0.3毫米（视材料而定），最小线宽0.001mm，重复定位精度 0.002mm，打标范围150*150、200*200mm、250*250，定位方式为红光定位，环境要求温度：0-40℃ 湿度：0～95%，功耗 550W，最高速度 6000mm/s。

39、重型搬运坦克车：型号CRD6(钢轮），（2辆）安全载荷6吨，轮数量4个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸330×220×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
40、重型搬运坦克车：型号CRD15(钢轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量10个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸480×340×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。

41、重型搬运坦克车：型号CRD40(钢轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量24个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸770×440×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。

42、重型搬运坦克车：型号CRD6(胶轮），（2辆）安全载荷6吨，轮数量4个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸330×220×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。

43、重型搬运坦克车：型号CRD15(胶轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量10个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸480×340×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。

44、重型搬运坦克车：型号CRD30(胶轮），（2辆）安全载荷30吨，轮数量19个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸670×340×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。

45、电动坦克搬运车：型号A20-75046，牵引力20吨，产品电机2台750w电磁刹车，控制器为双路散热器驱动器，产品电池为48V60AH（锂电池），续航时间4-5小时，驱动轮4个100×130（mm）德国进口聚氨酯，车身材质12mmQ355锰钢，遥控器C7航模/智能工业级，产品载重10吨，工作电流60A，充电电压54.6V，行驶速度10m/分钟，齿轮为渗碳钢高强三模斜齿，整机尺寸730×670×170（mm），产品自重140kg。
46、直行辅助轮：型号9轮，安全载荷23吨，轮尺寸90×120（mm），外形尺寸450×350×140（mm），钢板厚度10mm。

47、智能全自动吸尘器：三相智能工业吸尘器，一键启动、吸力强劲，可连续长时间工作。功率5.5kW以上，风量不低于500m³/h，吸力大于30kPa。

48、矿用气动隔膜泵：型号BQG-70/0.2，最大流量57（378.5）L/min，最大扬程70（84）米，最大吸程4.5（5.48）米，出口压力7（8.4）kg，口径DN25（50），进气口径IN1/4（1/2），颗粒直径2.52（4.8）L/min，耗气量0.36（0.9）m3/min；提供煤安证资料。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

报名时需提供主要技术要求中部分产品要求的煤安证、防爆证资料。
五、使用环境及范围

1、海拔不超过±1000m；

2、工作环境温度为：-25℃～40℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4、适用于煤矿机电设备检修维护。

六、适用标准

1、产品质量及要求符合国家及行业相关执行标准规定。

2、符合《煤矿安全规程》最新版要求。
七、质量及验收要求

1、随机抽检到货产品，测试产品参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2、产品必须随机附带产品说明书、合格证、检验报告以及部分产品具备有煤安证、防爆证等资料，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

3、到货时严格按照国家相关生产标准及技术协议相关要求进行验收。

4、外表应光滑，无尖棱等缺陷。
八、安装、调试要求

根据采购方现场需要。
九、质保期及服务要求

1、供应商做到免费指导使用，质保期为设备正常运转12个月或货到18个月。

2、如出现质量问题，供应商接到电话或传真3小时内应给予采购方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3、如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求、使用过程中出现严重质量问题时，采购方有权立即停止供应商供货，并依法追究赔偿。

十、保管保养、运输

1、接到送货通知后，供应商必须在15日内将产品送达矿方，运输费用由供应商承担。

2、送货到矿的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

3、运输、装卸由供应商负责，运输、装卸过程中遵守使用单位的规章制度及安装要求。

十一、供应商须提供技术资料要求

供应商送货时提供产品说明书、合格证、检验报告；以及部分产品有煤安证、防爆证的资料。
十二、其他

1、本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书要求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由供应商承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。供应商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

（1）供应商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供应商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供应商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供应商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供应商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供应商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供应商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。
十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：张东立，电话0370-5195242，13781557328。
附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	
	吸污泵（泵体不带电机）：泵体采用加厚材质，耐磨耐腐；齿轮采用45号钢；泵口口径2寸，采用快速接头设计，方便使用；水流量30方/时，高粘度20方/时；泵体两侧留有可拆卸式清污口。 
	
	
	

	
	风动扳手(重型短轴风炮):自带辅助把手，1寸方型套头，标配32mm、36mm套筒；带正反转开关；随机附专用润滑油（≥300ml）;4分的进气接口，0.6MPa气压下最大扭矩6800N·m。
	
	
	

	
	气动手枪钻：空载转速700r/min，重量1.33kg，单手可以操作，正反转转换便捷，三爪式夹头，夹持能力1.0～13mm，排气孔带消音功能，安全降噪。
	
	
	

	
	千斤顶猴爬杆:杆体高度1230mm，最小工作高度110mm，最大工作高度1050mm，承重负荷3吨，重量约13.5Kg。
	　
	　
	　

	
	气动高压注油器：桶容量20升，输油量0.8升/分，压力比50:1，进气范围0.6～0.8MPa，出油压力30～40MPa，进气侧配油水分离器和压力调节阀，过滤杂质和精准调节压力，显示进气压力，进气嘴配快速接头和进气软管（≥20m），出油侧配万向注油枪和高压胶管（≥6m），产品重量约15.2Kg，高度80cm，油桶高度37cm。
	
	
	

	
	液压劈裂枪：活塞行程200mm，缸径90mm，额定压力63MPa，进（回）油管配备高压快速接头和软管（≥5m），理论劈裂力800t，打孔直径40mm，打孔深度450mm，楔块长度250mm。
	
	
	

	
	液压劈裂枪泵站：与液压劈裂枪匹配的气动油泵或电动油泵，工作流量4～13L/min。
	
	
	

	
	气动圆盘砂纸机：砂纸尺寸不低于125mm，进气压力0.6-0.8Mpa，空载转速不低于10000rpm，偏心距2.5mm-5mm，耗气量不大于0.5m³/min，重量约1kg。
	
	
	

	
	气动气铲：气缸行程128mm，进气压力0.6-0.8MPa，总气缸250mm，冲击力60kg/cm2。
	
	
	

	
	气动加油泵：流量6L-10L/min，扬程150m，压力5:1，气压0.5-0.8MPa，管长度950mm，管直径45mm，重量9.5kg。
	
	
	

	
	气动棘轮扳手：转速160rpm，最大扭力100N·m，方头3/8寸，重量1.1kg。
	
	
	

	
	气动棘轮扳手：转速150rpm，最大扭力150N·m，方头1/2寸，重量1.2kg。
	
	
	

	
	气动刻磨机（加长3寸）：转速25000rpm，夹头范围：6mm1/4″，使用压力6.3kg/cm2，重量0.6kg。
	
	
	

	
	气动刻磨机：转速22000rpm，夹头范围：6mm1/4″，使用压力6.3kg/cm2，重量1.1kg。
	
	
	

	
	液压撑顶器：额定承载力不低于50T，使用气压0.8-1.2Mpa，工具净重约40kg，最低工作高度165mm，最大工作高度330mm（不含垫铁），工具自带两块镀锌垫铁，增高垫铁35/60mm。
	
	
	

	
	风动喷漆机：气动驱动，无电机、不产生火花，适合井下易燃易爆环境。压力比39：1，空载排量不低于35L/min，进气压力约0.3-0.6Mpa，耗气量100-1000L/min，气缸直接约250mm，喷涂效率不低于约900㎡/h。
	
	
	

	
	矿用气动冲击钻：型号QCZ-2-(Y6)，主体尺寸366×185×86（mm），重量6.5kg，冲击能量≥3.5焦耳，冲击频率≥68赫兹，夹持范围直径6-30mm，打孔深度300mm；提供煤安证资料。
	
	
	

	
	矿用气动冲击钻：型号QCZ-1-(Y5)，主体尺寸366×185×76（mm），重量4.5kg，冲击能量≥2.5焦耳，冲击频率≥48赫兹，夹持范围直径8-24mm，打孔深度200mm；提供煤安证资料。
	
	
	

	
	矿用气动冲击钻：型号CQS-3.5，主体尺寸270×260×220（mm），重量3.5kg，额定转矩≥16N﹒m，冲击频率≥18赫兹，夹持范围圆柄钻头，凿岩速度220mm/min；提供煤安证资料。
	
	
	

	
	防爆气动风扇机：型号500mm（20寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量13500m3，风叶尺寸500mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。
	
	
	

	
	防爆气动风扇机：型号650mm（26寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量16070m3，风叶尺寸650mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。
	
	
	

	
	防爆气动风扇机：型号750mm（30寸），功率1/6HP,转速/分0-3000，风量18600m3，风叶尺寸750mm，风叶材质为塑钢，固定方式为立式或挂壁式；提供防爆证资料。
	
	
	

	
	双金属带锯条：4115*34*1.1mm，材质：M42双金属高速钢，齿距：3/4齿。
	
	
	

	
	双金属带锯条：5800 *41*1.3mm，材质：M42双金属高速钢，齿距：3/4齿。
	
	
	

	
	双金属带锯条：4350*34*1.1mm，材质：M42双金属高速钢，齿距：3/4齿。
	
	
	

	
	超声波探伤仪：扫描范围0-6000mm，随仪器可查看测量数据，能通过电脑打印测值报告，工作时间10小时左右。
	
	
	

	
	超声波测厚仪：精度0.01mm，大量程1-600mm。
	
	
	

	
	矿用本安型防爆红外测温仪：量程-50~850℃，温度分辨率0.1℃/℉，发射度0.1-1.0，响应时间＜400ms，距离系数比12:1，工作电压（8-10）VDC，工作电流≤80mA，防护等级IP54，重量180g；提供煤安证、防爆证资料。
	
	
	

	
	活塞式空气压缩机：电压380V，功率9KW，气罐容量230L，容积流量1.6m3/min，尺寸175×50×100（cm）。
	
	
	

	
	工业电风扇内旋送风：型号20寸，加厚铝制扇叶，低噪音风机，3m加长电源线， 电压220V，可上下130°手选旋转，固定方式为趴地式。
	
	
	

	
	电动抽油泵：额定功率750W，额定电压220V，同步速度10000-25000r/min，流量60L/min。
	
	
	

	
	充电式电动黄油枪：型号KWT-85，出油压力12000Psi，容量600cc，适用油类0-3#黄油。
	
	
	

	
	移动式高压水枪：产品型号PHR-H88，泵体为曲轴泵，压力480斤，功率4KW，电压220V单相，流量15L/min。
	
	
	

	
	矿用风动带式锯：型号FDJ-120/200，功率0.5kW,锯片速度132m/min，耗气量0.6m³/min，手持式、无火花型，提供煤安证资料。
	
	
	

	
	无尘干磨机：型号GD-F3气电两用，功率1600W，体积流量3900L/min，过滤等级L，集尘袋50L。
	
	
	

	
	分离式千斤顶：型号FPY-50，油缸外径148×130mm,油缸内径98mm, 行程18mm，配套型CP-700油泵。
	
	
	

	
	激光打标机：连续输出功率 ≥30W，重复频率 20-100KHz，冷却系统为风冷，打标深度为0.001-0.3毫米（视材料而定），最小线宽0.001mm，重复定位精度 0.002mm，打标范围 100*100，150*150mm，定位方式为红光定位，环境要求温度：0-40℃ 湿度：0～95%，功耗 350W，最高速度 4000mm/s。
	
	
	

	
	激光打标机：连续输出功率 ≥50W，重复频率 20-100KHz，冷却系统为风冷，打标深度为0.001-0.3毫米（视材料而定），最小线宽0.001mm，重复定位精度 0.002mm，打标范围150*150、200*200mm、250*250，定位方式为红光定位，环境要求温度：0-40℃，湿度：0～95%，功耗550W，最高速度 6000mm/s。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD6(钢轮），（2辆）安全载荷6吨，轮数量4个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸330×220×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD15(钢轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量10个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸480×340×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD40(钢轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量24个，轮尺寸72×69（mm），外形尺寸770×440×110（mm），轮材料钢轮，钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD15(胶轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量10个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸480×340×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD15(胶轮），（2辆）安全载荷15吨，轮数量10个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸480×340×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	重型搬运坦克车：型号CRD30(胶轮），（2辆）安全载荷30吨，轮数量19个，轮尺寸80×70（mm），外形尺寸670×340×110（mm），钢板厚度10mm，可转向180°搬运。
	
	
	

	
	电动坦克搬运车：型号A20-75046，牵引力20吨，产品电机2台750w电磁刹车，控制器为双路散热器驱动器，产品电池为48V60AH（锂电池），续航时间4-5小时，驱动轮4个100×130（mm）德国进口聚氨酯，车身材质12mmQ355锰钢，遥控器C7航模/智能工业级，产品载重10吨，工作电流60A，充电电压54.6V，行驶速度10m/分钟，齿轮为渗碳钢高强三模斜齿，整机尺寸730×670×170（mm），产品自重140kg。
	
	
	

	
	直行辅助轮：型号9轮，安全载荷23吨，轮尺寸90×120（mm），外形尺寸450×350×140（mm），钢板厚度10mm。
	
	
	

	
	智能全自动吸尘器：三相智能工业吸尘器，一键启动、吸力强劲，可连续长时间工作。功率5.5kW以上，风量不低于500m³/h，吸力大于30kPa。
	
	
	

	
	矿用气动隔膜泵：型号BQG-70/0.2，最大流量57（378.5）L/min，最大扬程70（84）米，最大吸程4.5（5.48）米，出口压力7（8.4）kg，口径DN25（50），进气口径IN1/4（1/2），颗粒直径2.52（4.8）L/min，耗气量0.36（0.9）m3/min；提供煤安证资料。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对小型工机具采购项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、终身为使用人提供产品维修的技术指导。质保期为设备正常运转12个月或货到18个月，以先到为准（易损易耗件除外）。质保期内设备发生质量问题(除使用人责任外)，厂家负责三包。开始使用1个月内出卖方派一人驻矿服务、确保设备安全可靠运转。

三、在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒绝付款。
四、对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给矿方带来连带责任的，由我方负责并承担相关费用。

（以上承诺为基本要求，供应商若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

               法人或授权代表签字：

             单位名称（盖章）：

     日   期：
