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城郊西风井车辆识别系统与人脸识别门禁系统项目

技术规格书
1、项目简介及使用地点

为规范西风井人员及车辆进出管理、强化安全基础，拟在风井西门增加一套人脸识别系统，并对现有道闸进行数字化升级。

2、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	预估数量
	备注

	1
	人脸识别系统
	DS-K3B40XYS
	套
	1
	含安装调试

	2
	车辆识别系统
	iSecure Center
	套
	1
	含安装调试


主要配件配置要求、技术参数

3.1、人脸识别系统DS-K3B40XYS

1、通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高工作效率；

2、防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤；

3、通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行；

4、自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；

5、多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏；

6、红外对数：6对，电机类型：无刷直流电机

7、个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音。

8、系统应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别；

9、10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；

10、系统口罩佩戴监测功能：应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；

11、具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1；

12、支持通过WEB进行信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过WEB进行图像参数配置；

13、支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；

14、支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR，实现视频监控录像 ；

15、具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单）；具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；支持未授权人员刷人脸时，能支持抓拍图片并实时上报平台预警。

16、配置清单如下：

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	人员通道左边道
	DS-K3B40XYS-XY/R
	台
	1
	

	2
	人员通道右边道
	DS-K3B40XYS-XY/L
	台
	1
	

	3
	人脸识别一体机
	DS-K56XYZ-CX
	台
	2
	含遮阳罩

	4
	网络交换机
	S5130V2-10P-HPWR-LI
	台
	1
	

	5
	施工辅材
	线材，线管、切地、回填等
	项
	1
	


3.2、车辆识别系统iSecure Center

1、视频亮度自适应功能：支持根据光源亮度变化,将视频图像亮度自动调节至正常显示；

2、强光抑制功能检查：具有强光抑制功能；

3、★异常车牌识别功能检查:支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；

4、大角度车牌识别功能检查：支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；

5、★车标识别功能检查:样机在实时记录通行车辆同时，具备识别车标功能；

6、车辆子品牌识别功能检查：样机在实时记录通行车辆同时,具备识别车辆子品牌功能；

7、防跟车功能检查:支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式,对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆。

8、支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展；

9、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；

10、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；

11、支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行；

12、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别；

13、支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动。
14、配置清单如下：

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	抓拍显示一体机
	DS-TMC485-WCX
	台
	2

	2
	车辆识别系统iSecure Center
	基础包
	套
	1

	
	
	出入口车辆放行管理
	车道
	2

	3
	管理终端
	i7-14700/16G内存/512GSSD硬盘，含显示器、键盘鼠标
	套
	1

	4
	网络交换机
	S5130V2-10P-HPWR-LI
	台
	1

	5
	施工辅材
	线材，线管、切地、回填等
	项
	1


4、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

（4）线材及线管等辅助材料及安装时所需本技术规范书中未提到的材料全部由供货方免费提供。
5、安装、调试、修护要求

必须对所供线材进行敷设、熔接;对所供配件进行安装、调试，并保证与原有老系统兼容，施工完毕要达到视频监控图像清晰，录像正常。供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿安装、调试，如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修，并免费负责老系统的修护。

服务及质保要求

（1）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（技术人员1天内到达现场处理）.

（2）质保期内（质保1年）出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

7、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

8、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，25天内安装施工完毕，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

10、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。        

技术联系人及联系方式

技术人员：王卫星               电话：0370-5195109

                                    手机：13781522796  

