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轮式装载机技术规格书
一、总则

1、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对每一细节做出详细规定。

2、如果供货方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规格书的要求。

3、本技术规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4、保证提供的设备为性能安全可靠、技术先进成熟的全新产品，且设备的技术经济性能符合最新国家标准、行业标准的要求。

5、供货方应承诺允许试用2个月，无特殊声明视为认可。
二、供货要求及范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	轮式装载机
	856H-5t/50（856T-5t/50）
	辆
	1
	含随车工具


三、品牌要求：国内一线品牌
四、执行主要技术规范标准

GB/T 35199-2017 土方机械 轮胎式装载机 技术条件（整机通用）

GB/T 25684.3-2021 土方机械 安全 第 3 部分：装载机的要求（安全强制）

GB/T 16937-2021 工程机械 轮式装载机 试验方法（性能检测）

GB/T 10175.1/.2 额定载荷、倾翻载荷、掘起力测试方法

五、使用环境条件

海拔高度不超过2000m，空气环境温度-15℃~+45℃。
空气相对湿度不大于95%（25℃时）。
具有甲烷或煤尘爆炸危险性混合物场所。

六、技术参数及要求

1、整车技术参考参数
	参数名称
	单位
	技术参数

	机型
	/
	856T国四，BS308，加长臂(v001)

	主要配置
	/
	856T，BS308箱/3.3方活动斗齿斗

	额定载重量
	kg
	5500

	工作质量
	kg
	17200

	标准斗容
	m³
	3.3

	斗容范围
	m³
	2.7~5.6

	最大掘起力（样本）
	kN
	175

	倾翻载荷（全转向）
	kg
	≥10400

	满载提升时间
	s
	5.2

	卸料时间
	s
	1.4

	浮动下降时间
	s
	3.0

	三项和
	s
	≤10

	F1
	km/h
	13

	F2
	km/h
	40

	F3
	km/h
	/

	F4
	km/h
	/

	F5
	km/h
	/

	R1
	km/h
	17.2

	R2
	km/h
	/

	R3
	km/h
	/

	R4
	km/h
	/

	R5
	km/h
	/

	L整机长度
	mm
	8682

	H整机高度
	mm
	3400

	W整机宽度（铲斗外侧）
	mm
	2970

	B卸载高度
	mm
	3452

	C卸载距离
	mm
	1161

	D最大下挖深度
	mm
	50

	T运输位置铲斗铰销高度
	mm
	500

	A铲斗下铰销最大高度
	mm
	4558

	M转向角度
	°
	38

	R1转弯半径（铲斗外侧）
	mm
	7130

	R2转弯半径（轮胎中心）
	mm
	5950

	S1原地收斗角
	°
	44

	S2运输位置收斗角
	°
	49

	S3最高位置收斗角
	°
	57

	S4最高位置卸料角
	°
	45

	P离去角
	°
	30

	最大爬坡角
	°
	30

	E最小离地间隙
	mm
	421

	G轴距
	mm
	3340

	J轮距
	mm
	2150

	后桥摆动角度
	°
	±10

	发动机参数

	排放阶段
	/
	国四

	发动机型号
	/
	L9

	发动机形式
	/
	电控高压共轨

	发动机排量
	L
	8.9

	额定功率
	kW
	170

	柴油箱容量
	L
	300

	尿素箱容量
	L
	25

	发动机机油量
	L
	16(下刻度)～26（上刻度）

	冷却液容量
	L
	42

	传动链参数

	变速箱型号
	/
	BS308

	变速箱挡位数
	/
	前进2后退1

	变速箱形式
	/
	行星式动力换挡

	换挡操作方式
	/
	/

	变速箱加油量
	L
	45

	驱动桥型号
	/
	ADL550

	驱动桥形式
	/
	干式桥

	轮胎型号
	/
	23.5-25PR16

	驱动桥加油量
	L
	前：33 后：36

	整机工作液压系统参数

	工作液压系统形式
	/
	定量合流

	工作液压系统操作方式
	/
	软轴操作

	液压系统加油量
	L
	173

	转向液压系统参数

	转向液压系统形式
	/
	负荷传感-同轴流量放大转向

	制动系统参数

	行车制动形式
	/
	单管路气顶油四轮盘式制动

	停车制动形式
	/
	鼓式停车制动

	制动液加注量
	L
	2.5

	空调系统参数

	空调系统形式
	/
	冷暖空调

	制热量
	W
	7500

	制冷量
	W
	5300

	冷媒加注量
	L
	/


2、发动机必须满足国四排放标准要求。

3、装载机功率可变技术。
4、结构与材料

关键焊缝：全焊透、无损检测（UT/MT），符合 JB/T 5946

材质：动臂 / 摇臂用Q345B，高强度耐磨板用于铲斗

驾驶室：FOPS/ROPS防落物 / 防滚翻，符合 GB/T 25684.3

5、 液压系统

系统压力：≥16MPa，泄漏量≤10mL/h

元件可靠性：寿命≥5000h，符合 GB/T 35199

6、传动与底盘

变速箱：行星式，换挡冲击≤2s

驱动桥：重载型，桥壳疲劳寿命≥10⁶次

轮胎：23.5-25矿山级，耐磨、抗冲击

7、安全与环保

噪声：机外≤112dB(A)，驾驶室内≤85dB(A)

排放：符合国四（非道路），烟度≤2.5FSN

制动：行车制动≥0.6g，驻车制动坡度≥18%

8、涂装与装配

涂层：底漆 + 面漆，总厚度≥80μm，耐盐雾≥500h

装配：所有螺栓扭矩达标，关键部位防松（开口销 / 防松螺母）

9、出厂检验必测项目

额定载荷 / 倾翻载荷测试（GB/T 10175.1）

掘起力 / 提升能力（GB/T 10175.2）

作业循环时间：≤12s（铲装→提升→卸载→放平）

液压系统密封与压力测试

制动 / 转向性能测试

噪声、排放检测

结构件焊缝探伤

七、资料及资质证件
1、提供技术资料（包括结构总图、安装总图、使用维护说明书、电器原理图等及电子版）；整车产品合格证书、发动机产品合格证书、CCC证书等资料及电子版。

    2、所有资料装订成册，单独存放。

3、所有设备都有铆钉固定的铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、技术参数清晰。

八、质量保证及售后服务

1、整车（含发动机、电路部分）质保期：投入使用后12个月或到货18个月,质保期内因产品质量所产生的问题由供货方负责免费更换（含易损件），质保期满后，供货方为该产品提供终身技术服务，并确保备品、配件及时提供。

2、前后车架、大臂、摇臂三包两年（含配件工时费）。
3、供货方负责设备技术指导安装、调试、运行、维护及检修，并提供相应的技术培训。
4、出现产品质量、技术问题时、重大问题 2小时到矿免费处理，一般问题4小时内做出答复，如需到达现场技术服务，必须免工时费、出差费。

5、包上铲车车牌及环保标志（车价含）。

6、提供送车上门服务。

九、其他

1、交货期：合同签订后15天交货，送货地址：安阳大众煤业有限责任公司

2、未尽事宜，另行协商。


