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煤矿用隔爆型三相异步电动机
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安阳大众煤业有限责任公司

 二〇二六年六月
煤矿用隔爆型三相异步电动机

技术规格书

一、总则

1、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对每一细节做出详细规定。

2、如果供货方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规格书的要求。

3、本技术规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4、保证提供的设备为性能安全可靠、技术先进成熟的全新产品，且设备的技术经济性能符合最新国家标准、行业标准的要求。

5、供货方应承诺允许试用2个月，无特殊声明视为认可。
二、货物名称及供货范围：   

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机
	YBDF3-231-4(380)
	台
	2
	含联轴器

	2
	煤矿井下用隔爆型三相异步电动机
	YBK3-160L-8(380/660)
	台
	1
	含联轴器


主要技术参数

1、阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机：转速1380r/min、功率0.75kW、电压380V、电流3A、防护等级IP55、频率50Hz,F级绝缘；与大众煤矿现使用的北风井悬叶风门配套使用。

2、煤矿井下用隔爆型三相异步电动机：转速710r/min、功率7.5kW、电压380/660V、电流17.2/10.2A、IP55、50Hz，F级绝缘；与大众煤矿现使用的北风井闸板风门绞车配套使用。
四、主要部件（或设备）配置及技术要求：

1、外露紧固件采用材料的性能不低于2Cr13不锈钢；铸件应符合JB/T6880.1、JB/T6880.2 和JB/T6880.3的有关规定；不锈钢件应符合GB/T1220的有关规定；青铜件应符合GB1176的有关规定。

2.1电机额定电压为380V或660V,不影响电机防水性能。

2.2在功率、电压及频率为额定值时，效率和功率因数的保证值应为86%和0.88。

3.3电动机在空载时的噪声值应符合国家行业标准。

3.4电动机接线端子、定子绕组必须选用红铜材质，对机壳的冷态绝缘电阻应不低于500MΩ,热态绝缘电阻不低于100MΩ。

4、三相异步电动机外壳铭牌采用铜铆钉四角固定、电机铭牌齐全完好，标牌上数据应清晰端正。表面油漆干燥完整，无污损、碰伤和裂痕等情况。

五、货物适用标准
1．电动机外壳应能承受GB3836.1-2000中23.4.3.1的冲击规定要求。

2．电动机主体外壳和接线盒的防护等级应符合GB/T4942.1规定。

3．电动机线端标志与旋转方向应符合GB1971的规定，各标志应在使用期间不被磨损。

六、质量及验收要求

出卖人应保证所供设备完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。在质量保证期内，出卖人对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

设备验收时，发现设备不符合有关规定，矿方有权退货、换货或责成出卖方限期处理，并承担使用方的经济损失。
设备质量应符合以上设计、制造、生产标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规格书要求进行验收。
七、服务及质保要求

使用人需要技术培训指导时，出卖方应派技术人员提供技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在使用人现场进行。通过培训，使用人的技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月，期间如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务指导。

八、运输及包装要求

设备由供货方负责运到煤矿指定地点，具体卸货由矿方负责，供货方配合。

设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

电机本体上应设专用的吊环，以方便安装起吊。

九、供应商须提供技术资料要求

设备的型号、总图、安装图和相关技术参数。
出厂时提供产品煤安证书、防爆合格证书、3C认证证书、使用说明书（包括电子版）、产品检验合格证、出厂试验报告、易损件明细表及装箱单等资料。

十、其他

1．接到矿方通知后设备在3天内到货，运费由厂家承担。送货地点：安阳大众煤业有限责任公司指定地点。
2．本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。  



