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一、项目简介及使用地点

红岭公司计划购置4台RCYB-12T1型永磁悬挂除铁器，分别安装于井下1701工作面下顺槽转载点、2103上、下底板巷及2103上、下顺槽转载点，用于清除原煤中的铁磁性杂质，避免铁器损坏运输、破碎设备，确保主煤流系统连续、安全、高效运行。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	永磁悬挂除铁器
	参考：RCYB-12T1
	台
	4
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

厂家所生产的永磁悬挂除铁器须具备“产品合格证”及相关检验、检测报告。
四、货物使用环境及范围

1.海拔不超过 1000m；

2.周围环境温度不高于+40°C，不低于-20°C；

3.空气相对湿度不大于 95%（+25°C 时）；

4.有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所；

5.强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15°的环境；

五、货物适用标准

所有产品的设计、制造、检验和验收须符合以下标准及规范（包括但不限于现行有效版本）：

《煤矿安全规程》

 GB/T 13306《标牌》

 GB/T 191《包装储运图示标志》

 国家及行业其他相关标准、规范

六、技术参数

1.设备型号：RCYB-12T1。

2.额定适用带宽：1200mm
3.额定悬挂高度：320mm

4.磁场强度：≥1200Gs（皮带面中心）

5.适应皮带速度：≤2.5m/s

6.处理能力：满足对应皮带运输量500t/h的除铁需求

7.除铁能力：除铁率≥95%

8.设备材质：主体结构采用高强度碳钢，表面防腐处理，适应井下潮湿、腐蚀环境

9.防护等级：IP54及以上（井下环境适配）

10.结构形式：悬挂式永磁结构，免维护、无励磁损耗，适应连续工作制

七、质量及验收要求

根据设备的技术要求到使用单位后对设备进行验收，由使用单位组织有关人员对设备进行开箱验收。

八、安装、调试要求

设备在安装、测试期间，出卖人必须派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

九、服务及质保要求

从使用日期计算，质保期1年，产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。
十、运输及包装要求

出卖人免费运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。

十一、供应商须提供技术资料要求

1.每台设备提供图纸、装箱清单、产品合格证、说明书。

