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一、项目简介及使用地点

红岭公司现需购置BPJ2-160/1140K型矿用隔爆兼本质安全型交流变频器1台,主要用于井下在用提升机控制。

二、货物名称及供货范围

	序号
	参考型号及名称
	数量
	单位
	备注

	1
	BPJ2-160/1140K

矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	1
	台
	每台配1个备用保护器


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、提供煤矿矿用产品安全标志证书、产品合格证、防爆合格证、生产许可证、产品技术鉴定证书、制造检验记录、材料合格证、电气试验报告等。

2、提供变频器外型图等随机图纸，变频器铭牌参数、说明书等技术资料齐全。

四、货物使用环境及范围

1、海拔不超过1000m。

2、周围环境温度不高于+40℃，不低于-20℃。

3、空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。

4、有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所。

5、强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境。

6、无破坏金属和绝缘材料的腐蚀气体和蒸汽的地方。

7、无滴水和水浸的地方。

8、污染等级：3级。

9、安装类别：Ⅲ类。

五、货物适用标准

产品设计和制造符合最新版国家标准（GB）、煤炭标准（MT）及《煤矿安全规程》相关规定要求，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

六、技术参数

1、型式：矿用隔爆兼本质安全型。

2、型号：BPJ2-160/1140K。

3、输入电压：AC1140V（85%～110%）。

4、额定输入频率：50Hz。

5、输出电压范围：0～1140V。

6、额定功率：160kW。

7、额定输出频率：5～50Hz。

8、拓扑结构：三电平、四象限。

9、变频回路配套电机功率：1140V/160kW及以下功率永磁同步或异步电动机。

10、进出线方式：主回路1路B4喇叭嘴进线，1路B4喇叭嘴出线；控制回路9路A2喇叭嘴出线。

11、防护等级：IP54。

12、风冷外形尺英寸：长×宽×高≤1263×1085×860mm。

13、安装地点：煤矿井下安装，具备合格有效的安标证和防爆证。

14、变频器能够实现正、反转控制，四象限运行。

15、整个调速范围内谐波符合GB/T14549标准要求。

16、噪声等级：≤80dB。

17、冷却方式：风冷。

18、显示界面：不小于7英寸显示器，中文显示，对输出电流、功率、速度、温度及转矩等数据进行实时显示，可以显示各端口实时数据，内部参数配置，速度、电流曲线记录和显示，历史故障记录显示和存储，可将变频器的母线电压、电机电流、电机转矩、母线电压、历史故障记录进行实时存储。

19、DC直流回路采用无感设计，支撑电容为薄膜无感电容，整流、滤波及逆变单元使用叠层母排，保持母线电压更加稳定。

20、采用ABB直接转矩控制方式（DTC），内置主控器，PLC为进口品牌，隔离开关选用ABB、西门子、施耐德等同品质产品，电流互感器、滤波电容、薄膜无极性电力电容均选用知名品牌,直流回路选用低感叠层母排知名品牌。

21、可实现标准操作：前门设有十六键矩阵键盘，可方便的对设备进行参数设置，具有启动、停止、速度选择等按钮。变频器侧面具有带急停操作的隔离开关把手，能够快速给变频器停送电。

22、采用一体式结构设计，内部模块化结构单元，滤波及控制器件全部内置，减少设备数量，易于现场布置安装。

23、主要保护功能：欠压保护、过压保护、瞬间过流、接地故障保护、过载保护、电机过温保护、信号丢失保护、缺相保护、超频保护、功率器件的过热保护、漏电闭锁等，保护的性能应符合产品标准的规定。

24、变频器的故障自诊断功能：变频器具有开机自检功能，可以方便的诊断出当前状态是否正常，并能在显示屏上显示故障代码；具有自诊断功能,能够明确指示故障信息，运行可靠，结构简单。

25、变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在±10%额定电压波动范围内能满载输出。

26、变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.5%。

27、变频器主回路具有浪涌吸收保护电路。

28、主电源断电恢复后，变频器原设定参数不变。

29、在低频运行时，有自动转矩提升功能。具有在线控制功能，可根据电机的负荷变化，调整电机工作电压和频率，从而达到所需转矩。

30、应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要。功率器件、IGBT驱动板、PLC等重要部件采用进口器件。

31、设计满足GB/T12668.3（调速电气传动系统  第3部分）及GB/T14549（电能质量 公用电网谐波）标准中关于谐波含量及EMC电磁兼容的要求，并通过相关部门测试。

32、变频器具有谐波抑制功能，变频器内部装有输入、输出滤波电抗器和滤波电容等滤波设施，变频器和滤波器应为一体设计，电网电压总谐波畸变率不大于2%，提供相关检验检测报告。
33、变频器输出频率5～50Hz（根据电机情况可设定）。

34、配有不小于7英寸液晶显示屏，能够显示变频器电流、电压、频率、温度等参数、报警值等信息。

35、具有多路模拟量输入、输出及I/O接口可方便地完成对外部的控制功能及接收外部控制信号。

36、具有就地和远程控制功能。两种功能要求通过转换开关或转换键切换；

37、具有具备RS485、CAN、工业以太网等多种通讯接口，满足与第三方通讯的技术要求，完成变频器运行参数（变频器频率、电流、电压、功率、转矩、转速、故障信息等）的数据上传。

38、具有完善可靠的机械、机电联锁功能，机械闭锁预留Φ6mm以上挂密码锁孔，带附加机械锁。

39、每个开关腔内应在合适的安全位置设计放置干燥剂袋的专用位置，便于开关防潮管理。

40、所有内部导线和元件耐压等级应不低于使用电压等级。

41、防爆结合面紧固螺栓紧固后必须外露2～3扣，金属环、挡板直径与进线喇叭嘴内径小于1.5mm；挡板厚度不得小于2mm（所有挡板、金属环应镀锌）。

42、变频器距控制的负载的有效距离大于500米。

43、变频器具有工频旁路功能，变频器故障时，可手动切换至工频模式运行。
七、质量及验收要求

1、出卖方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。在质量保证期内，出卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖方承担。

2、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，使用方可以书面形式向出卖方索赔。

3、产品到矿后，出卖方与使用方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由出卖方负责解决。

4、变频器必须证标齐全，随机携带相关证件、说明书、试验报告等资料。

八、安装、调试要求

1、设备在安装期间，出卖方必须派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

2、出卖方根据使用方要求，免费对使用方相关人员进行培训。

九、服务及质保要求

1、保质期：产品质保期为投入使用后一年，出卖方签订技术协议时提供易损配件清单及价格明细表，除明细表中所列易损配件不在质保范围外，其他非人为因素造成损坏均由出卖方无偿负责。产品出现质量问题时，出卖方在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。
2、出卖方应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。

3、设备使用过程中出现故障需要技术指导时，出卖方在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员赶赴现场服务。
4、质保期后，出卖方同样对产品质量给予良好的服务，如出现质量问题，及时派人到现场协助使用方解决，免费提供终身现场技术服务。

十、运输及包装要求

出卖方免费将设备运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。重要零散件应单独包装，再装入包装箱。

十一、供应商须提供技术资料要求

1、产品到矿后附带纸质版使用说明书，提供CAD电子版图纸及电子版技术资料，存储在U盘中。

2、遵循质量保证体系的要求，除外购件，不允许再转包其他制造商。

3、每台变频器需提供图纸、产品合格证、矿用产品安全标志证书、防爆合格证、说明书、带有价格的配件明细表3份，并配备开盖专用工具1套。


