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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

板材、方木技术规范书
一、项目简介及使用地点

板材、方木为木工房木制品加工使用的材料。

使用地点：主要用于井下各车场、联络巷。
二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	板材（松木）
	4000×300×55(mm)（以实际加工为准）
	方
	

	2
	板材（松木）
	4000×300×30(mm)（以实际加工为准）
	方
	

	3
	板材（松木）
	4000×300×20(mm)（以实际加工为准）
	方
	

	4
	方木（松木）
	4000×200×160(mm)（以实际加工为准）
	方
	

	5
	方木（松木）
	4000×100×100(mm)（以实际加工为准）
	方
	


三、主要部件（设备）配置要求

1、板材、方木的规格按要求提供，允许加工误差±3mm。
2、生产厂家必须保证提供的板材符合相关工业标准的优质产品。
四、使用环境及范围

能适用于煤矿井下各种环境中。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件
投标人需提供有效的营业执照，所供产品需符合国家标准及行业标准。

六、适用标准

产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，包括但不限于GB/T 22102-2008 《防腐木材》、GB 22280-2008 《防腐木材生产规范》、GB/T144 《原木检验》、GB4814 《原木材积表》。
七、质量及验收要求

1、验收时出示产品质量合格证、材质证明。
2、包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整；实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。
八、服务及质保要求

1、供货方应保证所供木材的质量。在投入使用后3个月内，如发现因材质本身缺陷（如内部腐朽、大量隐节等）导致的批量性问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。
2、经双方确定，若材质本身缺陷问题属实后，所造成的损失由出卖人全额承担。
九、包装及运输要求

1、板材在运输过程中应避免日晒、雨淋。

2、实物外观质量：无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

3、贮存要求：板材在规定的运输、贮存的条件下，供方应保证产品自生产之日起，贮存期内其抗腐蚀性能符合标准要求规定。
十、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后5天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十一、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十二、技术联系人及联系方式
技术联系人：马榑彬
联系方式：0370-5195372
