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1.项目简介及使用地点
使用于煤矿井下，用于指示巷道的中腰线。

2.货物名称及供货范围

矿用隔爆型激光指向仪（参考型号：YBJ-1200），供货量满足井下连续生产工作需要。

3.主要部件配置要求

激光指向仪外观完好无损，激光指向仪所带附件齐全，激光指向仪自带电缆长度大于3m，包装合理，正常使用一年内出现质量问题必须免费维修，在正常使用年限内光斑清晰且不散光，光斑要求为红色。
4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

激光指向仪具有产品合格证及国家检测中心检定的有效防爆合格证；有矿用安全标志证书，发证部门必须为国家矿用产品安全标志中心。
5.货物使用环境及范围

激光指向仪能适应井下复杂潮湿环境。

6.货物适用标准

激光指向仪各项指标要符合矿用隔爆型激光指向仪电器设备制造检验规程要求。

7.技术参数

（1）射程：有效射程≥500m-1200m（红光）

（2）输入电压：127V  波动在85%—110%内能可靠工作

（3）工作电流：≤80mA

（4）有效射程内光斑直径≤30mm

（5）水平调节±12°，垂直调节±12°

（6）外形尺寸：300mm*250mm*130mm

（7）重量：≤3.5kg。

8.质量及验收要求

验收时地测科对全部激光指向仪进行外观和光斑检查，机电科对合格证进行检查，确认设备防爆后方可采购。

9.安装、调试要求

无

10.服务及质保要求
供货厂家要保证仪器在一年内，因仪器质量问题免费保修、更换，质保期内厂家技术人员负责对产品安装工序进行来现场指导服务、维修、调教等全方位售后服务。

11.运输及包装要求

仪器运输过程中应避免震动、挤压和碰撞，外包装无破损、箱内零件无缺失。

12.供应商须提供技术资料要求

产品检验合格证、防爆合格证、安全标志准用证。

13.其它

无
