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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
叉车采购项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿为满足供应科库房搬运、码放、卸货需求，采购1台3.5吨电动叉车，使用地点为城郊煤矿供应科库房及院内场地。

货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电动叉车
	CPD50-G3
	台
	1
	3.5吨电动平衡重式叉车整机1台、磷酸铁锂电池组1套、智能高频充电机1台、标准货叉1副、随机工具、全套上牌技术资料


三、主要部件及设备配置要求

（一）基本要求

1、整车为国家公告内成熟标准产品，具备特种设备型式试验合格证书，可正常办理落户、年检及免征手续。

2、传动系统运行平稳、无异常噪声，液力传动具备微动功能。

  3、电气系统绝缘良好、控制灵敏可靠，不得带有远程锁机或定时锁机程序。采用进口/工业级专用可编程控制器，操控精准，具备无级调速、缓启动、缓停止功能。

4、液压油清洁度达标，整车通过强化试验，性能稳定，集成式方向盘、操纵杆，操作轻便省力，长时间作业无疲劳；前进、后退、起升、倾斜动作切换流畅，无卡顿、无延迟。
5、配置磷酸铁锂蓄电池组，无热失控风险，阻燃防爆，标称电压≥80V，额定容量≥500Ah，满载连续作业≥8h；标配车载智能充电机，380V 输入，支持快充、慢充切换，充满自动断电、防过充，具备过载、短路、过热保护；支持日常随充、补电，无需深度放电。

6、行走电机、液压驱动电机采用防爆型直流串励 / 永磁高效电机，防护等级 IP54，电池包IP67，F 级绝缘。低能耗、低噪音，动力输出平稳，满载作业无动力衰减，具备过载、过热自动保护功能
车辆尺寸：长度2600mm  宽度1200mm（+-15mm）左右

驾驶室为整体封闭式车厢，玻璃用8mm以上钢化玻璃

门架支持液压左右移动

两个货叉支持液压分别左右移动

门架起重高度以货叉底部计算，不能低于3.5m

驾驶室配备AR防撞系统（360环视映像），确保叉运大件物资时无死角。

后轮使用实心轮胎，前轮使用防爆轮胎
此增加条件如与以上有冲突请按此要求执行，增加条件未要求的按以上技术规范实施！

（二）强度与结构要求

1、货叉动作灵活，闭锁装置可靠；起重链条安全系数≥3.5。

2、液压管路可承受3倍额定工作压力保压1min，无破裂、无渗漏。

3、整车可通过1.5倍额定起重量超载试验，无永久变形及损坏。

4、门架偏载试验后运动自如，无阻滞、无异响。货叉、门架材质符合国标要求。

（三）使用性能要求

1、动力转向，方向盘操作力6N～20N，左右力差≤5N，直线行驶无蛇行。

2、额定载荷可实现起升+运行联合操作；超载10%试验无泄漏、无异常。

3、强化试验400h，平均无故障工作时间≥300h，有效度≥85%。
4、满载行驶速度≥19km/h，空载行驶速度≥22km/h。

（四）安全环保要求

1、具备门架前倾自锁、最高位限位、货叉防脱落、防侧向滑移装置。

2、货叉下降速度≤0.6m/s；满载10min内货叉自然下滑量≤100mm，门架倾角变化量≤5°。

3、总电源带钥匙开关，配备安全带、喇叭、倒车蜂鸣器、后视镜、工作照明、转向/制动灯、车载干粉灭火器齐全。

4、驾驶空间符合安全规范，上下车配备扶手/踏板，驾驶室防护齐全，隔热达标，运行噪音≤65dB。
（五）非标配置

1、货叉尺寸：1500*125*45mm，带液压自动调距，调距范围 250～1060mm；；

2、全封闭驾驶室，防雨防尘；

3、冷暖空调；

4、应急断电开关。
四、技术参数

	项目
	单位
	技术参数

	额定起重量
	kg
	≥3500

	最大起升高度
	mm
	≥3500

	载荷中心距
	mm
	500

	最大行驶速度（满载）
	km/h
	≥19

	最大牵引力（满载）
	kN
	≥19

	门架倾角（前 / 后）
	°
	6/10

	货叉调整范围
	mm
	250～1060

	货叉尺寸（长 × 宽 × 厚）
	mm
	1500×125×45

	轮胎规格（前 / 后）
	-
	厂家自带适配型号

	动力类型
	-
	锂电池 / 电机

	空载重量
	kg
	约 5200


五、产品执行标准

GB/T 10827.1-2014 《工业车辆 安全规范和验证》；

GB/T 18849-2023 机动工业车辆制动器性能；

GB/T 27544-2011 工业车辆电气要求；

GB/T 43756-2024 叉车设计规范；

GB/T 19154-2019 电动工业车辆用蓄电池；

GB/T 5141-2018 叉车稳定性；

JB/T 2391-2021 平衡重式叉车技术条件。

GB/T 5142-2019《前移式和平衡重式叉车 试验方法》

六、资质文件要求

1、企业营业执照、相关资质证书；

2、产品型式试验合格证、出厂检验报告、产品合格证；

3、载荷曲线图、产品数据表、上牌落户全套资料。

七、质量及验收要求

1、到货后双方按照GB/T 5142-2019标准开展整机性能试验，包含空载/满载行驶试验、起升下降试验、爬坡试验、制动试验、转向试验、超载保护试验，所有试验数据需符合本规范技术参数要求，无异常异响、无渗漏、无故障报警。

2、整车外观平整光滑，漆面均匀、无掉漆、无划痕、无变形；焊接部位平整无气孔、无裂纹；管路、线路布局规整、固定牢固，标识清晰完整。

3、产品全新正品，无质量缺陷，外购件合格，材质有质保书。

八、安装调试与培训

出卖人免费负责现场调试、操作培训、安全培训，直至满足使用要求。
九、服务及质保要求

1、质保期：设备正常使用12个月或到货18个月（以先到为准），电池组质保≥36个月，控制器、电机、液压系统等核心部件质保≥24个月。

2、故障响应：2小时内响应，24小时内技术人员到场处理。

3、提供终身技术支持与维修服务，免费提供上牌落户及首次检验。

4.质保期内因制造质量问题，无偿维修、更换，承担全部费用。

十、运输及包装要求

1、出卖人免费运输至城郊煤矿指定地点，负责运输安全。

2、易损部位防护到位，整车固定可靠，无碰撞损伤。

3、产品标牌、载荷曲线牌、安全标志、操纵符号齐全规范。

4、随机资料（说明书、合格证、工具清单、电池参数报告、配件清单、质保凭证、特种设备相关备案资料）封装齐全。

十一、其他要求

1、交货期：接到送货通知后30天内交货，逾期每日扣货款300 元。

2、本技术要求为最低标准，产品须同时满足国家、行业及煤矿安全规范。

3、未尽事宜由双方协商确定。

技术联系人：谢佑  联系电话：13849699880
附件1;基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书

附件:1
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	配置磷酸铁锂蓄电池组，标称电压≥80V，额定容量≥500Ah，满载连续作业≥8h，标配车载智能充电机，380V 输入。
	　
	　
	　

	2
	行走电机、液压驱动电机采用防爆型直流串励 / 永磁高效电机，防护等级 IP54，F 级绝缘。
	
	
	

	3
	满载行驶速度≥19km/h，空载行驶速度≥22km/h。
	
	
	

	4
	总电源带钥匙开关，配备安全带、喇叭、倒车蜂鸣器、后视镜、工作照明、转向/制动灯、车载干粉灭火器齐全。
	
	
	

	5
	车辆尺寸：长度2600mm  宽度1200mm（+-15mm）左右

驾驶室为整体封闭式车厢，玻璃用8mm以上钢化玻璃

门架支持液压左右移动

两个货叉支持液压分别左右移动

门架起重高度以货叉底部计算，不能低于3.5m

驾驶室配备AR防撞系统（360环视映像），确保叉运大件物资时无死角。

后轮使用实心轮胎，前轮使用防爆轮胎
此增加条件如与以上有冲突请按此要求执行，增加条件未要求的按以上技术规范实施！
	
	
	

	6
	全封闭驾驶室，防雨防尘；冷暖空调；应急断电开关。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对电动叉车项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。
二、整机质保期为产品正常使用合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。

三、在进行调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、我方安排有经验的技术人员全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

六、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工等工作顺利进行。

七、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
