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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关配件技术规格书
编 制 人：

审 核 人：
科    长：

机电副总：
日    期：

城郊煤矿矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿目前井下使用的部分低压馈电开关，为山西长治贝克电气有限公司

生产的矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关，计划采购一批配件，用于该批开关的日常维修使用。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	01
	保护器
	CBKD-I
	个
	

	02
	三相电抗器
	SK-1140/10V
	个
	

	03
	转换开关
	LW5-16/2
	个
	

	04
	行程开关组件
	KJZ-AN
	个
	

	05
	阻容吸收装置
	RC-1600V
	个
	

	06
	电源模块
	LRS-50-12
	个
	

	07
	先导模块
	CBXD-Q
	个
	

	08
	中间继电器
	NC6-0608
	个
	

	09
	隔离馈电显示
	CBKP-7
	个
	

	10
	螺旋式熔断器底座
	RT14-20
	个
	

	11
	熔断器（熔芯）
	RT14-2A
	个
	

	12
	控制变压器
	KDG362-0.25/1.14
	个
	

	13
	热敏电阻
	NTC-10K
	个
	

	14
	漏试电阻
	10K/10W
	个
	

	15
	漏电模块
	QXZB-LMK2
	个
	

	16
	LED灯
	12V/1W
	个
	

	17
	网络摄像仪
	CBSP-2
	个
	

	18
	延时模块
	CBDY-160
	个
	

	19
	永磁驱动器
	BK400A
	个
	

	20
	熔断器芯
	FUSE 5*35 2A
	个
	

	21
	螺旋式熔断器底座
	FUSE 5*35
	个
	

	22
	扼流线圈
	1140V
	个
	

	23
	电流互感器
	TA14-400A
	个
	

	24
	永磁断路器驱动单元
	KBGZ-400A
	个
	

	25
	位移行程开关
	Z-15GW2-B
	个
	

	26
	严禁带电开盖警示牌
	不锈钢或铜质
	个
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、馈电开关保护器具有，能完成合、分闸控制，过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、断相、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯等功能。采用全中文显示，通过按钮（含复位键），不必打开箱体大门就可实现全部操作，其参数的设置和查询均用中文显示。
2、出卖人提供的各种电气单元、电气模块及机构配件保证全部采用设备原厂全新配套配件，不使用代用、改制、第三方非原厂配件；配件规格尺寸、参数性能必须与我矿在用移变高低压开关配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足井下安全运行要求。

四、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃，相对湿度≥90%。

五、货物适用标准

起动器安全性能应符合以下文件的规定：

KA 25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

MT871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》

GB/T 2423 电工电子产品环境试验

Q/XCF02.02-2021矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》（河南省煤炭工业厅『豫煤行[2003]250』）

以上所有标准均按照最新标准执行

技术参数

配套设备技术参数：
1、技术参数要求； 

	型 号
	额定电压 V
	额定电流 A
	短路分断电流 A
	额定频率
	工作制

	KJZ-400/1140(660)YG
	1140(660)
	400
	9000
	50Hz
	连续
工作制

	KJZ-200/1140(660)YG
	1140(660)
	200
	
	
	


2.开关工频耐压符合下表要求； 

	额定绝缘电压（Ui）
	试验电压值（有效值）

	Ui≤60
	1000 

	60＜Ui≤300
	2000 

	300＜Ui＜660  
	2500

	660≤Ui≤800  
	3000

	800≤Ui≤1000 
	3500

	1000＜Ui≤1200 
	4200

	本安电路之间 
	500 

	本安电路向非本安电路 
	1500


3、操作方式：电动合、分闸、永磁保持，手动分励； 
4、隔离方式：隔离机构； 
5、开关在 85%Ue～110%Ue 正常工作；

6、本安参数：Uo：23.3VAC（峰值）/10.9VDC， Io：5mAAC/4mADC。 
7、控制线参数 
远控电缆最大长度：≤1000m，分布电感≤1mH/km，分布电容≤0.1μF/km，分布电阻≤15Ω/km。
七、质量及验收要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导配件安装及协助进行调试。

2、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

6、产品验收时或者安装后，发现产品不符合有关规定或者不能与在用设备匹配使用的，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

7、产品验收时，出厂产品合格证等证明文件应齐全。

8、出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

9、如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

八、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

 1、质保期为自发货之日起18个月或自产品安装合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。

2、出卖人应根据买受人的要求，免费进行技术培训、指导组装、调试等技术服务，技术服务应迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。

十、运输及包装要求

1、产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十一、提供的技术资料要求

出卖人供货时应提供出厂合格证，合格证要盖单位公章或检验章。

十二、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书要求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2、交货日期及送货地址：合同签订生效后，出卖人以买受人发送订单之日起20天内送至买受人指定地点，逾期视为违约，每逾期一天出卖人需支付买受人合同总金额的3%作为违约金。运费由出卖人承担，送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。
技术负责人：丁少华    胡起诚                联系方式：0370-5195183
十三、基本技术参数响应表（偏差表），附件1

十四、服务及质保承诺书，附件2

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	馈电开关保护器具有，能完成合、分闸控制，过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、断相、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。采用全中文显示，通过八个按钮（含复位键），不必打开箱体大门就可实现全部操作，其参数的设置和查询均用中文显示。
	
	
	

	2
	提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用起动器及馈电开关原有配件相符，具备良好的互换性，不得存在兼容性问题，必须能够满足安全运行要求。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                               法人或授权代表签字：

                           单位名称（盖章）：

                           日           期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用隔爆兼本质安全型低压永磁机构真空馈电开关配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、质保期为自发货之日起18个月或自产品安装合格起12个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：
