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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用本安型音视频记录仪技术规格书

一、项目简介
矿用本安型音视频记录仪主要用于井下关键施工环节在固定摄像仪受限无法进行视频监控作业时达到移动或辅助摄像监控作业的规定。要求设备体积小、重量轻、内存大、电池续航长、携带方便。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格型号（参考）
	单位
	预计需求量
	备注

	1
	矿用本安型

音视频记录仪
	YHJ3.7
	个
	60
	矿用本安型

音视频记录仪


三、运行环境：具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下；但无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的环境

工作温度：-10℃～+60℃。
工作环境湿度：≤98％(25℃)。
大气压力：80kPa～118kPa。
贮存温度：-40℃～+60℃。
四、主要部件（设备）配置参数要求 

煤矿防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：Ex ib I Mb。

防护等级：IP68,防护等级须满足粉尘、淋水水工作环境。

防抖功能：电子防抖。

传感器/视场角：CMOS感光镜头，≥120°大广角镜头。  

录像分辨率：2560x1440、2304X1296 、1920X1080、 1280X720、 848X480。

夜视功能：红外补光，自动/手动可选，在黑暗环境下10米看清人脸，20米看清人体轮廓，满足井下黑暗环境摄录视频。

可视距离 ：0.1-20米。

预录、延录：支持。

循环录像：支持。

录像分段：≥60分钟。

视频格式：H.264、MOV、MP4。
照片格式：JPG。

拍照模式：支持单拍/连续/摄中拍。

照片分辨率：支持5800万像素。

系统功能：快捷操作一键摄录/一键切换录像/一键录音/一键切换录音。

回放功能：播放本机的录像、录音、照片文件，支持密码安全访问，记录仪在本机进行回放视频时，具有2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、128倍快进或快退回放功能。

移动侦测：支持，开启移动侦测录像功能后，在取景预览模式下，当有移动物体进入记录仪拍摄范围内，记录仪自动进入录像。

警示功能：声光警报、红蓝曝闪。

辅助照明：支持白光灯辅助照明，当环境照度过低时会自动启动白补光灯补充光线，能在光线较弱的环境下正常拍摄。
电池工作时间：高容量防爆本安锂电池，可支持连续摄录≥8h；正常使用6个月内电池续航衰减幅度≤20%；电芯采用全新车规级A级锰酸锂电芯，循环寿命、宽温稳定性、安全性能优于常规工业A级电芯，配套独立BMS多重保护电路，满足矿用本安防爆要求。

通讯模式：USB模式（默认），可选U盘模式。

硬件配置：设备配套TF存储卡同时满足U3、A2规格，视频耐久等级不低于V30（支持V60及以上更高规格）；存储卡限定工业级品牌（闪迪、三星、金士顿），单卡存储容量≥256GB；整机数据传输接口为标准USB2.0；卡体持续写入速度≥30MB/s，文件读取拷贝速度≥80MB/s。

状态指示灯：录像红灯/录音黄灯/待机绿灯/充电红灯/充满绿灯。

按键：开关键、录像键、拍照键、录音键、菜单键、回放键（OK键）、红外键、照明键、复位键。

自由跌落：可承受裸机跌落高度3米。

配件：标配电源适配器/USB2.0数据线/曲背夹/磁吸背夹/操作手册。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

包括以下资质文件：营业执照，产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，须具备投标产品的安标证、防爆合格证等。

六、质量及验收要求

投标人所投产品必须满足或优于招标文件中的技术要求及参数，产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由供货方承担。

供货方在仪器制造过程中和完工后，应按相关标准对设备进行各项具体的检测和试验，出具相应的检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

产品到货时必须是全新的、性能参数合格的，并提供正常使用所需的相应配件，随货应有详细的产品清单、产品合格证、检测报告、防爆合格证、煤安标志证、使用说明书等相关技术资料。

产品到货后，供货方与矿方严格按照定货范围及产品技术规范进行共同检查验收，存在的质量问题由供货方负责解决，产品验收发现有产品质量问题的，供货方应及时更换，相关费用由供货方承担；发现配件、技术资料不齐全的，供货方应及时补齐。

产品在使用过程中，若发现供货方存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换，否则进行全额退款。

验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供货方自行返厂，矿方不承担任何费用。

七、安装、调试要求

产品出厂前应进行工厂检验和试验，以检查其是否符合技术要求。

供货方应确保产品制造质量，当现场使用中发现设计和制造原因造成的质量问题时，供货方应负责及时无偿处理或免费更换。

八、服务及质保要求

产品自使用之日起，提供不低于1年免费质保期，质保期内仪器出现非人为损坏，供货方无偿提供仪器维修或更换。
供货方负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，无论是保修期内还是保修期外，要求供货方提供技术协助并在24小时内安排技术人员到矿排除故障。

本规格书第四项第20条已明确仪器电池各项技术标准：设备满电连续摄录续航≥8h，正常使用6个月内续航衰减幅度≤20%，电芯、保护电路及防爆性能均有硬性要求。 设备投入使用后，若实测电池续航时长、衰减幅度、电芯规格、防爆配置任意一项不满足约定标准，供货方须在矿方通知时限内无偿更换全新整机；供货方逾期、拒绝更换或更换后仍不达标的，矿方产品使用单位有权扣除与该仪器等额的产品合同价款。
交货日期：接要货通知后30天内。
九、运输及包装要求

在运输过程中应避免暴晒雨淋，应防止剧烈碰撞，严禁摔掷。

应贮存在空气干燥无腐蚀性气体的环境中。

十、交货时供货方须提供的技术资料要求

每套仪器随机提供装箱单、产品使用说明书、产品合格证、防爆合格证、煤安标志证等，使用说明书中应包含产品的使用方法、维护保养及注意事项。

十一、违约责任

供货方应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货方应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货方提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货方负责。

产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货方应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货方要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

供货方将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货方承担，矿方不负任何责任。

如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供货方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
技术联系人：丁光达15093891292

