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垃圾转运车项目招标技术要求
一、项目概况
目前矿区现有的唯一垃圾转运车自投入使用起已达5年，长期处于高负荷运行状态导致车辆核心部件及电池损耗严重，车辆故障频次增加，影响矿区每日垃圾正常清运，造成垃圾堆积，影响矿区正常生产运营秩序，现需重新购置一台新能源垃圾清运车替换现有老旧车辆，保障垃圾清运工作正常进行。
二、使用概述
矿区生活垃圾每日定时定点清运。

三、垃圾转运车执行标准
1、GB-7258-2017《机动车运行安全技术条件》
2、GB-38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
3、GB-18384-2025《电动汽车安全要求》

四、设备技术要求
1、车辆需配置锂电池组及专用行走电机，电池参数：额定电压电流72V、300A，电池组具备完善的过充、过放、过流、短路、高温保护功能；专用行走电机参数：额定功率5KW，电机运行工况稳定、动力输出平稳，具备良好的载重行驶性能，可适配厂区复杂作业路况，保障设备持续稳定作业。

2、驾乘区域需标配空调与通风风扇装置，空调系统制冷、制热功能完好，温控调节灵敏，风扇通风效果良好，可适配不同气温环境。
3、车辆座椅采用可调节式设计，支持前后上下多维度调节，可适配不同身形操作人员的驾乘需求，座椅支撑性良好。
4、车辆需配备转向助力系统，有效降低转向操作力度，提升车辆转向灵活性与操控精准度，保障低速、转弯、挪车等作业场景的操控安全性与便捷性。

5、车辆配备高清倒车影像系统，影像显示清晰、视野覆盖车辆后方作业区域，可实时反馈车辆后方路况与环境。
6、车辆采用后挂桶作业结构，挂桶装置结构稳固、承载力强，对接匹配标准环卫垃圾桶，挂取、投放动作顺畅稳定，无卡顿、脱落现象。
7、车辆配备高位自卸作业功能，自卸举升机构运行平稳，液压系统稳定可靠，启停平缓无抖动，可满足高位卸料作业需求。
8、车辆搭载专用高压冲洗功能，冲洗压力稳定、出水均匀，可实现车身、料箱、作业区域及周边环境的清洁冲洗作业，能够快速清理作业残留垃圾、污渍。
9、整车各功能系统匹配协调，结构设计科学合理，箱体容积不小于5m3，使用材质坚固耐用、抗腐蚀、耐磨损、密封性良好，适配高频次、常态化环卫垃圾转运作业；各项功能操作简单、维护便捷，运行稳定可靠。
五、服务及质保要求
1、质保期为自到货验收之日起12个月内或到货后18个月，在质保期内若发生质量问题，中标人应在48小时内派有经验的技术人员到现场免费修理。若设备正常运行期间出现质量问题，影响设备运行的连续性，将从设备恢复正常运行日起重新计算质保期。
2、产品在质保期内实行三包（保修、包换、包退）、三保（保证产品质量、保证信守合同、保证优质服务）。因质量问题造成的损失由中标人负责，设备出现质量问题，中标人免费更换配件，更换后质保期顺延。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标人应提供无偿维修服务，如不到场，招标人委托第三方修理，费用由中标人承担（在质保金中扣除）。质保期内若设备发生故障，中标人应在24小时内响应，技术服务人员48小时内到达现场处理，响应不及时或故障处理不及时的，从项目合同款中扣除违约金2000元/次。
3、中标人需免费培训使用人员，安排工程师现场指导培训，保证使用人员掌握专用车的基本理论，性能以及功能，按程序能熟练的操作，能进行正常的日常维护，排除一般技术故障。

六、投标人须提供技术资料要求
投标方需提供各种资质文件、产品质量合格证、出厂检验合格证明、产品使用说明书等，所有资料汇编成册，整理成套，随机配送提供2套。

七、交货日期及地点

1、交货日期：合同签订后接矿方通知30日内。

2、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿。

3、货到三天内在招标人指定地点，双方共同对设备的规格、型号、设备及附件数量进行到货验收。验收不合格，招标人有权拒收，视为中标人未交货。

4、中标人逾期交货的，每逾期一日按合同总价的1%向招标人支付违约金，逾期5日以上未交货的，向招标人支付合同总价的10%的违约金。

6、中标人交付的设备不符合合同约定的，应负责调换或退货，并承担因此发生的费用，若不能调换或退货，按不能交货处理，中标人按合同总价的30%向招标人支付违约金，且买受人可单方解除合同。

7、因设备质量问题，造成招标人人身财产损失的，出卖人赔偿损失。
4、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供中标人负责。
八、付款方式
无预付款，设备到货（或设备修理）验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。

九、其它未尽事宜，双方协商解决。
