赵固一矿氧气、乙炔等

招标技术要求
编制：         
审核：         
批准：         
一、概况

根据全矿生产的正常需要，需招氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、医用氧气。
二、主要技术参数及明细
1、氧气：产品符合《GB/T 3863-2008工业氧》国家标准，氧气≥10兆帕。

2、乙炔：产品符合《GB 6819-2004》国家标准，乙炔≥1.4兆帕，充装重量≥2公斤。
3、二氧化碳：产品符合《GB/T 6052-2011工业二氧化碳》，二氧化碳≥6兆帕，充装重量≥12公斤。

4、氮气：产品符合《GB/T 3864-2008工业氮》国家标准，氮气≥10兆帕。

5、医用氧气：产品符合《GB8982—88医用氧气》国家标准，医用氧气≥10兆帕。

6、罐装和运输都必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	氧气
	40L/瓶
	瓶
	2200
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2
	乙炔
	40L/瓶
	瓶
	2000
	

	3
	二氧化碳
	40L/瓶
	瓶
	90
	

	4
	氮气
	40L
	瓶
	15
	

	5
	氧气
	40L/瓶
	瓶
	5
	


三、其他要求
1、安全罩
每瓶氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、医用氧气都要安装安全防护罩，运输途中要检查防护罩，不可缺失。

2、防震圈

每瓶氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、医用氧气都必须安装防震圈，运输车辆必须有明显标志。

3、定期检测
（1）所有的容器都要定期到国家专业检测部门进行全面检测，对不能使用的瓶要及时更换。

（2）每瓶瓶体必须配带合格证名，气瓶的钢印标记应符合《气瓶安全监察规程》的规定。

4、罐装要求
严格按照国家要求对氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、医用氧气进行充装，严禁超过容器的承受压力。

四、技术服务与质量保证
1、投标方应提供经营许可证、充装证等资料。
2、投标方需定时把氧气、乙炔、二氧化碳、氮气、医用氧气送到赵固一矿指定地点。如有特殊情况矿方提前通知，必须按照矿方要求执行。

3、投标方把货物送达指定地点后，在验收过程中发现有漏气或罐装不符合要求的，投标方无条件收回该货物，所造成的一切后果，由投标方承担。

五、其他
1、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿。

2、交货期：双方签订合同后，接到发货通知24小时内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3、付款方式：无预付款，货到验收合格按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保期一年，质保金10%。
4、车辆运输：供货车辆排放标准必须是纯电新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。
5、未尽事宜，由双方协商解决。
