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第一部分 投标函及商务文件
1. 投标函
致：永城永安矿山安全技术工程有限公司
我方已仔细研究《永城永安矿山安全技术工程有限公司光缆敷设项目技术要求》全部内容，自愿参与本项目投标，并作出如下承诺：
我方完全响应招标文件全部商务、技术、安全、质保、验收、违约条款，无任何负偏离，全部包工包料包干实施，总价包含本项目所有材料、辅材、人工、运输、熔接、测试、损耗、保险、税费、现场恢复、质保、垃圾清运、二次转运等全部费用，不再申请任何额外追加款项。
投标总报价：人民币（大写）\\\\\\\\\\\\\\元整（¥\\\\\\\\\\）。
工期承诺：合同签订后 60 日历天内完成全部供货、敷设、熔接、调试、整改及竣工验收交付。
质保承诺：整体工程及配套设备质保 2 年，光缆主体原厂质保 10 年，终身免费技术咨询。故障报修 2 小时响应，24 小时抵达现场处置。
我方承诺不采用联合体投标，不转包、不分包、不挂靠第三方施工，所有施工人员持证上岗，自备全套施工检测仪器设备。
我方承诺所投全部设备、光缆、辅材均为全新原厂国标产品，不使用翻新、二手、非标不合格材料，无条件配合采购人抽样送检，自愿承担所有违约处罚条款。
我方同意本投标文件有效期自投标之日起 90 日历天，在此期间投标文件对我方具备法律约束力。
我方完全认可：若中标，严格按照招标文件、本投标文件签订正式合同，逾期竣工每日按合同总价 0.5% 支付违约金；逾期超 10 日采购方有权单方终止合同，我方承担全部损失。
我方认可项目纠纷由采购方所在地人民法院管辖，自愿承担采购方维权产生的律师费、诉讼费、检测费、差旅费等全部损失。
我方承诺本投标文件所有资料、业绩、资质、检测报告全部真实有效，若存在虚假材料，自愿取消投标 / 中标资格，承担合同总价 30% 违约金，并承担全部法律责任。
投标单位（加盖公章）：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
法定代表人（签字或盖章）：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
联系电话：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
日期：\\\\\\年\\\\月\\__日
2. 法定代表人身份证明
单位名称：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
单位性质：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
地址：\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
成立时间：******年\\\\月\\__日
经营期限：长期 /******年
姓名：********** 性别：**\\ 年龄：\\\\ 职务：法定代表人
系\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\（投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件
投标单位（公章）：
日期：\\\\\\年\\\\月\\__日
3. 法定代表人授权委托书（委托代理人投标使用）
本授权委托书声明：本人\\\\\\\\\\（法定代表人姓名）系\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\公司法定代表人，现授权委托\\\\\\\\\\（姓名、身份证号）为我方代理人，以我方名义参加永城永安矿山安全技术工程有限公司光缆敷设项目投标、洽谈、签署文件、现场答疑、办理验收及履约全部相关事宜。
代理人在投标、开标、履约全过程中签署的一切文件，我公司均予以承认并承担全部法律责任。
委托期限：自出具本委托书之日起至项目质保期全部结束为止。
代理人无转委托权。
法定代表人（签字）：\\\\\\\\\\\\\\\\
代理人（签字）：\\\\\\\\\\\\\\\\\\
投标单位（公章）：\\\\\\\\\\\\\\\\
日期：\\\\\\年\\\\月\\__日
附：代理人身份证正反面复印件
4. 投标报价一览表
项目名称：永城永安矿山安全技术工程有限公司光缆敷设项目
单位：人民币元
	序号
	项目内容
	包干总价
	备注

	1
	48 芯光缆 5000 米采购、运输、敷设、熔接、测试、辅材、施工、损耗、现场复原、质保、税费全包干
	¥
	包工包料包干，所有损耗供方自行承担，采购方仅结算 5000 米基准光缆

	投标总报价（大写）：
	
	小写：¥
	

	工期：合同签订后 60 日历天竣工交付
	
	
	

	整体质保 2 年，光缆质保 10 年
	
	
	


投标单位（盖章）：
法定代表人签字：
日期：
5. 分项报价明细表
	序号
	物资 / 施工内容
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	室外 48 芯铠装单模光缆
	48 芯
	
	米
	5000
	
	
	含运输、盘具、施工损耗

	2
	48 芯光纤配线箱
	48 芯
	
	套
	2
	
	
	含适配器、熔接盘等全套辅材

	3
	48 芯光纤终端箱
	48 芯
	
	套
	2
	
	
	全套内置配件

	4
	48 芯光纤配线架
	48 芯
	
	套
	2
	
	
	机房配套安装件

	5
	配套辅材
	挂钩、套管、标识、接地、防水胶等
	
	一批
	1
	
	
	足量备货，损耗全包

	6
	施工服务
	敷设、架空 / 直埋 / 管道施工、熔接、OTDR 测试、调试、废料清运、现场修复
	
	项
	1
	
	
	含人工、机具、安全防护

	7
	保险、税费、质保、运输二次转运、竣工资料等其他包干费用
	——
	
	项
	1
	
	
	包含全部隐性成本

	合计总报价
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	
	


6. 商务条款偏离表
	序号
	招标文件商务条款原文
	我方响应（无偏离 / 正偏离 / 负偏离）
	详细说明

	1
	全包工包料包干，无追加费用
	无偏离
	完全响应，所有费用含在总价内

	2
	60 日历天完工交付
	无偏离 / 正偏离
	承诺\\__天完工，满足 60 天要求

	3
	整体质保 2 年，光缆质保 10 年
	无偏离
	完全响应质保年限要求

	4
	故障 2 小时响应，24 小时到场
	无偏离
	严格执行售后响应时限

	5
	禁止转包、分包、挂靠
	无偏离
	独立施工，出具专项承诺书

	6
	逾期竣工每日 0.5% 违约金
	无偏离
	自愿接受违约处罚条款

	7
	预留 10% 质保金分阶段返还
	无偏离
	完全认可质保金扣留规则


7. 商务专项承诺函
针对本项目工期、安全、质保、付款、违约、现场管理作出专项承诺（单独一页加盖公章）
工期承诺：严格 60 天完工，提前完成不增加费用，逾期自愿按招标文件承担违约金。
安全责任承诺：自行承担全部施工安全风险，购买意外险、第三方责任险，施工造成设施损坏、人员伤亡、矿山停产全部由我方赔偿。
现场复原承诺：施工完毕清运所有废料，修复道路、绿化、管线破损，未复原不予验收无异议。
质保服务承诺：质保期内免费维修更换，同一位置重复故障 2 次以上自愿更换整段光缆并扣除合同总价 3% 违约金。
检测配合承诺：无条件配合采购人随机抽样送检，不合格自行承担全部返工、检测、工期损失。
8. 企业信用无违规承诺书
我方郑重承诺：
未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；
近三年无重大违法经营记录、无重大质量安全事故，在永煤体系无不良合作记录；
投标文件所有资质、业绩、信用截图真实有效，如有虚假自愿废标并承担法律责任。
9. 不转包不分包承诺书
本项目全部施工、供货工作由本公司自有人员、设备独立完成，不组建联合体，不转包、不非法分包、不挂靠第三方施工，如有违反采购方有权终止合同，扣除全部工程款，我方无异议。
第二部分 投标人资质文件
营业执照复印件（清晰加盖公章）
基本存款账户信息（银行开户资料）
近三年同类光缆线路施工业绩（3 份以内，合同关键页复印件）
信用中国、中国政府采购网失信记录查询截图（加盖公章）
项目管理、施工人员资质清单及证书复印件
项目负责人 1 名
专职安全员 1 名
持证熔接工程师、线路施工人员
自有施工设备台账：熔接机、OTDR、光功率计、切割刀、施工工具及仪器校准证书
无安全事故、无永煤不良记录承诺书
第三部分 技术响应文件
1. 技术响应函
致：永城永安矿山安全技术工程有限公司
我方已完整研读本项目光缆敷设技术要求，所有光缆、配套设备、辅材、施工工艺、检测标准、环境适配、验收规范 100% 符合国家及行业现行标准，全部条款无负偏离，完全满足项目架空、管道、直埋户外及机房室内使用需求。
我方承诺进场前 7 个工作日提交全部产品资料、出厂检测报告及实物样品，经采购方书面确认后方可进场施工；所有耗材、光缆损耗由我方全额承担，采购方仅按 5000 米基准光缆结算。
2. 技术条款点对点响应表
	序号
	技术要求原文
	我方响应内容
	达标情况
	佐证材料

	1
	48 芯室外单模铠装光缆，HDPE 护套，防鼠蚁抗拉伸
	所投光缆 48 芯单模铠装，高纯二氧化硅纤芯，护套 HDPE，具备铠装防碾压防鼠蚁，1310nm 损耗≤0.34dB/km，1550nm≤0.20dB/km
	优于要求
	光缆出厂检测报告

	2
	接头盒防护等级≥IP65
	配套接头盒 IP68 防水密封，浸水 48 小时无渗漏
	优于要求
	接头盒检测报告


（完全对应原技术文件逐条应答，格式如下）
3. 供货设备材料清单及参数说明
列明光缆、配线箱、终端箱、配线架、全部辅材品牌、型号、核心技术参数、执行国标编号。
4. 产品原厂合格证、检测报告、样品报审方案
写明样品报审时间、提交资料清单、样品规格，承诺未经确认不进场。
5. 施工组织实施方案
项目组织架构（负责人、安全员、熔接班组、施工班组）
施工总体流程：现场踏勘→材料进场报验→分路段敷设→熔接成端→全程 OTDR 测试→现场复原→自检→竣工验收
分场景施工工艺：架空敷设标准、管道穿管施工、直埋开挖回填、机房成端熔接规范
6. 安全专项施工方案
厂区施工安全管理规定（遵守永煤集团安全制度）
高空、开挖、用电安全防护措施
应急处置方案（光缆破损、人员受伤、设备损坏应急流程）
安全培训、每日班前交底制度
7. 质量管控及全过程验收方案
进场材料验收管控流程
施工过程分段旁站自检内容
竣工全套检测项目：光衰测试、OTDR 曲线记录、链路通断检测
整改响应机制：24 小时内完成全部整改
8. 运输、包装、现场复原实施方案
光缆原厂盘装防潮防震运输方案
装卸、二次转运防护措施
施工垃圾清运、道路绿化管线修复复原标准
9. 竣工资料交付方案
分施工前、竣工后两阶段提交纸质 + 电子版全套资料：施工方案、安全方案、出厂报告、OTDR 曲线、光衰报告、竣工线路图纸、熔接台账、设备清单等，承诺所有检测数据现场见证采集，不伪造资料。
10. 售后服务及质保保障方案
质保期限划分（整体 2 年、光缆 10 年）
故障报修响应流程、到场时限保障措施
质保期免费维修更换细则
定期巡检增值服务方案
第四部分 附件佐证材料
光缆、箱体产品彩页、厂家授权书（如有）
项目人员配置表、身份证、资质证书复印件
施工检测设备清单及校准证书
项目额外增值服务、优惠补充说明
采购人要求的其他补充资料

