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一、使用地点
本次所需带式输送机阻尼槽使用于车集31采区带式输送机。带式输送机主要技术参数如下：

1、带式输送机参考型号：DTL100/100/2×250X(A) ；

2、运输能力: 1000t/h ； 

3、带宽：1000mm；  

4、带速：3.15m/s；

5、铺设长度：560m；

6、适应角度：0°～-14°；

7、提升高度：-110m；

8、输送物料块度：粒度0～300mm；

9、松散密度： 1t/m3 ；动堆积角：＜15-20°；

10、驱动方式 ：矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒

11、带强：ST/S1600N·mm（钢丝绳芯ST/S1600）；

12、上托辊组：槽角35°，三联辊，辊子规格：133*375；

13、下托辊组：单平托辊，辊子规格：133*1150；

14、上托辊间距：1200mm；

15、下托辊间距：3000mm；

16、中间架：中间架采用落地式，每节长 3000mm。

二、使用环境条件

1、安装地点：煤矿井下综采工作面，空气中含爆炸性气体，煤尘具有爆炸性。

2、环境温度： -15℃ ～40℃；

3、相对空气不大于湿度：95%（在+25℃）；

4、海拔高度: 不大于1500m；

5、工作制度：实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业，每天总工作时间大于18小时。

三、采购范围

本项目具体需求清单如下:

	名称
	数量
	参数
	备注

	带式输送机阻尼槽
	20套
	B=1000mm，L=1000mm，
	槽角35°每套配齐连接件、联接螺栓等。


四、标准与规范

适用标准和规范（包括但不限于）： 

《煤矿用带式输送机设计计算》MT/T467-1996  

《煤矿井下用带式输送机技术条件》KA820－2006             

《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》MT/T 656－1997              

《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》KA/T 113-1995
上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

五、技术要求

1、阻尼板表面应平整、均匀、光滑，阻尼板的前后端均应成弧形，保证输送带通过时顺滑；

2、带式输送机阻尼槽中所需聚合物、橡胶等材料必须满足《KA/T 113-1995煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》标准，并提供产品阻燃报告、检测报告、质量合格证。
3、与输送带接触的阻尼板表面材质为超高分子聚乙烯，分子量在600万以上，摩擦系数大于等于0.30，能提供有效的阻尼作用,并提供摩擦系数检测报告。
4、带式输送机阻尼槽作用于输送带表面的材料活性能量要小，不能与输送带发生粘着磨损，硬度低，不能与输送带产生剪切磨损；

5、带式输送机阻尼槽有效使用寿命≥12月以上，且产品无裂纹、无破坏、不变形；

6、阻尼板应无搭接、夹层、烂口、褶皱、扭曲、变形等缺陷；

7、阻尼板厚度均匀，应无沉积、鼓泡、离层、老化等缺陷；

8、外观应良好，无划痕、破损等表面缺陷；

9、阻尼板并具有足够的强度，保证缓冲滑条在运输、存储过程中不变形，阻尼槽板材厚度不小于6mm,型材厚度不小于8mm，焊缝为连续焊缝，焊缝高度不低于6mm。

六、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。

七、安装、调试要求

安装、调试阶段，如果使用人需要，中标方需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

八、服务及质保要求

（1）如有需要，中标方负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品运行现场进行。通过培训，保证相关技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质量自出厂之日起质保十八个月或自投入使用之日起质保一年（以先到时间为准）。如出现质量问题，中标方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

九、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

十、中标方须提供技术资料要求

（1）设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

（2）出厂时随机供产品使用说明书、产品合格证、装箱单等资料。    

十一、其他

（1）交货期：交货时间应满足招标方安装调试需求，产品应运送到施工现场（河南省永城市河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。
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附图（托辊组布置图）


