焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

赵固二矿矿内红土供应
招标技术要求
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二〇二六年七月

焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

赵固二矿矿内红土供应
招标技术要求

一、项目概况

本次招标内容为赵固二矿矿内红土供应。红土主要用于井下输浆、含水层注浆加固改造等。
二、红土参数
1.红土为红色至深红色，主要含高岭石、伊利石和蒙脱石等红土矿物，其塑性指数≥10、含砂率≤3%、马氏漏斗粘度28～30s（粘土浆液比重1.10～1.15）。

2.每立方米红土中直径大于150mm石块不得超过10块、直径大于500mm结块不得超过1块。

三、商务条款
1.所报价格含运费、装卸费和沿途运输过程中的工农关系协调费等一切费用。
2.在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，中标方保证在接到矿方电话送货通知后，于24小时内（特殊情况双方协商决定）将代储物资运至矿方指定现场（赵固二矿矿内注浆站及料场院内）并提供产品合格证等相关资料；矿方因安全生产或抢险救灾急用时，中标方应保证在接到通知后，以双方协商的最短时间到货，确保使用。
四、投标人资格要求
1.投标方需具备有效的营业执照。
2.能够开具增值税专用发票。
五、验收标准
以收货现场实际检尺量方数为准。

六、其它要求

1.供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由供货方负责。供货车辆及驾驶人员相关手续、证件齐全且在有效期之内。
2.中标方应在合同签订前需交纳20000元的履约保证金。

3.如出现质量问题，中标方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

4.合同期限：一年。
5.未尽事宜，协商解决。
