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河南永华能源有限公司嵩山煤矿

罐笼视频监控配件技术规格书

一、项目简介及使用地点
该视频监控配件用于嵩山煤矿副井提升系统罐笼内，替换原有损坏的系统。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	备注

	1
	矿用本安型无线红外摄像仪
	KBA12WH(K)，

无线传输、航空插头
	台
	与现有视频监控系统配套

	2
	矿用本安型网基站
	KT452-F（A）wifi6基站
	台
	

	3
	标准天线组合支架
	KT452-ZJ
	台
	

	4
	KT452天线
	KT452-TX24/58高增益定向
	台
	

	5
	馈线连接线
	MSYV50-5高增益两头快插
	套
	

	6
	胶封兼本安型电池箱
	DXEH6/12电源管理显示
	台
	

	7
	地面充电器
	KDW127/12B-D
	台
	

	8
	开关电源
	S-36-12（3A）
	台
	

	9
	开关电源
	S-120-12（10A）
	台
	


三、主要设备配置要求

3.1 系统使用数字摄像机技术，可以对现场的运行情况进行录像，清晰彩色画面。

3.2 系统接口标准化，便于后续的监控扩点、扩容。

3.3 系统要求安装布线简单，信号抗干扰能力强，信号传输无延时，且保证出现故障时查找容易，维护方便、简单可靠。

3.4 工作电压  DC12V  
3.5 系统针对矿用竖井罐笼内设计，各设备要求防水、抗震等功能。

3.6供货方所供监控配件需与现有视频监控系统配套。

3.7 要求摄像头配置  光接口2路，电接口2路。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需要资质文件

井下、井口用防爆电气设备必须具有防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志和生产许可证。

五、货物使用环境及范围

工作温度：-10～60℃

存储温度：-40～85℃

工作湿度：5～95%，无冷凝

大气压力：80KPa～106KPa；

工作环境：防爆摄像头、天线、电池箱露天环境安装，滴水及震动。其他设备室内安装。

防护等级：摄像头、传感器 IP68
六、货物使用标准

《煤矿安全规程》

GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB3836.2-2010爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 9969-2008工业产品使用说明书 总则

GB/T10111-2008随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5-1995电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法

GB/T 2423.8-1995电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed:自由跌落

GB/T 2423.10-2008  电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动

GB/Tl91-2008包装贮运图示标志

AQ1043-2007矿用产品安全标志标识

MT/T287-1992煤矿信号设备通用技术条件

MT209-1990煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT210-1990煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT286-1992煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）。

按照国家标准有关规定设计、制造、检验、确保产品质量达到国家标准。      

七、运输及包装要求

1、运输由出卖人负责运到买受人指定的地点，场地由买受人负责协调。

2、产品制造加工质量必须符合技术规范书及技术协议要求，产品整体外观各部位做防锈处理，刷漆均匀、光滑，出卖人方可发货；

3、设备出厂时，厂方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）；

八、其他
1.本技术规范协议提出的是最低限度技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品；

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着供货方提供的设备完全符合本技术规格书的要求；

3.本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

技术联系人：何伟   13608659326
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