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主井备用电控维保技术要求
一、适用范围

赵固一矿主井备用电控系统，包含：电气控制和变频调速系统。
二、基本技术参数：

赵固一矿主井井筒直径5m，主井提升绞车采用中信重型机械公司制造（洛阳）的JKMD4.5×4（Ⅲ）多绳摩擦式提升机，绞车提升速度11.78m/s，提升高度628.3m。配用TDBS4000---24交流同步电动机一台(电机功率4000kW、1450V、52r/min)，备用电控系统为江苏国传电气有限公司的三电平交直交变频控制系统。制动系统为ABB公司生产的恒减速液压制动系统。采用JDG—25t钢罐道立井多绳箕斗，箕斗为异侧装卸，最大一次提升量25t。

三、执行标准

机械：国际标准化组织ISO 标准。

电气：国际电气技术委员会IEC 标准。

《煤矿安全规程》2025版相关内容
《多绳摩擦式提升机》GB/T 10599-2023
《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》AQ 1036-2007

《矿井提升机和矿用提升绞车 变频传动电控设备》JB/T 13434-2018

《矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求》 JB 8516-1997

《矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求》GB 20181-2006

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。

四、维保服务要求

维护服务

（一）测试周期：每季度一次。

（二）服务项目：

1.主控台、变频柜、励磁柜、变压器、高压柜、各轴编码器、接近开关等所有电控装置的运行状态和各元器件的老化程度以及各个元件（插件）之间的匹配情况等。

2.每季度对所有保护试验一次。

3.提供提升机故障时的应急服务，接到通知后5小时内应安排专业工程师到现场服务。

    4.每次现场服务完成后，提供一份针对电控系统的现场维护报告供用户存档，至少应包括以下内容：

（1）故障发生和现场处理时间，故障现象的描述，故障处理过程及处理结果，故障原因分析及如何避免类似故障发生的建议

    （2）现场检查过程中发现的问题及解决建议

    （3）现场的工作记录，包括现场所做调整及优化工作的记录

    （4）下一步的维护方案
（三）在现场对员工进行技术培训。
五、其他要求
（一）培训目标

针对矿方现场设备状态，有针对性地对现场设备维护及现场人员进行培训，以提高现场检修人员的维护能力。经过培训后，现场维护人员掌握电气和变频控制系统的基本原理，解决日常易出现的一般常见故障。

（二）无预付款，设备首次维保经验收合格后，承修单位开具6%增值税专用发票，矿方挂账，设备正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（三）其他未尽事宜，双方协商解决。


