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第一章 询比价采购公告

车集煤矿选煤厂振动筛激振器维修项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比条件，按照项目批示，参照询比采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。

一、项目概况

1、采购项目：车集煤矿选煤厂振动筛激振器维修

2、项目地点：河南省永城市车集煤矿

3、资金来源：成本列支

4、采购方式：询比采购

5、项目概况：车集煤矿选煤厂重介系统使用的优格玛品牌振动筛，其配套的激振器工作连续性较强，在持续运转过程中会出现故障、损坏，且大部分为单机运转设备设施，一旦故障，严重威胁安全生产；目前需维修UE5激振器2台，因维修标的配套激振器拆解、维修难度较大，专业性较强，维修需在无尘条件下装配，选煤厂无法对以上设备设施维修，损坏后需要外委专业技术厂家进行及时维修。

6、采购范围：车集煤矿选煤厂振动筛激振器进行维修
7、服务期：30历天；

8、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。

二、供应商资格要求

1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、维修方须具备承担此项目的能力，具备相关维修和服务资质；

3、供应商提供2023年7月1日以来类似项目业绩（以合同或中标通知书为准）至少一份；

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。

注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取

1.采购文件发售时间：2026年8月17日

2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。

四、响应文件

1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；

2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；

4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；

5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式

采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿选煤厂振动筛激振器维修项目

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	成本列支

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	车集煤矿选煤厂振动筛激振器进行维修

	7
	工期（服务期限）
	30日历天

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价，附维修明细     □固定单价      □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，附分项报价；含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7有充分证据证明有围标、串标现象的；
5.8其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

一、项目内容
1、项目概况：

车集煤矿选煤厂使用的优格玛等品牌振动筛工作连续性较强，其配套的激振器为核心部件，持续运转过程中会出现故障、损坏，且目前面临更新换代周期，故障率较高。振动筛为单机运转设备，一旦故障，严重威胁安全生产；需要专业外委厂家定期到选煤厂对激振器进行检查维保，损坏需及时维修。因激振器拆解、维修难度较大，专业性较强，外挂箱式激振器需在无尘条件下维修装配，现场不具备维修条件，选煤厂无法对激振器进行拆解维修，需将设备返回厂家维修。

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	

	1
	激振器
	UE5
	2
	台
	维修包含拆装、清洗、修复部件检测及更换、防腐除锈处理、加注润滑油、出厂测试等必要环节及运费，并调试至设备运转正常。


2、维修标的：
3、单台激振器维修明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	项目内容
	备注

	1
	轴承
	/
	套
	4
	更换
	与原装型号一致

	2
	齿轮
	UE5
	套
	2
	更换
	

	3
	箱体
	UE5
	套
	1
	更换
	

	4
	长轴
	UE5
	套
	1
	更换
	

	5
	短轴
	UE5
	套
	1
	更换
	

	6
	轴承压盖
	UE5
	套
	4
	更换
	

	7
	轴承室
	UE5
	套
	4
	更换
	

	8
	台阶挡油盘
	UE5
	套
	4
	更换
	

	9
	螺栓
	UE5
	个
	16
	更换
	专用螺栓

	10
	键
	UE5
	个
	4
	更换
	

	11
	迷宫挡盘
	UE5
	套
	4
	更换
	

	12
	油封毛毡
	UE5
	套
	1
	更换
	

	13
	连杆
	UE5
	套
	2
	更换
	

	14
	弹簧
	UE5
	套
	4
	更换
	

	15
	磁性螺塞
	UE5
	件
	1
	更换
	

	16
	密封件
	UE5
	套
	4
	更换
	

	17
	传动轴
	UE5
	套
	1
	更换
	

	18
	偏心块
	UE5
	套
	4
	更换
	

	19
	防护罩
	UE5
	套
	1
	更换
	含左右两个


二、维修内容
与维修厂家签订维修协议、合同，包含但不限于以下内容：如设备出现故障需维修，由使用单位出具维修申请，并经技术部门、使用单位及其他相关业务部门多联合鉴定后据实维修，维修方负责将设备拉回维修厂进行维修，更换损坏配件使其达到新机性能，不得影响使用人安全生产。维修后联合鉴定、验收，据实结算。

三、维修范围
维修范围包括但不限于：维修方对激振器进行全面检查、拆卸、清洗，对激振器存在的故障、需维修更换所需配件列出明细，经使用单位、相关科室联合鉴定后，由维修方严格按照设备完好标准更换相关部件，防腐刷漆。维修完毕后，维修方进行调试和动平衡测试，并试运转，确保设备无异响，无漏油，并保证维修后的设备与新设备性能相同。所有内容维修方全包。维修方负责将维修好的激振器运送至矿指定位置卸下，厂家指导安装调试，确保设备能正常使用。
四、工程地点：

维修在厂家大修车间，安装调试在车集煤矿生产现场。

五、材料供应

维修所有的配件、材料、工具、维修服务、运输、调试等施工内容均由施工方负责。
六、技术要求
1、维修方须了解设备使用工况、维修环境，注意事项、附件等情况，如项目需求掌握不到位或技术交流不到位，后期维修设备不能正常进行或维修质量不达标，维修方负全责。维修方须提供符合现场实际的维修方案，否则视为未响应招标文件。
2、维修方需提供激振器拆解、检测报告及维修项目明细，经使用人同意后执行。维修后提供维修测试数据和合格报告。

3、严格按照设备厂家的维修操作说明更换备件、调整间隙。修复前要测量激振力参数并记录，修复后激振力参数应无变化，维修后参数需达到激振器原有各项性能参数，实验数据及标准符合国家标准。
4、轴承采用进口SKF、FAG系列原厂轴承，提供证明文件。密封为激振器专用密封，螺栓全部采用8.8级强度螺栓，且螺母需采用尼龙防松结构。
5、维修后按配套设备的塞块配置、激振力、振幅等要求对激振器进行调试，使激振器符合原设备技术、性能参数要求，维修完成后对激振器出具相关性能参数的测试报告，附在维修报告内，具体要求如下：配重轴配置与原振动筛激振器配置一致；激振器摆块配置上左、上右、下左、下右偏差重量不大于0.25kg，与原振动筛激振器配置一致；激振器摆块配置左右摆块偏差重量不大于0.05kg，与原振动筛激振器配置一致。
6、维修后各联结件，紧固件不得有松动现象；各密封处结合处不得有漏油现象。维修后整机运转噪音≤75dB。

7、维修后设备相关参数达到新设备性能标准；设备整机负载运行平稳，不得出现冲击和不均匀噪声等现象。设备输入轴、输出轴用手转动时，必须轻松平稳，无卡住现象。

8、激振器修复后出厂前应在维修方工厂进行包括下列检验或试验项目：运转试验、各转动部件的振动检验、轴承温度测量、噪音测量、各密封件的密封性能检查、整机性能试验（不少于8小时）。并提供使用人需要的相关检测数据、检测报告、试验报告等。

9、激振器出厂前必须配备原厂要求品牌及相应标号润滑油脂。

10、激振器全部螺栓，螺母，垫圈和其它紧固件都应是标准件，需重新提供一套全新的地脚螺栓，满足原厂规范。

11、拆解后列出维修清单，并出具检查问题明细以及分析报告，对更换所需配件部件列出明细并逐一更换安装，使用人需联合鉴定；维修完成后厂家负责调试并进行检验检测，出具拆解报告和维修合格报告，并经使用人联合鉴定和认可。更换的旧件要求返回使用单位。

12、设备防腐要求：激振器壳体内、外重新、喷砂除锈喷漆等防腐处理，除锈见设备本色，维修后需对激振器表面按原厂刷漆标准重新刷漆，刷漆不可覆盖激振器表面原厂固定标牌。
七、质保和服务要求

1、质保期为自设备维修验收合格投入使用后12个月。在此期间，维修方对维修的设备质量负全责。激振器发现故障时，维修方应随叫随到，保证不影响生产。质保期内如果设备出现故障或经相关部门鉴定维修质量有问题，维修方无偿返修，直至合格。包工包料。如维修方不履行上述保修义务，则应承担由此给使用人造成的一切损失。维修方有权优先从维修方的维修款中扣除损失费用，以弥补使用人损失。
2、产品出现质量问题时，维修方在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。
3、设备修复后必须达到设备原有性能，并符合选煤厂机电设备完好标准和《选煤厂安全规程》2023版要求。
4、维修需更换的配件，须在清洗后拍照留取证据，提供使用证明，包含不限于：配件合格证、采购合同及发票复印件、内部验收单、入库单、领料单、出库单、设备安装时提供安装配件照片等佐证材料，附在维修报告内，否则视为未更换，不计入更换费用。
八、货物适用标准

维修服务应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械：ISO标准/9001系列。

2、机械行业标准和规范。

3、GB/T 9969.1—1998   工业产品使用说明书  总则

4、《矿山安全规程》2025版要求。

5、《选煤厂安全规程》2023版要求

6、GB/T 29714-2013    《机械振动平衡标准的用法和应用指南》
7、JB/T 9022-2012     《振动筛设计规范》

8、GB25521-2010       《矿用筛分设备安全要求》

9、JB/T 5496-2015     《振动筛制造通用技术条件》

10、JB/T 4042-2018     《振动筛试验方法》

11、AS/NZS 1554.5-2004 《结构钢焊接.高级疲劳负荷下的钢结构焊接》

12、GB/T 29714-2013    《机械振动 平衡 平衡标准的用法和应用指南》
13、GB985-88
《气焊，手工电弧焊，气体保护焊焊缝的坡口形式与尺材》

14、GB5011-85
整机出厂前空运转试验标准

上述标准、规范之间有冲突的，按照最新规定或最高标准执行。

九、验收标准：

维修完成后，使用人组织预验收。使用一个月后视为通过最终验收，方可挂账；如果维修方提供的材料、性能、参数、配置不满足本技术要求，或未能实现技术规格书中要求的功能，则矿方不予通过验收，不予挂账付款，如维修不合格或造成生产影响，维修方赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。

验收按照技术标准进行验收，验收主要内容包括但不限于：
1、设备能定期维保，振动筛、激振器安全稳定运行。
2、维修后的设备安装调试后运行情况良好，运转平稳，符合要求。

3、维修所使用的元器件为设备原厂正品，质量合格。 

4、激振器所有部件修复完好，转动转动时无卡阻、晃动现象，声音、温度正常。
5、各联结件，紧固件不得有松动现象。
6、振动筛负载运行平稳，无冲击和不均匀噪声等现象。
7、各密封结合处不得有漏油现象。
8、激振器安装调试后运行情况良好。
9、按照要求空载运行时设备各部位噪声强度均不大于75dB。

10、转子轴承温度测量应用温度计深入到轴承座加油口内测量，并在温度稳定持续半小时以上才作为检验数据，要求最高温度不大于75℃，温升不大于35℃。

11、筛箱振幅：用测量精度不低于0.1mm的仪器或振幅标牌测量，具体方式按照JB/T4042第1.3规定执行，要求空载运行振幅不低于9mm，两侧对称位置的振幅差不大于1mm。

12、筛箱横向摆动测量：分别测量入料端和出料端各两点，要求横向摆动量不大于1mm。

13、筛箱振动频率：按照JB/T4042第4.3.1.3规定执行，要求频率偏差不大于±2.5%。

14、停机过程要求：停机中共振振幅不大于5倍工作振幅，停机时间不超过30S。

15、按使用人要求提供符合要求的维修明细、维修合格报告、相关证明等相关技术资料，根据配置要求对设备运行状况进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

十、对投标单位的资质等级要求（投标资格要求或特殊的商务条件）
1、维修方须具备承担此项目的能力，具备相关维修和服务资质。
2、承修单位提供2023年7月1日以来类似项目业绩(以合同或中标通知书为准）至少一份。

十一、报价方案（报价表）
1、报价为维修过程中产生的所有费用的含税总价。
2、标书中报出投标单价。
3、维修方需根据企业自身情况结合本次招标项目要求慎重报价，由于维修方报价而造成的纠纷，使用人不予以调整。
十二、工期要求及其他

1、工期要求：根据使用人生产情况，返厂后维修工期不超过30天

2、质量要求：维修质量必须符合技术要求，质保期参照国家规定的保修期内的责任保障期限。如果经有关鉴定部门鉴定，维修质量有问题，维修方无偿返修，直至合格。

3、本技术要求所提出的要求均为最低要求，如使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾或文中表述有偏差或不一致的，按较高标准执行。维修方如参与投标、报价，即视为完全满足本技术要求。

4、本规格书未尽事宜，双方协商解决。
六、特殊的付款要求

经甲方相关单位验收合格, 乙方开具全额合规增值税专用发票到甲方财务部门入账，甲方根据资金计划进行付款。

第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。



