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河南省正龙煤业有限公司

首绳起重装置配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：
日    期：2026年8月1日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

首绳起重装置配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿主井、副井、西风井井架安装的首绳起重装置在更换提升钢丝绳、罐笼等大型设施时使用频繁，已有部分零配件损坏，现已无可用配件。为保证提升安全需要，需购置一批首绳起重装置配件，确保首绳起重装置正常使用。

二、货物名称及供货范围：

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	电磁先导溢流阀
	DBW10
	1
	主机型号SSQ-800

	2
	先导溢流阀
	DB10
	1
	主机型号SSQ-800

	3
	电磁换向阀
	4WE10G
	1
	主机型号SSQ-800

	4
	电磁换向阀
	4WE6E
	1
	主机型号SSQ-800

	5
	压力表
	YN-63
	1
	主机型号SSQ-800

	6
	压力表开关
	KF-L8/14E
	1
	主机型号SSQ-800

	7
	吸油过滤器
	WU-160x80-J
	1
	主机型号SSQ-800

	8
	吸油过滤器
	WU-63x80-J
	1
	主机型号SSQ-800

	9
	齿轮泵
	CBQT-F532/F410-AFP
	1
	主机型号SSQ-800

	10
	联轴器
	NL6
	1
	主机型号SSQ-800

	11
	大油缸
	SSQ-800-01
	1
	主机型号SSQ-800

	12
	小油缸
	SSQ-800-0002-11
	1
	主机型号SSQ-800

	13
	小导向柱
	SSQ-800-0002-10
	1
	主机型号SSQ-800

	14
	卡楔
	SSQ-800-0002-05
	1
	主机型号SSQ-800

	15
	楔背
	SSQ-800-0002-04
	1
	主机型号SSQ-800

	16
	半楔背
	SSQ-800-0002-09
	1
	主机型号SSQ-800

	17
	滚动体
	SSQ-800-000201
	1
	主机型号SSQ-800

	18
	接近开关
	LJ18A3-8-Z/BY
	1
	主机型号SSQ-800

	19
	模块
	6ES7288-1SR40-0AA0
	1
	主机型号SSQ-800

	20
	模块
	6ES7288-2DE08-0AA0
	1
	主机型号SSQ-800

	21
	模块
	6ES7288-2DR08-0AA0
	1
	主机型号SSQ-800

	22
	带灯自锁按钮
	LA38-20DS/2032
	1
	主机型号SSQ-800

	23
	按钮
	LA38-11/203
	1
	主机型号SSQ-800

	24
	断路器
	DZ47-603P/D40A
	1
	主机型号SSQ-800

	25
	断路器
	DZ267-32  C16A
	1
	主机型号SSQ-800

	26
	交流接触器
	CJX2-32 AC220V
	1
	主机型号SSQ-800

	27
	热继电器
	JRS1-25  (18～5A)
	1
	主机型号SSQ-800

	28
	开关电源
	S-350-24
	1
	主机型号SSQ-800

	29
	过压保护器
	UY1-80In=40A
	1
	主机型号SSQ-800

	30
	中间继电器
	MY4NJ DC24V配座
	1
	主机型号SSQ-800

	31
	中间继电器
	LY2NJ DC24V配座
	1
	主机型号SSQ-800

	32
	熔断器
	RT18 - 321P2A配座
	1
	主机型号SSQ-800

	33
	大油缸
	MSY-600-02
	1
	主机型号MSY-600

	34
	小油缸
	MSY-600-11
	1
	主机型号MSY-600

	35
	小导向柱
	MSY-600-10
	1
	主机型号MSY-600

	36
	卡楔
	MSY-600-05
	1
	主机型号MSY-600

	37
	楔背
	MSY-600-04
	1
	主机型号MSY-600

	38
	半楔背
	MSY-600-09
	1
	主机型号MSY-600

	39
	滚动体
	MSY-600-12
	1
	主机型号MSY-600


三、主要部件（或设备）配置要求

1、液压油缸缸体选用45#珩磨缸筒，活塞杆采用45#调质材料，杆体外层镀铬。
2、液压油缸密封件材质为聚氨酯。
3、液压油缸压力满足20-30MPa，尺寸与现有产品尺寸相同，能够完全替代使用。
4、加工件去除氧化皮。

5、加工件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。

6、电磁溢流阀：电压DC24V，带煤安证，防爆证。

7、各电气元件的设计、参数、性能、结构、制造、质量和试验等要求必须与在用配件承载能力相匹配，并且必须按照国家和行业相关标准执行。出卖人保证提供与配件清单要求的规格、型号相同的产品，且必须与在用零部件可完全互换使用，并保证产品材质和电气性能不低于原设备要求。

8、技术规格书提供规格型号仅为参考，为确保中标单位所提供配件与现用设备配合紧密可靠，能够正常使用，提供配件前中标单位需安排技术人员到现场对配件数据进行精确测量确认。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供配件须具有煤安证（电磁阀）、防爆证等。
五、货物使用环境及范围

工作环境温度-20℃—+40℃。

空气相对湿度不大于95%（25℃时）。

六、货物适用标准

JB/T 10365-2013  液压电磁换向阀

JB/T 10206-2010 摆线液压马达

JB/T 7041-2006液压齿轮泵
GB/T7935-2005  液压元件  通用技术条件

GB/T4728.5-2005  半导体管和电子管

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T4728.3-2005  导体和连接件。

MT/T 827 煤矿机械液压系统通用规则

GB 51145-2015 煤矿电气设备安装工程施工与验收规范

KA 25-2025  煤矿井下机电设备完好性要求

GB/T 3836.1-2021
 爆炸性环境第1部分：设备通用要求

2025版 煤矿安全规程

七、质量及验收要求

1、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

2、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。
3、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

5、产品在使用过程中，若发现厂家存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换，否则扣除全部质保金，并拉入黑名单。
6、各个配件必须能与现有设备配套使用，接合严密，安装可靠。
八、服务及质保要求

1、质保期为自到货之日起18个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责，在质保期内免费提供所有易损件。

2、产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

3、供方严格按照用户提供的技术参数及相关要求提供相适应的产品，接到订单后10日内及时供货。
4、质量保证不低于国家标准，外观有明显缺陷或在使用过程中因材质质量问题造成无法使用等应及时无条件赔偿损坏的产品。

九、供应商须提供技术资料要求

供货方应提供配件清单、生产许可证、产品检验记录、试验报告、质量合格证、煤安证书（电磁阀）、防爆证书（电磁阀）等相关技术资料图纸。

十、其他 

特殊情况下，产品可根据客户需要提供需方所要达到的要求。

十一、技术联系人

徐晓磊    0370-5195340  13526305817


