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一、营业执照

（盖章扫描件图片添加此处）
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二、法定代表人（单位负责人）身份证明



投标人名称：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。




投标人：	（单位公章）


	年	月	日


[bookmark: _bookmark158][bookmark: _Toc74144926][bookmark: _Toc27443]三、授权委托书


本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：	。

代理人无转委托权。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件


注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。


投	标	人：	（单位公章）


法定代表人（单位负责人）：	（签字）


身份证号码：	


委托代理人：	（签字）


身份证号码：	




	年	月	日
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地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：








                                                              
投标人：	（单位公章）


五、带输送式给料机项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	带输送式给料机（参考型号：GLD2000/5.5/S）
	1.本给料机头部卸料,尾部受料,尾部驱动方式，给料能力:150～300t/h；入料口尺寸2450mm×1300mm；电机功率11千瓦；调速方式:防爆变频无级调速；给料机长度:2800mm(料仓口中心到卸料口端距离)
2.所用胶带长度匹配给料机长度，宽度2.5m，共两条（一用一备）；托辊采用高密封轴承内置托辊，共两套（一用一备，每套10组）；配套变频器，实现主电机变频、启停控制，可接入选煤厂现有控制系统。
3.电动机采用国内知名品牌，能效等级不低于《GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级》规定的2级能效，防护等级不低于IP55（请在响应栏标明品牌、型号、防护等级）。
4.减速机使用国内、国际知名品牌减速机。（请在响应栏标明品牌、型号）。
5.驱动滚筒和改向滚筒：滚筒直径320mm，内衬支撑，通轴，驱动滚筒端面整体采用耐磨陶瓷包胶和改向滚筒硫化包胶并有凌状条纹，厚度不小于10mm。




	
	

	
	
	6.托辊（耐磨）：托辊选用高密封轴承内置托辊，托辊轴承的选型必须满足耐用及抗冲击性能,外置加油孔，长效润滑、各项指标符合设计要求,使用寿命不小于30000小时;托辊架与机架的联接采用螺栓联接。
7.槽体：给料机槽体两端侧板下端向内折弯，下端面与皮带为合性接触，能有效地控制物料外溢，便于现场管理和工作环境的维护。槽体尾部倾角过流面内衬16Mn钢板，确保物料下砸不变形，角度不小于40°，确保物料流通顺畅、不积煤，保证设备正常使用。
8.张紧装置：张紧装置采用机头螺旋拉紧,布置于机头，收放自如。
9.皮带：采用钢绳芯整体硫化胶带，阻燃，抗静电，带厚16mm，送货时需附带第三方资质单位出具的阻燃和抗静电性能检测报告。
10.防跑偏装置：给料机两侧及前后对应安装四套纠偏立辊，能有效防止皮带跑偏，可靠、易拆卸、易维护。
11.清扫装置：给料机设有两套清扫装置，一套安装在皮带机头下端，负责清扫皮带过流面的清洁；一套安装在环形皮带内侧，负责清扫皮带内腔面的清洁。
	
	

	
	
	12.变频器：配套变频器，实现主电机变频、启停控制，电机正反转控制，预留集控控制、运行、故障反馈接点，可实现远程控制和就地控制两种控制方式，电控箱具有转换开关，并可接入选煤厂现有控制系统。
13.底架：给料机底架采用重型槽钢组焊，带安装支腿，且与地面成3°夹角，使给料机皮带顺向给料。
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知90天内。
	
	

	质保要求：质保期：安装调试验收合格之日起一年，或者货到现场满十八个月，以先满足条件者为准，质保期内对产品质量问题免费包修、包退，包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责免费更换或处理。质保期后出现的设备故障问题，出卖人应积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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截图盖公章




























七、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）


















八、生产厂家营业执照

（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
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九、业绩

