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油水分离器技术规格书
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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

油水分离器技术规格书

一、项目简介及使用地点

为保证井上下压风自救系统的正常使用，保证设备设施供风安全，需购置一批油水分离器，将风管内的油、水分离。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	立式油水分离器
	0.17m3
	台
	一批
	进出口为DN100 PN25法兰盘

	2
	立式油水分离器
	0.48m3
	台
	一批
	进出口为DN150 PN25法兰盘


三、主要部件（或设备）配置要求

1、本设备须按GB150-2011《钢制压力容器》进行设计。并接受《压力容器安全技术监察规程》的监督和检查。

2、本设备应进行探伤、水压试验、除锈刷黄色防锈漆。

3、油水分离器需配备不锈钢DN50排污阀、压力表、法兰。

4、表面不应出现变形、损伤等异常现象。

5、与管路连接严密，无漏风、漏水。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

送货时应提供装箱单、产品合格证书、产品使用说明书、产品数据表、压力容器产品安全性能监督检验证书、压力试验检测报告和外观及几何尺寸检测报告。

五、货物使用环境及范围

1、周围空气温度：0-40℃；

2、环境湿度：不大于95%(+25℃)；

3、周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈振动。

六、货物适用标准

《中华人民共和国特种设备安全法》

《煤矿安全规程》（2025 版）

GB 150-2011《钢制压力容器》

TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

NB/T 47013 系列 - 2015《承压设备无损检测》

NB/T 47014-2023《承压设备焊接工艺评定》

NB/T 47015-2023《压力容器焊接规程》

GB/T 26610《压缩空气净化设备通用规范》

技术参数

	序号
	名称
	容积
	进出口法兰盘型号
	排污阀
	使用压力

	1
	立式油水分离器
	0.17m3
	进出口为DN100 PN25法兰盘
	DN50
	0.3-0.8MPa

	2
	立式油水分离器
	0.48m3
	进出口为DN150 PN25法兰盘
	DN50
	0.3-0.8MPa


八、质量及验收要求

产品质量严格按IS09001质量保证体系执行，从产品的设计工艺→原材料的采购→入厂检验→生产制造→产品检验→货物的包装发运→售后服务的全过程，均受控于IS09001程序性文件，确保产品各个环节达到标准所规定的要求。

九、安装、调试要求

安装、调试阶段，出卖人需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作（根据需要）。

十、服务及质保要求

产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

十一、运输及包装要求

设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值，保证设备完好运送到使用现场。

十二、出卖方须提供技术资料

送货时应提供装箱单、产品合格证书、产品使用说明书、产品数据表、压力容器产品安全性能监督检验证书、压力试验检测报告和外观及几何尺寸检测报告等

十三、其他

交货期：满足使用人需求，运送到使用人施工现场（城郊煤矿）。
技术联系人：徐晓磊  13526305817
