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提升机液压系统维保技术要求
一、适用范围

赵固一矿主副井提升机液压制动系统。
二、基本技术参数

赵固一矿主副井制动系统均为ABB公司生产的恒减速液压制动系统，主副井各为两套液压制动系统。副井液压制动单元（BSFG408A）12对，主井液压制动单元（BSFG408A）18对，配置均为：

（一）液压制动系统：Rexroth（敞开式）封闭式液压站各一套
（二）闸控柜ABC：Tube液压站 + AC800M控制器+BRC模拟闸卡一套；液压站+AC70控制器+BCC闸卡一套。
（三）使用地点:主副井绞车房内
三、执行标准

机械：国际标准化组织ISO 标准

电气：国际电气技术委员会IEC 标准

《煤矿安全规程》2025版相关内容
《多绳摩擦式提升机》GB/T 10599-2023
《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》AQ 1036-2007

《矿井提升机和矿用提升绞车 盘式制动系统》JB/T 13435-2018
《煤矿机械液压系统总成出厂检验规范》MT/T 776-2004
上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。

四、维保服务要求

（一）紧急服务

1.在赵固一矿主副井提升机制动系统运行过程中出现故障时，须提供两种方式的技术支持（电话通讯技术支持和现场紧急服务支持）。
2.电话通讯技术支持。现场出现故障，通过电话或远程服务的方式与ABB工程师沟通出现问题，协助查找故障原因并提供解决方案。   

3.现场紧急服务支持。现场出现故障，须协调就近ABB工程师到现场进行故障处理。在合同期有效期内，提供2次/年的紧急服务，每次的服务时间为2天。紧急现场服务的响应时间为在接到电话通知8小时内赶到现场。

    4.每次服务完成后，ABB服务工程师须提供一份服务报告供用户存档，服务报告包括以下内容：故障发生的时间，现场处理时间；故障现象的描述；故障处理过程及处理结果；故障原因分析及如何避免类似故障发生的建议等。
（二）维护服务

为了提高提升机闸控系统的运行可靠性，须提供2次/年针对提升机闸控系统的运行条件及设备状态的现场定期检查及纠正的维护服务。同时在现场定期维护的服务过程中，面对面地解答用户维护人员提出的问题。每次服务完成后，ABB服务工程师须提供一份服务报告供用户存档。
现场服务包括以下主要内容：

   1.系统外观与基础检查 

（1）全面检查液压站、闸头、管路、阀组有无渗漏油，管路接头紧固无松动； 

（2）检查散热装置、控制柜内外积尘并清理，检查控制柜内元件指示和功能正常；

   （3）全面紧固闸控柜 ABC1、BPA1、SA1 等接线端子，校验通讯线路、测速发电机等； 

（4）检查制动盘磨损、划痕，闸盘表面粗糙度、偏摆量符合规定要求； 

（5）检查蓄能器氮气压力值在允许范围值内。

2.制动闸单元检查 

（1）检查制动闸间隙，校准至标准间隙，单侧间隙误差不超规定值；

（2） 校验闸间隙传感器输出信号符合标准范围，动作反馈准确无漂移；

（3）测试每对制动器贴闸压力稳定在11.0MPa，无压力波动、迟滞、卡阻。

3.液压站油路及阀组检查 

（1）检查液压油液位、油色、油温； 

（2）检查溢流阀、比例阀、电磁换向阀动作灵活无卡滞； 

（3）排空系统管路内部空气，消除油压波动、系统抖动； 

（4）校验油温、油压；超温报警、超压溢流等功能可靠。

4.电控、闸控系统校准 

（1）校验BCC.1闸卡参数，调整匹配制动系统曲线的原始值； 

（2）检查接地保护、急停安全回路，所有安全联锁动作可靠；

（3）校正阀组阈值、速度反馈参数，消除减速曲线异常、制动冲击问题。

5.性能检测与功能试验 

（1）空载、满载全工况减速制动曲线测试，保证恒减速制动平稳、无冲击； 

（2）空载、满载全工况校验安全二级制动特性； 

（3）检测制动空动时间，满足规定要求； 

6.解答现场提出的问题

    如果现场维护进行顺利，可利用此时间段对用户提出的问题进行逐项解答。

（三）定期现场维护的实施

定期现场维护的间隔及时间：1套提升机2天时间。

五、其他要求
（一）培训目标

    针对矿方现场设备状态，有针对性地对现场设备维护及现场人员进行培训，以提高现场检修人员的维护能力。经过培训后，现场维护人员掌握制动系统的基本原理，解决闸控系统及电控系统中出现的一般常见故障。

培训方式

    1.ABB将在合同生效后半年内为用户提供1次，共计1天的现场培训服务，培训内容见上，培训方式如下：

2.ABB工程师为用户维护人员提供面对面的培训。同时，利用现场设备为用户进行相应的演示讲解。

3.合同有效期内，ABB工程师将会以口头或书面的方式解答用户维护人员提出的问题。

4.现场培训时间8小时。
（二）服务时间（不含路途往返时间）
1.在服务合同期内提供总计24小时/年电话技术支持服务。

2.提供2次/年的紧急服务，每次的服务时间为2天。

3.主井和副井两套提升机制动系统提供2次现场服务，4天/次。

4.主井和副井两套提升机制动系统提供1次闸控性能检测，4天/次。

（三）服务报告

    每次现场服务完成后，ABB将为用户提供一份针对闸控系统的现场维护报告，包括以下内容：

1.现场检查过程中发现的问题及解决建议。

2.现场的工作记录，包括现场所作调整及优化工作的记录。

3.制定下一步的维护方案。

（四）无预付款，系统完成功能扩展及首次维保经验收合格后，乙方开具6%增值税专用发票，矿方挂账，正常运行3个月无质量问题分期支付至合同价款的90%;合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次性支付(质保期内出现质量问题，影响设备运行连续性，将从设备重新投入运行日起重新计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。
（五）其他未尽事宜，双方协商解决。


