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技术规格书
项目名称：生产装置带压堵漏工程施工。
项目概况
    1、施工范围：生产装置内设备、管线、法兰、阀门等带压堵漏服务，根据实际漏点据实结算。

    2、施工地点：开封龙宇化工有限公司生产装置区。
3、结算方式：结算费用据实结算，每季度结算一次。乙方服务结束，通过甲方验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方财务入账后，按照公司资金计划分批次支付结算总价的95%，预留5%质保金，质保期满后无息支付质保金。
4、带压堵漏服务时间：自合同签订后一年。
三、带压堵漏施工要求
1、乙方在接到甲方需进行带压堵漏施工要求后4小时内要进入甲方现场进行堵漏卡具测量工作，乙方按照甲方要求对现场设备进行带压堵漏施工，施工期间遵守甲方的一切规章制度，满足甲方提出的质量技术要求和满足现场生产需要，施工完毕经甲方验收合格方可认为本次堵漏施工完成，堵漏施工项目质保期为验收合格后一年或一个设备大修周期（以公司生产装置设备大修文件为准）先到为准。
2、带压堵漏施工人员要求
2.1 参与带压堵漏人员年龄不允许超过55周岁（含），要求身体健康，无疾病。
2.2 如带压堵漏作业需要登高或者焊接作业，则带压堵漏人员要持有对应作业类型的《特种作业操作证》。
3、带压施工作业期间，乙方要指定专人负责施工期间的安全。乙方应严格遵守开封龙宇化工有限公司相关制度规定，自觉接受甲方的检查，未经许可严禁进入其他区域内。
四、供应商资格要求
1、本次施工要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织，营业执照上包含带压堵漏、管道带压封堵等施工范围。能开具增值税专用发票。
2、2023年以来化工行业带压堵漏业绩至少一份（提供合同以及发票）。
4、供应商须满足如下通用资格要求:
4.1 供应商应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
4.2 应具备开具增值税专用发票的能力。
4.3 近一年在应答活动、供货合同履行、售后服务中，未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。
4.4 近一年在服务合同执行过程中，未出现严重服务问或出现过其它重大问题。
五、带压堵漏明细表
	序号
	公称直径（含直管、法兰、弯头、三通、阀门）
	预估数量（个）

	1
	DN≤50
	5

	2
	50＜DN≤100
	8

	3
	100＜DN≤200
	2

	4
	200＜DN≤300
	3

	5
	300＜DN≤400
	2

	6
	400＜DN≤500
	1

	7
	500＜DN≤700
	1

	8
	700＜DN≤900
	1

	9
	900＜DN≤1100
	1

	10
	1100＜DN≤1300
	1

	11
	1300＜DN≤1500
	1

	12
	1500＜DN≤1900
	1


说明：1、我公司管道介质特性基本为：P≤1.2Mpa、T＜200℃，具体介质名称、介质特性见下表，本次招标单价主要以管道尺寸（公称直径）为依据，不再考虑管道形式（直管、弯头、阀门、三通、法兰等）和其它价格系数。

2、单价为包干价格，包含来回路费、增值税票、夹具、注胶、人员保险、吃住等一切费用。

3、堵漏失败或施工中自身原因造成的人身伤害等，责任自负。

4、管道介质特性如下：

	介质名称
	介质特性
	工作温度（℃）
	工作压力（Mpa）

	水（消防、循环、除盐水等）
	正常
	10~42
	0.15~0.6

	热水（锅炉给水、冷凝液等）
	高温
	40~120
	0.15~1.2

	蒸汽
	高温
	＜200
	≤1.2

	空气
	正常
	30~150
	0.15~0.9

	氮气等有毒有害气体
	有毒有害
	0~30
	0.6~0.9

	甲醛、甲醇、苯
	有毒、易燃、易爆
	30~150
	0.1~0.5

	烧碱、硫酸等
	有毒、腐蚀
	30~60
	0.05~0.65

	三聚甲醛、二氧五环、乙二醇
	有毒有害
	20~140
	0.01~0.5

	废水
	有毒有害
	35~120
	-0.09~0.5
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