投标报名资料文件格式
（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日
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一、营业执照
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七、国家或行业强制要求的资格证书（适用于项目有具体要求的） 
八、生产厂家授权
九、生产厂家营业执照
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术偏差表
报名供应商（盖章）:                                          日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	管道增压泵

（参考型号：CDLF42-100）
	管道增压泵由防爆变频控制柜、多级离心泵、电机、水压监测装置、流量监测装置、压力表等组成。管道增压泵流量≥40m3/h、200m≤扬程≤300m。

能够通过变频控制柜对水压和流量进行自动调节，使水压在2MPa与3MPa之间运行，超出水压范围时能延时30S停机。通过变频控制柜，能够人工设定运行参数，对出水侧水压进行调节。
管道增压泵配套的电机、防爆变频控制柜等电气部分须具备有效的矿用产品安全标志（MA）证书及对应防爆合格证；所有证书适用范围满足煤矿井下采掘头面安装要求。
离心泵必须具备有效的矿用产品安全标志证书。
电动机采用国内知名品牌的YBK3系列矿用I类隔爆电动机，防护等级不低于IP55（请在响应栏标明品牌、型号、防护等级）。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知15天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
 31 / 64

