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永煤集团顺和煤矿管道增压泵技术规格书
1、 [bookmark: 项目简介及使用地点]项目简介及使用地点
顺和煤矿需采购矿用管道增压泵两套，用于井下采掘作业地点供水管路，以提高供水压力。
2、 [bookmark: 货物名称及供货范围]货物名称及供货范围
	序号
	名称
	参考型号
	电压等级（V）
	流量（m3/h）
	扬程(m)
	数量（套）

	1
	管道增压泵
	CDLF42-100 
	1140V/660V
	≥40
	200～300
	2

	备注：单套设备包含防爆变频控制柜1套、多级离心泵1台、电机1台及配套的水压监测装置、流量监测装置、压力表等。


[bookmark: 设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件]三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
出卖人应具有相应设备、部件煤矿安全标志证、防爆合格证、产品合格证等。
[bookmark: 货物适用标准]四、货物适用标准
1、GB/T 3836.1‑2021 爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求。
2、MT 818.1‑2009 煤矿用电缆 第 1 部分：煤矿用移动类阻燃软电缆 第 1 部分：一般规定。
3、GB/T 1032‑2023 三相异步电机试验方法。
4、GB/T 5657‑2013 离心泵技术条件（Ⅲ 类）。
5、JB/T 6878‑2006 管道式离心泵。
6、GB/T 13384‑2008 机电产品包装通用技术条件。
7、GB/T 4942‑2021 旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级。
8、GB/T 755‑2025 旋转电机定额与性能。
9、新版《煤矿安全规程》。
10、其它相应现行有效的国家标准、行业标准。
[bookmark: 货物使用环境及范围]五、货物使用环境及范围
1、适用于煤与瓦斯突出矿井井下巷道及采掘工作面、其他周围介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中。
2、水温不超过50℃，工作环境温度0～40℃。
3、管道中水的PH值为6～9。
4、电源额定频率为50Hz，电机应支持 1140V/660V 双电压接线（允许偏差±5%）的三相交流电；出厂时电压定为1140V。
5、管道增压泵出厂时，电机及电缆绝缘电阻不低于500兆欧。
[bookmark: 主要部件（设备）配置要求]六、主要部件（设备）配置要求（参考型号）
1、管道增压泵由防爆变频控制柜、多级离心泵、电机、水压监测装置、流量监测装置、压力表等组成。管道增压泵流量≥40m3/h、200m≤扬程≤300m。
2、管道增压泵工作介质为矿井底板钻孔水，水质偏酸，弱腐蚀性，水中含有微小颗粒杂质。管道增压泵叶轮必须采用耐磨、耐腐蚀的304不锈钢材质，功率37kW。
3、管道增压泵安装在φ108供水管路上，在进水侧水压不小于0.3MPa时（水量满足），管道增压泵能够正常运行，出水口水压介于2MPa与3MPa之间，根据用水侧水量变化，能够通过变频控制柜对水压和流量进行自动调节，避免水泵或电机损坏；通过变频控制柜，能够人工设定运行参数，对出水侧水压进行调节。
4、在管道增压泵进水侧安装水压、水量监测保护装置，在进水侧出现缺水时，进水压力低于 0.25MPa时，泵自动停机并报警，控制柜能够显示并保存故障信息。在管道增压泵出水侧安装水压监测装置，能够自动调节水压，使水压在2MPa与3MPa之间运行，超出水压范围时能延时30S停机。
5、管道增压泵轴封采用耐磨机械密封或机械密封组合，保证无泄漏，延长离心管道泵使用寿命。管道增压泵随机配件含配套机封1套。
6、离心泵必须具备有效的矿用产品安全标志证书，配套的电机、防爆变频控制柜等电气部分须具备有效的矿用产品安全标志（MA）证书及对应防爆合格证；电缆具备矿用安全标志证书；所有证书适用范围满足煤矿井下采掘头面安装要求；电缆同时提供第三方阻燃、抗静电检测报告。
7、管道增压泵配套电机采用国内一线品牌的YBK3系列矿用I类隔爆电动机，电动机定额以连续工作制（S1）为基准的连续定额。管道增压泵结构紧凑，有安装在底板上的底座（配有地脚螺栓孔）。泵能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，保证管道增压泵运行平稳，振动小，距离设备外壳 1m 处，满负荷运行噪声≤80dB (A)。
8、管道增压泵用电动机的防护等级符合GB/T 4942‑2021《旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级》要求。
9、电动机的定子绕组铜线应采用优质铜材漆包线，电机转子导条的材质应采用优质铜。定子绕组绝缘材料应采用不低于F级优质绝缘材料。
10、电动机应有可靠的接地装置，内外接地装置及其标志应符合GB/T 3836.1‑2021中相关规定。
11、泵体上应显著标注旋转方向，并在泵体上直接铸出；铭牌应清晰，固定可靠，不易脱落。电机及管道增压泵裸露的转动部位必须加装防护罩，并有旋转部位提示牌。
12、出卖人提供的设备必须是全新设备。
13、泵体上部应有起吊环，便于起吊搬运。泵采用便拆结构，拆卸转子组件无需拆除进出口管路，仅拆卸泵联体座螺母即可抽出全部转子部件，便于现场检修。
14、控制柜、电机、多级离心泵的标志、标牌应齐全，表面油漆应干燥完整，无污损、碰伤和裂痕现象。标牌上的数据刻画方法应使其字迹清晰端正，在整个使用期内不被磨灭。
15、电动机两端设不停机注排油装置，可在不停机的情况下加注或排放润滑油。电机应为油脂润滑，最小的润滑周期为2500小时。
16、电机的运行方式应为符合GB/T 755-2025《旋转电机 定额与性能》规定要求。
17、额定负载下，电机的功率因数、效率、起动电流、起动转矩及最大转矩等参数应符合标准要求。
18、出卖人投标时应提供齐全的配件明细及供货价格，合同签订时一并签订配件价格。
19、设备性能优于以上要求的，视为符合规定。
[bookmark: 质量及验收要求]七、质量及验收要求
1、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。
2、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与技术要求不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。
3、出卖人在收到产品使用人通知后5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
4、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。
5、产品到矿后，出卖人与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。
[bookmark: 安装、调试要求]    八、安装、调试要求
1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。
2、现场设备具备安装调试条件后，使用人提前3天通知出卖人，出卖人接到通知2个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。
[bookmark: 服务及质保要求]    九、服务及质保要求
1、售后服务：出卖人免费提供现场安装调试指导，免费提供矿方相关人员的维护保养的培训。接到产品故障信息后出卖人必须在2小时内作出答复，保证在24小时内赶到现场进行管道增压泵使用的指导、维护、检查。
2、整机质保期为产品验收合格后18个月或安装调试运行之日起12个月，以先到者为准。质保期内如果出现问题，非使用管理不当造成或经双方鉴定属于产品质量问题由出卖人无偿更换或修理。
[bookmark: 运输及包装要求]    十、运输及包装要求
1、产品的包装应符合GB/T13384的规定，保证被包装的产品和文件在运输和保管的过程中不致造成遗失和损坏。
2、产品在运输过程中，应采取措施防止震动和碰撞损坏设备。
3、产品出厂时应在明显部位固定标牌，内容包括：产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等。
4、产品检验合格后所有部件外露口均应使用标准挡板或堵头进行封堵，防止进入杂物。
5、包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
6、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。
7、产品由供货商免费运送至矿指定地点。
[bookmark: 技术资料要求]十一、技术资料要求
供货时应提供配货清单、产品质量检验合格证，煤安标志证书，防爆合格证、产品使用说明书、检验报告、电缆阻燃及抗静电性能第三方检测报告（若不含电缆，则不用提供）各2份。
[bookmark: 到货地点及交货时间]十二、到货地点及交货时间
1、交货地点：永煤集团股份有限公司顺和煤矿。
2、交货时间：签订合同后15个工作日内。
十三、其他
1、本标段允许代理商参加，投标时提供代理授权书。
2、出卖人需提供合格产品，验收不合格，供应商需及时免费进行调换；使用方有权对不合格的产品进行退货，所产生的费用由出卖人承担。
3、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
4、联系人：龚臣  13409403456
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