
绳索救援套装项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）
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	一．绳索救援竖井套装技术参数：（4套）

1.手套：

（1）使用特殊的人体工学版型，采用柔软舒适的皮革，轻盈佩戴后与手掌紧密贴合。

（2）手掌手指特殊无缝拼接，避免拼缝对手指的长时间挤压 造成对手指的损伤。

（3）手背采用柔软透气的芳纶防静电针织面料，配合关节 缓冲防撞内衬保护，手掌采用柔软耐磨的进口天然小牛皮/山羊皮，兼备柔软性和耐磨性。

（4）手心特制网状防滑山羊皮加固，增加对手掌保护性，同时为绳索攀爬提供强大的抓握力。

2.安全带：

（1）符合标准：EN 358：2018， EN 361：2002， EN 813：2008；

（2）额定负载：140kg；

（3）材质：聚酯、铝、钢；

（4）符合人体工程学，配备六个连接点，专为绳索作业而开发；

（5）配有一体式原厂胸部上升器；

（6）肩部、腿部配有衬垫；

（7）肩部和腿部均配有快速插接扣，穿戴方便；

（8）宽衬垫腰部支撑结构，带有透气的网眼，提高了长时间悬挂作业的舒适度；

（9）带有衬垫的肩带能防止磨损到操作者的脖子；

（10）可调节的宽大腿环能让操作者向上向下调整，保证坐姿时的舒适性。

3.静力绳及绳包：

（1）标准：EN 1891 A；（2）最小破断负载：33.5 KN；

（3）静态延伸率：3.8%；（4）直径：11mm；

（5）长度：100m；（6）尺寸：直径 30cm，高 40cm

（7）可装绳索、工具等，侧面有透明名片插袋。

（8）承重：20kg（9）容量：28L

4.下降器：

（1）符合标准：DIN EN 12841-C:2006， EN 341-2A:2011；

（2）下降速度：2 m/s；

（3）最大负载人数：2 人；

（4）最大负载：250kg；

（5）适用绳索：10-12mm；

（6）使用温度：－30℃~ 60℃；

（7）尺寸：47x79x175mm；

（8）重量：0.51kg；

（9）材料：铝、钢；

（10）坚固耐用：由高达 100％的金属制成—没有易碎的塑料零件；

（11）自动锁定功能。可自动锁死操作杆，具有防恐慌功能，可以防止工作中因无意中触碰导致手柄打开；

（12）绳索安装简单直观，无需从安全带的主锁上取下。设计的绳索路径可以防止扭曲和打结，以及过度磨损和撕裂。
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	5.双滑轮：

（1）使用移动侧板的双滑轮，设计用于提拉系统和变向；

（2）上部大的连接孔可同时挂入三把主锁，底部连接孔可连接一个主锁；

（3）使用抛光轻合金制造；

（4）采用滚珠轴承；

（5）效率：96%；

（6）使用 Ø ≤ 13 mm 绳索，强度：50KN；

（7）重量：330 克。

（8）独立检测，符合标准：EN12278:2007。

6.制动器：

拥有独特锁定系统的 ASAP 是高空作业人员坠落保护的首选。在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动。如遇冲击受力或突然加速，ASAP 将在绳索上锁定并制停使用者的下坠。根据不同用途，ASAP 也可与 ASAP’SORBER 或ASAP’SORBER AXESS 势能吸收器一起使用，让备份绳索与作业面保持一定距离。势能吸收器配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的两端皆可开启的小包里，同时也方便定期检查。可以用于双人救援，最大负重250kg。

7.锚板：

（1）认证：CE；

（2）重量：0.219 KG；

（3）最小破断负载：40 KN；

（4）材质：铝；

（5）经过阳极氧化处理，更加耐用。

8.绑带：

（1）符合 EN795；

（2）最小破断载荷：22KN；

（3）长度 1.2m；

（4）重量：100g；

（5）吊带由高强度聚酰胺制成，同时具有抗紫外线和超强耐磨性。

9.钩环：

（1）标准：EN 362；

（2）最小破断负载：25 KN；

（3）重量:0.18 KG；

（4）材质：钢；

（5）最大开口：18mm；

（6）开闭系统：螺纹锁。

10.限位绳：

（1）标准：EN 358, EN 353-2；

（2）绳索直接：12 mm；

（3）材质：尼龙、铝；

（4）尺寸：1.5 m；

（5）可调节式连接绳；

（6）符合人体工程学设计。
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	11.多功能卷式担架（SKED）：

（1）1.最大工作负载：300 KG；

（2）尺寸:长×宽×高：2×0.6×0.3 m；

（3）重量：7.3 KG；

（4）配双肩包防水背包可方便携带；

（5）特点：重量轻、携带方便、带脊椎保护功能、自带快插式伤员固定带，可快速展开和收紧，有效降低救援时间。软担架可以卷曲，特别适合于难以进入区域，狭窄空间内，深井和高山抢险救援领域。软担架可水平、倾斜和垂直使用。由于其管状形状使其具有优异的稳定性。通过在肩部，胸部， 骨盆和脊柱等部位的固定件使被救人员得到很好的保护。该 产品的最大优点是运输体积小，重量轻，在现场简单快速组装，灵活多变的救援方式。

12.脊柱板：

（1）最大工作负载：1 人；

（2）尺寸：长×宽×高：1.85×0.45×0.06m；

（3）重量：7 KG；

（4）材质：PP(聚丙烯)；

13.边角保护器：

（1）材质：钢

（2）重量：0.86 KG

（3）高强度钢制作，导向式设计，有效固定绳索位置。

14.保温毯：

（1）金银双色，适合多场景；

（2）PET 镀铝膜，结实耐磨；

（3）规格：160×210cm。

15.急救包：

包含塑柄剪刀（12.7cm）1 把，吸收垫（5cmx5cm）5 片，眉夹（8.8cm）1 个，安全别针（3.6cm）4 枚，创可贴 10 片，擦手巾（15x15cm）2 片，蓝色自粘绷带（75x4.5cm）1 卷，无纺布胶带（2.5x5cm），三角巾（96x96x136cm）1 块，丁腈手套 1 付；急救包配有魔术贴挂钩，可挂在背包上，且配有分装小袋，方便使用时寻找不同的急救用品。
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	二．绳索救援攀绳套装：（1套）

1.安全帽：

（1）符合 EN 397:2012+A1:2012 和 EN 12492:2012 标准 

（2）重量≤450g

（3）使用温度：-30°C-+50°C 

（4）尺寸可调节:54-63cm 

（5）下颚带闭合方式为磁吸式快拆结构，可单手打开和关闭，能够自动接合和保证安全； 

（6）所有与头部接触的内部衬垫以及下颚带，为可徒手快速拆卸、清洗及更换的设计。（提供各部件独立编号图） 

（7）材质:聚碳酸酯 PC，丙烯腈丁二烯苯乙烯 ABS，发泡聚苯乙烯 EPS； 

（8）齿形支架，多个头盔夹和插槽可以连接头灯，听力保护罩 和颈部防护罩等附件； 

（9）安全帽本体须具有清晰、耐磨的标识，应包含：产品名称/型号、产品标准（EN 397, EN 12492）、生产日期、制造商名称或商标。标识不会因正常清洗或使用而轻易脱落；

（10）安全帽须专门设计并提供供使用者填写个人信息的标签区域，标签应设计在头安全帽内部等不直接暴露于外部但易于急救人员查看的固定位置。

2.手持上升器：

（1）标准：EN 12841；

（2）重量：0.22 KG；

（3）适用绳索直径：8—13mm；

（4）材质：铝；

（5）尺寸：203mm*90mm。

3.安全带：

（1）符合标准：EN 358：2018， EN 361：2002， EN 813：2008；

（2）额定负载：140kg；

（3）材质：聚酯、铝、钢；

（4）符合人体工程学，配备六个连接点，专为绳索作业而开发；

（5）配有一体式原厂胸部上升器；

（6）肩部、腿部配有衬垫；

（8）肩部和腿部均配有快速插接扣，穿戴方便；

（9）宽衬垫腰部支撑结构，带有透气的网眼，提高了长时间悬挂作业的舒适度；

（10）带有衬垫的肩带能防止磨损到操作者的脖子；

（11）可调节的宽大腿环能让操作者向上向下调整，保证坐姿时的舒适性。

4.锁扣：

（1）标准：EN 362；

（2）最小破断负载：25 KN；

（3）重量:0.18 KG；

（4）材质：钢；

（5）最大开口：18mm；

（6）开闭系统：螺纹锁。
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	5.静力绳（含绳包）：

（1）1.标准：EN 1891 A；

（2）最小破断负载：33.5 KN；

（3）静态延伸率：3.8%；

（4）直径：11mm；

（5）长度：100m；

（6）尺寸：直径 30cm，高 40cm；

（7）可装绳索、工具等，侧面有透明名片插袋；

（8）承重：20kg。

（9）容量：28L

6.绳索移动止坠器：

拥有独特锁定系统的 ASAP 是高空作业人员坠落保护的首选。在正常使用下，设备不需要人为干预，可跟随使用者在绳索上自由移动。如遇冲击受力或突然加速，ASAP 将在绳索上锁定并制停使用者的下坠。根据不同用途，ASAP 也可与 ASAP’SORBER 或ASAP’SORBER AXESS 势能吸收器一起使用，让备份绳索与作业面保持一定距离。

势能吸收器配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的两端皆可开启的小包里，同时也方便定期检查。可以用于双人救援，最大负重250kg。

7.下降器：

（1）符合标准：DIN EN 12841-C:2006， EN 341-2A:2011；

（2）下降速度：2 m/s；

（3）最大负载人数：2 人；

（4）最大负载：250kg；

（5）适用绳索：10-12mm；

（6）使用温度：－30℃~ 60℃；

（7）尺寸：47x79x175mm；

（8）重量：0.51kg；

（9）材料：铝、钢；

（10）坚固耐用：由高达 100％的金属制成—没有易碎的塑料零件；

（11）自动锁定功能。可自动锁死操作杆，具有防恐慌功能。可以防止工作中因无意中触碰导致手柄打开；

（12）绳索安装简单直观，无需从安全带的主锁上取下。设计的绳索路径可以防止扭曲和打结，以及过度磨损和撕裂。

8.脚踏带：

可调节尼龙脚踏圈。可与OUICK'UP上升器连接用于上升。长度可通过卡扣轻松快速调节。耐磨的脚踏环采用半硬式结构方便踩踏。最大长度125cm,承重:150KG。重量：85克。


	
	

	6
	9.装备包：

（1）容量：30L；

（2）材质：420 D牛津尼龙；

（3）重量：1.1kg；

（4）尺寸：55*27*20cm；

（5）载重可达12kg；

（6）手提提手：有；

（7）腰带：可拆卸；

（8）背包外侧有多个挂点，方便挂工具；

（9）采用加厚透气的背负系统, 可有效的减少肩部的负载；

（10）TPU薄膜层压；

（11）防水性能： > 10000 mm。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：合同签订后30日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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