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救护大队救护装备及用品技术规格书
一．便携式氧气充填泵：（DOB-200-ECO）
1.可应用于煤矿、消防、地铁、红十字会、专业潜水以及各种需要高压氧气的作业环境；
2.采用独特的箱式设计、体积小、重量轻，在运输或者移动时可以合箱变成结实的拉杆箱，非常方便；
3.集中化设计，所有部件集中在小箱内，没有外露部件或者管路，不会因为意外碰撞到突出部分而损伤或者发生事故，设备如果发生泄漏也只可能在箱体内部；
4.填充速度快，在储气瓶压力接近极限低压时也丝毫不会影响填充速度。而且在进气低压不设置自动关闭开关，可以在低压时保持正常的填充效果；
5.可以选择使用或者不使用充气面板，选择充气面板可以支持同时填充4个气瓶，如果不使用充气面板可以单管路填充；
6.操作非常简单，实现了4步填充5步拆卸；
7.通过了ISO 9001认证以及EC认证；
8.工作压力不大于200bar；
9.最大压力不大于200bar；
10.发动机功率不小于1.1kW；
11.泵为单级压缩，需无油双作用压缩机；
12.尺寸：不大于800*581*482；
13.重量：不大于75千克；
14.充气接头：配备充气面板，为G3/4；也可配备单路管；
15.电源：115V 50~60Hz，230V 50~60Hz；

二．呼吸器检测套件：（BG ProAir 测试套件）
1.环境条件：
温度：5℃到40℃
空气压力：900到1200 毫巴
相对湿度：最大90％
储存时（无阳光直射）
温度：≤60℃
空气压力：900 到1200 毫巴
相对湿度：最大90％
2.特点：
套件共计24件套，配合RZ7000校验仪使用，可以对BG ProAir氧气呼吸器内的各个部件进行单独的气密性检测，便于准确定位故障部件，及时更换。
3.主要部件：
软管夹具，力矩调整工具，力矩螺丝刀0.8-5Nm，力矩螺丝刀0.4-1Nm,可替换螺丝刀刀头6Kt2.5,可替换螺丝刀刀头T10/T20/T25，BG ProAir手补阀适配器，呼吸气囊堵头，呼吸软管测试堵头，呼吸软管密封堵头，适配器快速接头，密封圈拆卸工具，盲塞，公头堵头，RZ7000适配器，排气阀塞子，排水阀接头，排水阀密封塞子，测试软管密封适配器，测试软管，气囊塞子，气囊适配器
4.可检测部件：
定量供氧装置，呼吸软管，气囊，清净罐，排水阀，排气阀，冰桶


三．呼吸器面罩：（Panorama Nova）
1.头带：5点式头带；
2.面罩体由EPDM或硅胶制成，触感柔和，即使在高温和低温情况下也能保持柔韧性；
3.双层面部密封框和三重面部密封圈功能，可安全舒适地贴合各种脸型；
4.面屏采用耐冲击的聚碳酸酯或耐化学腐蚀性的triplex材料制成；
5.重量：约550克-650克；
6.与隔绝式正压氧气呼吸器配套使用；
四.多种气体检测仪：（参考型号：德尔格X-am5000型）
1.测量气体种类多：一台设备可同时检测5种气体，包括可燃气体，O2, CO, H2S, CO2, 还能选配NO2, SO2,PH3,HCN, NH3, Cl2，H2 ,H2补偿测量CO，OV和OVA有机气体等20种传感器
2.双量程可燃气传感器：可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。
3.操作简单：控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，无语言障碍。 双键关机，避免误关机。
4.多种数值显示：用户可设置和去除最大值，STEL和TWA值。
5.测量单位可调：有毒气体单位可以显示Vol%,ppm，ppb或者mg/m3。
6.显示比例自动调节：屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例
7.测量气体显示：屏幕可以调节显示测量可燃气的种类，例如CH4, C2H10,benzene等等。
8.尺寸（宽×高×厚）：47×129×31mm。
9.环境条件:温度 -20-50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时。
10.外置泵：可选配外置泵，单手操作，测量距离长达20米
11.泵流量：0.5 L/min
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