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救护大队救援装备技术规格书
一．跑步机（按键版24寸操作屏）：6台
1.产品尺寸：2155*935*1411mm（长宽高）
2.跑带尺寸：545*3365*T2.5mm（长宽厚）
3.跑台面积：1450*520mm  
4.跑带：德国西格林跑带，免维护钻石纹路跑带 
5.变 频 器：宁茂；交流电机：睿德斯                 
6.额定电压：AC220正负10%  
7.额定电流：8.6A   电源线规格：16A AC250V
8.额定功率：3.0HP
9.峰值功率：7.0HP
10.坡度调节：0-15% 扬升
11.速度调节：1-20km/H   0.1km递增
12.产品重量：220KG 
13.使用者最大重量：150kg
[bookmark: _GoBack]14.锻炼目标数据：时间 距离 卡路里 
15.锻炼程序：18个预设程序，手工输入
16.心率监控：手握心率；50-260（次／分）
17.选择语言：中文／英文                    
18.操作面板：10万次级机械按键+21寸 
19.跑板：2.6cm厚度；双面可用的台湾跑板
20、扶手为50*188平椭圆管，框架采用Q235B精密焊管，全自动激光机切割、机器人自动焊接而成，表面采用与汽车工艺相同的纳米陶化加电泳技术；
21.支持手机无线充电
通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008
通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015 
通过职业健康安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS
二．新款椭圆机（自发电）：3台
1.产品尺寸：2180*746*1780mm
2.产品净重：135公斤；产品毛重：170公斤
3.飞轮：后置飞轮；重量:15kg；电磁控飞轮，静音、平稳 
4.踏板：防滑纹路塑胶踏板，间距：12-50CM符合亚洲人体工程学，防止膝盖和髋骨的伤害
5.坡度：∠20度
6.承重上限：150kg
7.步幅长度：600mm
8.阻力调节：电磁阻力，20档
9.速度调节：无
10.电源：自发电电机，无需电源
11.锻炼目标数据：时间 距离 卡路里 
12.锻炼程序：12个预设程序，手工输入
13.心率监控：手握心率；50-260（次／分）
14.选择语言：中文／英文                    
15.操作面板：10万次级机械按键，LED显示；
通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015
通过职业健康安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS
三．楼梯机：4台
1.产品尺寸：1550*900*2140
2.产品包装尺寸：1430*870*1320
3.产品净重：150KG
4.产品毛重：170kg
5.使用者最大限重：150kg
6.阻力控制方式：电磁阻力
7.电源：外接220V
8.最大阻力等级：15
9.锻炼目标数据：时间、速度、距离、卡路里
10.心率传感器：手握心率
11.锻炼程序：预设程序，手工录入                 
12.操作面板：10万次级机械按键，LED显示
通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015
通过职业健康安全管理体系认证GB/T28001/OHSAS18001:2007
四．铝合金氧化本色水阻划船器：4台
1.产品尺寸: 2080*395*495
2.两节5#电池供电，蓝牙连接，APP功能；
3.整体航空铝合金材质。
4.食品级耐冲击抗腐蚀塑料水壶。
5.可立式收纳。
6.还原真实划船水流声。
7.可选配蓝牙版支持与APP对接。
通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 / ISO9001:2015
通过职业健康安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS
五．坐式伸腿训练器：2台
1.产品尺寸：1470*1040*1500mm
2.产品重量：252kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：股四头肌
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.靠背（座垫）调节：座垫前后30厘米调节；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
六．仰卧举肩训练器：1台
1.产品尺寸：1850*1350*1500mm
2.产品重量：262kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：三角肌
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
七．反飞鸟训练器：1台
1.产品尺寸：1860*1310*2020mm
2.产品重量：268kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
八．反飞鸟训练器：1台
1.产品尺寸：1380*1330*1500mm
2.产品重量：253kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
九．助力单双杠训练器：1台
1.产品尺寸：1625*1070*2250mm
2.产品重量：268kg
3.标准配重：99kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.基础配件：铝合金配件。
8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十．上斜推胸训练器：1台
1、产品尺寸：2180*1445*1500mm
2、产品重量：253kg
3、标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4、锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群
5、整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
8、基础配件：铝合金配件。
9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十一．大飞鸟训练器：1台
1.产品尺寸：3890*720*2290mm
2.产品重量：440kg
3.标准配重：190kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：综合训练器
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十二．高/低拉背训练器【双功能】：1台
1.产品尺寸：1955*1140*2200mm
2.产品重量：162kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：背部肌肉群
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.基础配件：铝合金配件。
8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十三．大腿内/外侧训练器【双功能】：1台
1.产品尺寸：1620*835*1502mm
2.产品重量：135kg
3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；
4.锻炼部位：腿部内外侧，臀部肌肉；
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十四．倒蹬机（导轨版）：1台
1.产品尺寸：2160*1630*1500mm
2.产品重量：264kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：腿部肌肉群，加粗实心不锈钢导轨杆，配以高强度直线轴承，轨迹顺滑加超大承重（500公斤），双层挂片满足深度训练需求，两档停止卡位加限位卡给以全面安全保护。
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；
6.靠背（座垫）调节：靠背超大范围40度调节；
7.脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型与304不锈钢板镂空；
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十五．史密斯机训练器：3台
1.产品尺寸：2230*1450*2190mm
2.产品重量：265kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：综合训练设备；自配标准奥杆，不锈钢材质，不锈蚀，带有限位卡扣，根据不同训练任务，手动调节，确保安全。
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十六．哈克深蹲架：1台
1.产品尺寸：2030*1630*1760mm
2.产品重量：171kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：腿部肌肉群，正对、背对深蹲训练模式，全面锻炼下肢肌肉群，三档停止卡位给以全面安全保护
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
6.脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型，超大面积，配以防滑纹路，提供舒适安全体验；
7.基础配件：铝合金配件。
8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十七．新款框式深蹲架（含硬拉台）：1台
1.产品尺寸：1685*1800*2460mm
2.产品重量：244kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：配以辅助设备自由训练，引体向上、深蹲、卧推等；
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十八．平凳：1台
1.产品尺寸：1310*465*410mm
2.产品重量：27kg
3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材
4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；
9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
十九．推肩凳：1台
1.产品尺寸：1185*675*800mm
2.产品重量：27kg
3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材
4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；
9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十．可调式哑铃凳：1台
1.产品尺寸：1420*675*455mm
2.产品重量：42kg
3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材
4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；
9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动
通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十一．上斜推胸训练器：1台
1.产品尺寸：1980*1780*1400mm
2.产品重量：88kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：锻炼部位胸大肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节
8.基础配件：铝合金配件。
9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十二．平卧推胸训练器：1台
1、产品尺寸：1680*1780*1230mm
2、产品重量：65kg
3、标准配重：自由配重
4、锻炼部位：锻炼部位胸大肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；
5、整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；
7、基础配件：铝合金配件。
8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十三．牧师椅：1台
1.产品尺寸：1345*800*970mm
2.产品重量：52kg
3.标准配重：自由配重
4.锻炼部位：二头肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；
5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；
6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节
7.基础配件：铝合金配件。
8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十四．罗马椅：1台
1.产品尺寸：1165*920*730mm
2.产品重量：61kg
3.锻炼部位：腹肌，外腹斜肌；脚踏部位增加橡胶地垫，脚部挡板，防滑、耐磨、安全；
4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；训练器材清单.xlsx
5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；
6.基础配件：铝合金配件。
7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007
二十五．哑铃架：1台
1.产品尺寸：2120*590*795mm
2.产品重量：62kg
3.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂；
4.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
5.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；
通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008
通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015
通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007

二十六．PVC哑铃（公斤数）：1套
2.5/5/10/15/20/25KG
二十七．飞铃片（基础款）：1套
2.5/5/10/15/20/25KG
二十八．1000磅黑锌男士杆（2.2米）：3套
弹簧钢，带2个铜套，内置4个轴承，电镀化学黑锌杆，两侧套筒镀硬铬，承重1000磅（配两个弹簧卡头）
二十九．300磅小曲杆  （1.2米）：2套
镀纯钢制成，1.2米长，承重300磅，卡簧结构双轴承（配两个弹簧卡头）
三十．折叠担架 ：10付
（1）材质：镀锌管
（2）颜色：蓝色
（3）承重能力：150KG
（4）折叠方式：四折
（5）布面材料：牛津面料
（6）产品滚轮：两个
（7）展开尺寸：200x53x17cm 
三十一.手表：7块
（1）材质：合成蓝宝石玻璃镜面，表盘直径40MM
（2）机芯：自动机械机芯
（3）底盖：精钢、压底
（4）表扣：精钢
技术联系人：李亚军 18337120117
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