
救护大队多功能体育训练器材项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	一．跑步机（按键版24寸操作屏）：6台

1.产品尺寸：2155*935*1411mm（长宽高）

2.跑带尺寸：545*3365*T2.5mm（长宽厚）

3.跑台面积：1450*520mm  

4.跑带：德国西格林跑带，免维护钻石纹路跑带 

5.变 频 器：宁茂；交流电机：睿德斯                 

6.额定电压：AC220正负10%  

7.额定电流：8.6A   电源线规格：16A AC250V

8.额定功率：3.0HP

9.峰值功率：7.0HP

10.坡度调节：0-15% 扬升

11.速度调节：1-20km/H   0.1km递增

12.产品重量：220KG 

13.使用者最大重量：150kg

14.锻炼目标数据：时间 距离 卡路里 

15.锻炼程序：18个预设程序，手工输入

16.心率监控：手握心率；50-260（次／分）

17.选择语言：中文／英文                    

18.操作面板：10万次级机械按键+21寸 

19.跑板：2.6cm厚度；双面可用的台湾跑板

20、扶手为50*188平椭圆管，框架采用Q235B精密焊管，全自动激光机切割、机器人自动焊接而成，表面采用与汽车工艺相同的纳米陶化加电泳技术；

21.支持手机无线充电

二．新款椭圆机（自发电）：3台

1.产品尺寸：2180*746*1780mm

2.产品净重：135公斤；产品毛重：170公斤

3.飞轮：后置飞轮；重量:15kg；电磁控飞轮，静音、平稳 

4.踏板：防滑纹路塑胶踏板，间距：12-50CM符合亚洲人体工程学，防止膝盖和髋骨的伤害

5.坡度：∠20度

6.承重上限：150kg

7.步幅长度：600mm

8.阻力调节：电磁阻力，20档

9.速度调节：无

10.电源：自发电电机，无需电源

11.锻炼目标数据：时间 距离 卡路里 

12.锻炼程序：12个预设程序，手工输入

13.心率监控：手握心率；50-260（次／分）

14.选择语言：中文／英文                    

15.操作面板：10万次级机械按键，LED显示；
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	三．楼梯机：4台

1.产品尺寸：1550*900*2140

2.产品包装尺寸：1430*870*1320

3.产品净重：150KG

4.产品毛重：170kg

5.使用者最大限重：150kg

6.阻力控制方式：电磁阻力

7.电源：外接220V

8.最大阻力等级：15

9.锻炼目标数据：时间、速度、距离、卡路里

10.心率传感器：手握心率

11.锻炼程序：预设程序，手工录入                 

12.操作面板：10万次级机械按键，LED显示

四．铝合金氧化本色水阻划船器：4台

1.产品尺寸: 2080*395*495

2.两节5#电池供电，蓝牙连接，APP功能；

3.整体航空铝合金材质。

4.食品级耐冲击抗腐蚀塑料水壶。

5.可立式收纳。

6.还原真实划船水流声。

7.可选配蓝牙版支持与APP对接。

五．坐式伸腿训练器：2台

1.产品尺寸：1470*1040*1500mm

2.产品重量：252kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：股四头肌

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7.靠背（座垫）调节：座垫前后30厘米调节；

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	六．仰卧举肩训练器：1台

1.产品尺寸：1850*1350*1500mm

2.产品重量：262kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：三角肌

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

七．反飞鸟训练器：1台

1.产品尺寸：1860*1310*2020mm

2.产品重量：268kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

八．反飞鸟训练器：1台

1.产品尺寸：1380*1330*1500mm

2.产品重量：253kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	九．助力单双杠训练器：1台

1.产品尺寸：1625*1070*2250mm

2.产品重量：268kg

3.标准配重：99kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7.基础配件：铝合金配件。

8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

十．上斜推胸训练器：1台

1、产品尺寸：2180*1445*1500mm

2、产品重量：253kg

3、标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4、锻炼部位：胸大肌、背部肌肉群

5、整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

8、基础配件：铝合金配件。

9、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

十一．大飞鸟训练器：1台

1.产品尺寸：3890*720*2290mm

2.产品重量：440kg

3.标准配重：190kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：综合训练器

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	十二．高/低拉背训练器【双功能】：1台

1.产品尺寸：1955*1140*2200mm

2.产品重量：162kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：背部肌肉群

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7.基础配件：铝合金配件。

8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

十三．大腿内/外侧训练器【双功能】：1台

1.产品尺寸：1620*835*1502mm

2.产品重量：135kg

3.标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；

4.锻炼部位：腿部内外侧，臀部肌肉；

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7.靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

十四．倒蹬机（导轨版）：1台

1.产品尺寸：2160*1630*1500mm2.产品重量：264kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：腿部肌肉群，加粗实心不锈钢导轨杆，配以高强度直线轴承，轨迹顺滑加超大承重（500公斤），双层挂片满足深度训练需求，两档停止卡位加限位卡给以全面安全保护。

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢，坐垫采用优质皮革双线缝纫；

6.靠背（座垫）调节：靠背超大范围40度调节；

7.脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型与304不锈钢板镂空；8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	十五．史密斯机训练器：3台

1.产品尺寸：2230*1450*2190mm

2.产品重量：265kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：综合训练设备；自配标准奥杆，不锈钢材质，不锈蚀，带有限位卡扣，根据不同训练任务，手动调节，确保安全。

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部位采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008

十六．哈克深蹲架：1台

1.产品尺寸：2030*1630*1760mm

2.产品重量：171kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：腿部肌肉群，正对、背对深蹲训练模式，全面锻炼下肢肌肉群，三档停止卡位给以全面安全保护

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

6.脚踏工艺：采用天然橡胶一次成型，超大面积，配以防滑纹路，提供舒适安全体验；

7.基础配件：铝合金配件。

8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

十七．新款框式深蹲架（含硬拉台）：1台

1.产品尺寸：1685*1800*2460mm

2.产品重量：244kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：配以辅助设备自由训练，引体向上、深蹲、卧推等；

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	十八．平凳：1台

1.产品尺寸：1310*465*410mm

2.产品重量：27kg

3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材

4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；

9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动

十九．推肩凳：1台

1.产品尺寸：1185*675*800mm

2.产品重量：27kg

3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材

4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；

9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动

二十．可调式哑铃凳：1台

1.产品尺寸：1420*675*455mm

2.产品重量：42kg

3.锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等配套器材

4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

8.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；

9.移动方式：整体移动，带移动轮方便移动
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	二十一．上斜推胸训练器：1台

1.产品尺寸：1980*1780*1400mm

2.产品重量：88kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：锻炼部位胸大肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节

8.基础配件：铝合金配件。

9.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

二十二．平卧推胸训练器：1台

1、产品尺寸：1680*1780*1230mm

2、产品重量：65kg

3、标准配重：自由配重

4、锻炼部位：锻炼部位胸大肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；

5、整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；

7、基础配件：铝合金配件。

8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

二十三．牧师椅：1台

1.产品尺寸：1345*800*970mm

2.产品重量：52kg

3.标准配重：自由配重

4.锻炼部位：二头肌；挂钩两档可选适应不同体型使用者；10mm钢板挂钩，附以高密度塑料，保护使用者同时减少对奥杆磨损；

5.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；

6.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节

7.基础配件：铝合金配件。

8.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。
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	二十四．罗马椅：1台

1.产品尺寸：1165*920*730mm

2.产品重量：61kg

3.锻炼部位：腹肌，外腹斜肌；脚踏部位增加橡胶地垫，脚部挡板，防滑、耐磨、安全；

4.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，调节部位采用304不锈钢；训练器材清单.xlsx

5.坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、靠背（座垫）调节：座垫上下30厘米调节；

6.基础配件：铝合金配件。

7.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

二十五．哑铃架：1台

1.产品尺寸：2120*590*795mm

2.产品重量：62kg

3.整体采用Q235B材质50*100*T3.0类椭圆管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂；

4.喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。

5.连接：主架螺丝8.8A；定制高强度阻尼螺丝；配以塑料扣帽美观、防腐蚀；

通过国体认证：GB17498.1-2008  GB17498.2-2008

二十六．PVC哑铃（公斤数）：1套

2.5/5/10/15/20/25KG

二十七．飞铃片（基础款）：1套

2.5/5/10/15/20/25KG

二十八．1000磅黑锌男士杆（2.2米）：3套

弹簧钢，带2个铜套，内置4个轴承，电镀化学黑锌杆，两侧套筒镀硬铬，承重1000磅（配两个弹簧卡头）

二十九．300磅小曲杆  （1.2米）：2套

镀纯钢制成，1.2米长，承重300磅，卡簧结构双轴承（配两个弹簧卡头）

三十．折叠担架 ：10付

（1）材质：镀锌管

（2）颜色：蓝色

（3）承重能力：150KG

（4）折叠方式：四折

（5）布面材料：牛津面料

（6）产品滚轮：两个

（7）展开尺寸：200x53x17cm 

三十一.手表：7块

（1）材质：合成蓝宝石玻璃镜面，表盘直径40MM

（2）机芯：自动机械机芯

（3）底盖：精钢、压底

（4）表扣：精钢
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：合同签订后30日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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