
外置式电动滚筒技术要求
1、货物名称及供货范围

	序号
	名 称
	参考型号
	数量/台
	备  注

	1
	外置式电动滚筒
	WD30
	**
	优于此型号及满足以下要求均可。

	2
	外置式电动滚筒
	WD55
	**
	优于此型号及满足以下要求均可。


2、主要部件（或设备）配置及技术要求

（1）主要技术参数：以现行国家标准执行，功率30KW，带宽 650mm~2000mm以内均可，转速：1470r/min ，电压：660/1140V 、直径630mm,带速0.6～4.0 m/s以内均可，滚筒表面铸胶,带逆止器。
主要技术参数：以现行国家标准执行，功率55KW，带宽 650mm~20000mm以内均可，转速：1470r/min ，电压：660/1140V ，直径630mm,带速0.6～4.0m/s以内均可，滚筒表面铸胶，带逆止器。
（2）设备使用寿命参数：符合现行行业标准。

（3）整机运转平稳，无异常震动和噪音，空载运转时噪声声功率级不应超过98dB。

 （4）电动滚筒两端油封部位不得漏油，其他部位不得渗油。

（5）电动滚筒外露表面应采取防腐措施，包菱形胶，厚度12mm。

（6）主要部件技术要求依据应不低于标准JB/T7330-2018的规定。

 （7）电动滚筒在正常使用及维护条件下无故障工作时间应达到10000h。

电动滚筒绝缘等级为F级，防护等级IP55。

电动滚筒配套电机，绝缘等级F级，电压660/1140V，电机为连续工作制SI，额定频率50HZ。

电动滚筒出厂时侧面需有厂家标识牌。（包含型号、规格参数、出厂编号）

电动滚筒使用前请注入油，出厂时不注油。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

乙方须提供相关出厂检验证书。

5、货物使用环境及范围
    设备使用于煤矿，工作环境粉尘较多、空气潮湿。海拔不超过1000m，气温-20~+40℃，相对湿度98%。

6、货物适用标准

（1）最新版《煤矿安全规程》

（2）国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

JB/T7330-2018       电动滚筒

GB 755-2000        旋转电机定额和性能

GB/T 1032-1985     三相异步电动机试验方法

GB/T2423.4         电工电子产品基本环境试验规程

GB/Z 19414-2003    工业用闭式齿轮传动装置
GB/T 1993-1993     旋转电机冷却方法

 GB 191-2000        包装储运图示标志

 GB/T 13384         机电产品包装通用技术条件

7、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
8、安装、调试要求

安装、调试阶段，乙方有义务电话指导协助安装、调试及试运行工作。
9、服务及质保要求

   产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十二个月（先到为准）。如出现质量问题，乙方应在1个小时内给出解决方案。

10、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
11、供应商须提供技术资料要求

（1）设备的型号、安装图和相关技术参数；

（2）出厂时随机供产品使用说明书、产品合格证、发货清单等资料。


