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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆型三相异步电动机技术规格书
编  制：

              科  长：

              副总工：

二〇二六年六月五日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆型三相异步电动机技术规格书
一、项目简介及使用地点

为提高电机效能，城郊煤矿需购置一批矿用高效率隔爆型三相异步电动机。

二、货物名称及供货范围

	序号
	参考名称
	参考规格型号
	数量
	备注

	1
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX4-180L-6 
	1台
	15kW ，660/1140V

	2
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX4-160L-6 
	1台
	11kW ，660/1140V

	3
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX4-315S-6 
	1台
	75kW， 660/1140V

	4
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX4-355L2-6 
	1台
	250kW， 660/1140V

	5
	高效率隔爆型三相异步电动机
	YBX4-355L1-6 
	2台
	220kW， 660/1140V


三、主要部件（或设备）配置要求

1.防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分：通用要求》和GB3836.2-2021《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定。

2.电动机隔爆外壳的所有零部件要求加工后必须做静压试验，试验压力为1.0MPa，承压时间不小于10s。

3.电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。电动机转子采用鼠笼铝条结构，转子必须经过动、静平衡试验。 

4.电动机冷却方式选用自动循环通风。  

5 .电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。

6.电动机风扇要求采用防静电塑料风扇或钢板焊接风扇。

7.要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采用涂漆处理。 

8.电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。

9.电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质DMC压塑材料。 

10.在设计的环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意运转性能。  
11.电动机要求配置起吊环或其他起吊设施，使电动机能够简便安全的起吊。

12.轴承要求为哈瓦洛三者之一或优于以上的国际知名品牌，脂润滑。H315及以上电机配套定子、轴承测温装置及127V空间加热器。

13.电动机安装尺寸必须与城郊煤矿在用电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖人下井核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用电动机通用（在用电动机由卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司和佳木斯电机股份有限公司生产）。

14.电动机主体防护不低于等级IP55；接线盒防护不低于等级IP55。

15.电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容: 制造厂名称、设备型号、设备名称、额定电压和功率、防爆标志、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期、出厂编号等。

16.设备机身附MA标志。

17.设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。

18.电动机优先选用卧龙电气南阳防爆集团股份公司、佳木斯电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、南阳防爆(苏州)特种装备有限公司。

19.其他未规定事宜按MT451-2011、GB755-2008标准加工制造。 
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

电机及配套温度检测、温度巡检仪必须具有有效的矿用产品安全标志（“MA”标志）和“MA”标志使用证书，其技术条件及安全性能必须符合《煤矿安全规程》及GB/T 3836系列（爆炸性环境）等相关国家及行业标准对矿用防爆产品的规定，上述设备的防爆合格证必须在有效期内。
五、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃。

六、货物适用标准

1.GB 755-2008(idt IEC 60034-1:2004)《旋转电机定额和性能》

2.GB/T 4942.1-2001(eqvIEC 60034-5:1985)《电机外壳防护等级》

3.GB/T 1993-1993(eqvIEC60034-6:1993) 《旋转电机冷却方法》

4.GB/T 997-2008 《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》

5.GB/T 1032 《三相异步电动机试验方法》

6.GB 3836 《爆炸性环境用防爆电气设备》

7.GB/T 4208-2017/IEC 60529:2013《外壳防护等级（IP代码）》

8.MT451-2011 《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》

9.GB 51145-2015《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》

10.KA 25-2025 《煤矿井下机电设备完好性要求》

11.《煤矿安全规程》2025版
以上所有标准均按照最新标准执行
七、技术参数

	电机型号
	额定

功率
	额定

电压
	绝缘等级
	工作

方式
	防护

等级
	频率
	冷却方式
	额定转速n

	YBX4-180L-6 
	15kW 
	660/1140V
	F级及以上
	S1（连续工作制）
	IP55及以上
	50 Hz ± 5%
	IC 411（或同等级自循环冷却）
	1000 r/min ± 5%

	YBX4-160L-6 
	11kW 
	660/1140V
	F级及以上
	S1（连续工作制）
	IP55及以上
	50 Hz ± 5%
	IC 411（或同等级自循环冷却）
	1000 r/min ± 5%

	YBX4-315S-6 
	75kW
	660/1140V
	F级及以上
	S1（连续工作制）
	IP55及以上
	50 Hz ± 5%
	IC 411（或同等级自循环冷却）
	1000 r/min ± 5%

	YBX4-355L2-6 
	250kW
	660/1140V
	F级及以上
	S1（连续工作制）
	IP55及以上
	50 Hz ± 5%
	IC 411（或同等级自循环冷却）
	1000 r/min ± 5%

	YBX4-355L1-6 
	220kW
	660/1140V
	F级及以上
	S1（连续工作制）
	IP55及以上
	50 Hz ± 5%
	IC 411（或同等级自循环冷却）
	1000 r/min ± 5%


质量及验收要求

1.出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导设备安装及协助进行调试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.设备的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3.设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4.出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5.出卖人按照国家标准及企业标准进行检查和试验，但不得少于定子线圈电阻测量、空载和堵转特性实验、绝缘电阻和交流耐压实验、转子动平衡实验、振动实验、噪音实验等。

6.在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

7.产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

8.设备在验收出厂前产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

9.如果设备在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10.在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

九、安装、调试要求

在设备安装调试期间，出卖人要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求

 1.质保期为自发货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

2.出卖人应根据买受人的要求，免费进行技术培训、指导组装、调试等技术服务，技术服务应迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。
十一、运输及包装要求

1.产出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2.随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3.出卖人负责设备的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十二、提供的技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：电机煤安证、防爆合格证、产品合格证、使用说明书、设备制造、检验记录、外观质量及几何尺寸检验报告。

以上资料均要盖单位公章或检验章。

十三、其他

1.本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
2.交货日期：合同签订生效后60天内，运费由出卖人承担，出卖人未能按时送货或服务的每超一周(不足一周的按一周计）扣除合同总价的3%，同时出卖人还要赔付使用人造成的经济损失；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿机电科仓库内。

3.本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4.其它未尽事宜，双方协商解决。
联系人：刘元基，电话0370-5195267

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分：通用要求》和GB3836.2-2021《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定。
	
	
	

	2
	电动机隔爆外壳的所有零部件要求加工后必须做静压试验，试验压力为1.0MPa，承压时间不小于10s。
	
	
	

	3
	电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。电动机转子采用鼠笼铝条结构，转子必须经过动、静平衡试验。 
	
	
	

	4
	电动机冷却方式选用自动循环通风。
	
	
	

	5
	电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。
	
	
	

	6
	电动机风扇要求采用防静电塑料风扇或钢板焊接风扇。
	
	
	

	7
	要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采用涂漆处理。
	
	
	

	8
	电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。
	
	
	

	9
	电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质DMC压塑材料。 
	
	
	

	10
	在设计的环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意运转性能。  
	
	
	

	11
	电动机要求配置起吊环或其他起吊设施，使电动机能够简便安全的起吊。
	
	
	

	12
	轴承要求为哈瓦洛三者之一或优于以上的国际知名品牌，脂润滑。H315及以上电机配套定子、轴承测温装置及127V空间加热器。
	
	
	

	13
	电动机安装尺寸必须与城郊煤矿在用电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖人下井核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用电动机通用（在用电动机由卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司和佳木斯电机股份有限公司生产）。
	
	
	

	14
	电动机主体防护等级不低于IP55；接线盒防护等级不低于IP55。
	
	
	

	15
	电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容: 制造厂名称、设备型号、设备名称、额定电压和功率、防爆标志、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期、出厂编号等。
	
	
	

	16
	设备机身附MA标志。
	
	
	

	17
	设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。
	
	
	

	18
	电动机优先选用卧龙电气南阳防爆集团股份公司、佳木斯电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、南阳防爆(苏州)特种装备有限公司等名牌厂家。
	
	
	

	19
	其他未规定事宜按MT451-2011、GB755-2008标准加工制造。 
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用隔爆型三相异步电动机项目，服务及质保方面承诺如下：

一、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后4h内给予答复，24h内派技术人员赴现场指导安装、调试。

二、质保期为自发货之日起18个月或自产品调试合格起12个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付货款。
三、我方按照矿方要求及时提供配件相关技术文件和图纸，以保证现场检修施工等工作顺利进行。
四、我方承诺制造配件所使用的材料、部件、配件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没全部配件费用。
......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
