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城郊煤矿叠层高频振动细筛
技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据城郊煤矿2026年折旧资金计划（三）选煤系统第2项需要，计划采购叠层高频振动细筛一台。此筛子是保证粗精煤产品灰分和水分的关键设备，运行效果直接关系到末精煤产品的质量。为明确相关技术要求，保证产品能满足工艺、煤质、安全等技术指标要求，特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称及数量

	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	叠层高频振动细筛
	KDCS-33-1007
	台
	1
	设备成套供应


2、基本要求

（1）出卖人在中标后应安排工程师到买受人现场确定设备尺寸、安装位置、方式，确保设备与现有在用设备完全互换，能满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。

（2）出卖人保证提供的设备及部件为原厂全新、成熟、完整和安全可靠，且技术经济性能符合最新国家标准和行业标准及本技术规格书的要求。
（3）出卖人在投标时应提供详细的配置清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、品牌及生产厂家等详细完整的内容。中标后，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书未列出名称或数目不足，出卖人仍须在执行合同时补足，以确保系统完整、可靠性。
（4）出卖人在中标后须根据买受人现场实际情况，提供设备安装施工必须的各种图纸，要求出具纸质版和PDF电子版图纸，保证后续顺利进行设备安装，保证新设备安装投运后能安全可靠运行，各项工艺、技术、安全等指标满足规范、说明书和有关国家及行业标准要求。
三、主要部件（或设备）配置要求

（一）主要技术指标：
	用途
	粗精煤泥分级、脱泥降灰

	类型
	叠层高频振动细筛

	入料粒度组成（mm）
	＜1mm

	处理能力（t/h）
	≥25t/h (干矿量)，矿浆通过量≥150m3/h

	筛面层数/单层筛网张数
	3/2

	分级粒度（mm）
	0.35mm

	安装形式
	座式安装

	噪音
	＜80dB（距离设备1米）

	筛面
	柔性聚氨酯筛网，B≥1.05m

	筛孔尺寸（mm）
	配套聚氨酯柔性筛网，筛孔0.35mm

	筛网材质尺寸
	耐磨高分子聚氨酯材质筛网，具有自清洁防堵塞功能，防撕裂，两侧拉钩式张紧。

	筛面的固定方式
	两侧拉钩式张紧


（二）基本（关键）技术参数和配置要求

1、关键参数：

（1）入料性质：粗精煤泥；

（2）入料粒度：小于1mm；

（3）入料浓度：20%～30%。

2、矿浆分配器外壳选用强度不低于Q345B的低碳钢，内衬整体浇注聚氨酯，厚度≥15mm，要求使用寿命≥5年；分配器上方预留观察孔和盖板；外部整体喷涂防腐聚脲材料，厚度≥3mm。

3、分矿管路管道选用材质为复合橡胶耐磨管道，要求使用寿命＞2年；分矿器到管道及管道到布料器必备的短接、弯管、法兰按设备需求成套配齐。

4、振动部件过流部位铺柔性TIPTOP橡胶，厚度≥8mm，其他过流部件及筛上下集料箱内部贴铺柔性TIPTOP橡胶，厚度≥5mm，使用寿命＞5年。

5、溢流式喂料器整体采用Q345R钢板制作，厚度≥5mm，箱体内部整体浇筑≥15mm聚氨酯，冲刷部位内衬≥5mmTIPTOP橡胶，箱体整体折弯成型，内部溢流，配有缓冲装置，外部和非过流部位整体喷涂聚脲。
6、稀释水管及支架不锈钢材质；筛机选用高强度抗剪切弹簧；聚氨酯柔性筛网选用耐磨高分子聚氨酯材质，使用寿命≥6个月。

7、筛箱与振动主梁的连接，均采用HUCK环槽铆钉和哈德洛克锁紧螺母，标准件不能有松动，不允许采用焊接。

8、配套电控柜，不锈钢材质，箱体尺寸（高*宽*深）：500*400*300mm，箱体不锈钢材料厚度≥2mm，防护等级≥IP55；柜门与柜体间用接地线连接，柜外有明显的接地极，并提供长度≥5米，线径≥16mm2的接地线一根。电动机综合保护器选用斯菲尔、泰普、施耐德等同品质系列产品；小型断路器、中间继电器、按钮、指示灯等选用施耐德、OMRON、IDEC、Weidmüller等国际国内一线系列产品；箱内端子排选用Phoenix、Weidmüller、WAGO等系列产品；现场控制箱上设置一块数字式多功能表，能实时显示电动机运行的电压、电流等。可就地控制，预留远程硬接线接口，须接入选煤厂集控系统。

9、配套电机要求

（1）配套电机选用马丁、申克、欧力卧龙振动电机等国际国内一线系列产品；单台激振力≥35KN，双振幅1-2mm，电机功率≥2*1.84Kw。采用原装筒式全铝制振动电机，同步反向旋转产生高频直线振动，具有良好的密封防尘装置，杜绝粉尘和异物进入内部。
（2）电机防护等级≥IP66；绝缘等级≥F级；电压：AC380V/660V。

（3）电机外壳设置接地装置。

（4）电机所有螺栓安装后应露出2-3丝，不得过长或少于2丝。

10、设备颜色为白色，防腐蚀聚脲，设备自带控制柜。
11、其他要求：设备带喷水装置、后支撑机腿、分矿器、筛上筛下接矿槽；整机含料浆分配管道及管道连接以备的短接、弯管、法兰。
12、随机另配配件：整张一次成型、内置加强骨架线的进口聚氨酯材料的柔性网一套六张。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人须提供合格的企业资质，提供2023年7月份以来不少于3份同类型业绩合同证明；出卖人具备振动筛整机设计、生产加工能力，满足选煤厂工艺、技术、质量、安全指标要求。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：-20℃～50℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场潮湿；

4、安装场所：主厂房内；

5、耐震能力：≥7度。

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

JB/T9022-2015《振动筛设计规范》
JB/T5496-2015《振动筛制造通用技术条件》

GB50359-2016《煤炭洗选工程设计规范》
GB 50231-2017《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB/T 15716-2005《煤用筛分设备工艺性能评定方法》

GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

GB43203-2023《选煤厂安全规程》

《选煤厂机电设备完好标准》等

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

七、质量及验收要求

1、保证所供设备及配件均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用出卖人先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物符合国家最新相关标准和约定质量、规格和性能要求。

3、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
4、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

5、按产品说明书、技术规格书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换或退货。

6、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的并经鉴定的成熟优质产品及其相应服务。同时必须满足最新的国家有关安全、环保强制性标准和规范的要求。

八、安装、调试要求

1、出卖人免费负责现场指导安装、调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后2小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

2、质保期：安装调试合格后设备正常运行起十二个月或货到现场验收合格十八个月，以先到为准。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。
3、出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养内容。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产为指标。

十、运输及包装要求

1、包装应具有防潮湿、防雨淋能力，并结实可靠，防止损坏、变形及面漆擦伤，运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称、型号和数量。

2、买受人对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

3、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如箱体编号、设备名称、规格型号、用途及运输、储存安全注意事项等，文字说明并应塑封后贴于箱外。
4、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。
5、合同签订后60日内到货，出卖人在要求时间内将设备货物免费运输卸货到买受人指定地点。

十一、供应商须提供技术资料要求

出卖人提供相关图纸及技术资料（包括但不限于此）：
1、提供技术资料三套，包括所有产品说明书、合格证、设备图纸及安装所必须的各种图纸、整机出厂检验报告、装箱单、发货清单等；安装调试说明和相关技术参数。所有的资料还必须提供相应的电子版文件，存到U盘里，随资料一起发过来；及其他矿方要求的技术资料等。
2、送货出厂前，把所有的合格证、说明书等纸质版资料收集到一起，放到专用档案袋里，便于验收时查找资料；不要随设备放到一起，避免丢失。
十二、其他

签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，出卖人应予以配合。

十三、技术联系人及联系方式
技术联系人：陈相辉，联系电话：0370-5195421
刘春杰，联系电话：0370-5195439

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书
（附表1和2应在报名时提供）

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	一、基本要求

（1）出卖人在中标后应安排工程师到买受人现场确定设备尺寸、安装位置、方式，确保设备与现有在用设备完全互换，能满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。

（2）出卖人保证提供的设备及部件为原厂全新、成熟、完整和安全可靠，且技术经济性能符合最新国家标准和行业标准及本技术规格书的要求。

（3）出卖人在投标时应提供详细的配置清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、品牌及生产厂家等详细完整的内容。中标后，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书未列出名称或数目不足，出卖人仍须在执行合同时补足，以确保系统完整、可靠性。

（4）出卖人在中标后须根据买受人现场实际情况，提供设备安装施工必须的各种图纸，要求出具纸质版和PDF电子版图纸，保证后续顺利进行设备安装，保证新设备安装投运后能安全可靠运行，各项工艺、技术、安全等指标满足规范、说明书和有关国家及行业标准要求。
	
	
	

	2
	二、基本（关键）技术参数和配置要求

1、关键参数：

（1）入料性质：粗精煤泥；

（2）入料粒度：小于1mm；

（3）入料浓度：20%～30%。

2、矿浆分配器外壳选用强度不低于Q345B的低碳钢，内衬整体浇注聚氨酯，厚度≥15mm，要求使用寿命≥5年；分配器上方预留观察孔和盖板；外部整体喷涂防腐聚脲材料，厚度≥3mm。

3、分矿管路管道选用材质为复合橡胶耐磨管道，要求使用寿命＞2年；分矿器到管道及管道到布料器必备的短接、弯管、法兰按设备需求成套配齐。

4、振动部件过流部位铺柔性TIPTOP橡胶，厚度≥8mm，其他过流部件及筛上下集料箱内部贴铺柔性TIPTOP橡胶，厚度≥5mm，使用寿命＞5年。

5、溢流式喂料器整体采用Q345R钢板制作，厚度≥5mm，箱体内部整体浇筑≥15mm聚氨酯，冲刷部位内衬≥5mmTIPTOP橡胶，箱体整体折弯成型，内部溢流，配有缓冲装置，外部和非过流部位整体喷涂聚脲。

6、稀释水管及支架不锈钢材质；筛机选用高强度抗剪切弹簧；聚氨酯柔性筛网选用耐磨高分子聚氨酯材质，使用寿命≥6个月。

7、筛箱与振动主梁的连接，均采用HUCK环槽铆钉和哈德洛克锁紧螺母，标准件不能有松动，不允许采用焊接。

8、配套电控柜，不锈钢材质，箱体尺寸（高*宽*深）：500*400*300mm，箱体不锈钢材料厚度≥2mm，防护等级≥IP55；柜门与柜体间用接地线连接，柜外有明显的接地极，并提供长度≥5米，线径≥16mm2的接地线一根。电动机综合保护器选用斯菲尔、泰普、施耐德等同品质系列产品；小型断路器、中间继电器、按钮、指示灯等选用施耐德、OMRON、IDEC、Weidmüller等国际国内一线系列产品；箱内端子排选用Phoenix、Weidmüller、WAGO等系列产品；现场控制箱上设置一块数字式多功能表，能实时显示电动机运行的电压、电流等。可就地控制，预留远程硬接线接口，须接入选煤厂集控系统。

9、配套电机要求

（1）配套电机选用马丁、申克、欧力卧龙振动电机等国际国内一线系列产品；单台激振力≥35KN，双振幅1-2mm，电机功率≥2*1.84Kw。采用原装筒式全铝制振动电机，同步反向旋转产生高频直线振动，具有良好的密封防尘装置，杜绝粉尘和异物进入内部。

（2）电机防护等级≥IP66；绝缘等级≥F级；电压：AC380V/660V。

（3）电机外壳设置接地装置。

（4）电机所有螺栓安装后应露出2-3丝，不得过长或少于2丝。

10、设备颜色为白色，防腐蚀聚脲，设备自带控制柜。

11、其他要求：设备带喷水装置、后支撑机腿、分矿器、筛上筛下接矿槽；整机含料浆分配管道及管道连接以备的短接、弯管、法兰。

12、随机另配配件：整张一次成型、内置加强骨架线的进口聚氨酯材料的柔性网一套六张。
	　
	　
	　

	3
	三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人须提供合格的企业资质，提供2023年7月份以来不少于3份同类型业绩合同证明；出卖人具备振动筛整机设计、生产加工能力，满足选煤厂工艺、技术、质量、安全指标要求。
	
	
	

	4
	四、质量及验收要求

1、保证所供设备及配件均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用出卖人先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物符合国家最新相关标准和约定质量、规格和性能要求。

3、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

5、按产品说明书、技术规格书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换或退货。

6、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的并经鉴定的成熟优质产品及其相应服务。同时必须满足最新的国家有关安全、环保强制性标准和规范的要求。
	
	
	

	5
	五、质保期：安装调试合格后设备正常运行起十二个月或货到现场验收合格十八个月，以先到为准。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。
	
	
	

	6
	六、合同签订后60日内到货，出卖人在要求时间内将设备货物免费运输卸货到买受人指定地点。
	
	
	

	7
	七、供应商须提供技术资料要求

出卖人提供相关图纸及技术资料（包括但不限于此）：

1、提供技术资料三套，包括所有产品说明书、合格证、设备图纸及安装所必须的各种图纸、整机出厂检验报告、装箱单、发货清单等；安装调试说明和相关技术参数。所有的资料还必须提供相应的电子版文件，存到U盘里，随资料一起发过来；及其他矿方要求的技术资料等。

2、送货出厂前，把所有的合格证、说明书等纸质版资料收集到一起，放到专用档案袋里，便于验收时查找资料；不要随设备放到一起，避免丢失。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对城郊煤矿叠层高频振动细筛项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务，在接到通知24小时内到达现场予以解决。

二、质保期：安装调试合格后设备正常运行起十二个月或货到现场验收合格十八个月，以先到为准。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响买受人生产或造成事故，责任损失由我方承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、设备安装期间，我方安排有经验的技术人员全程安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响买受人生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对买受人造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

六、我方按照买受人要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工顺利进行。
七、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受买受人一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
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