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矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统

技术规格书

一、项目简介及使用地点

根据生产需要，为加强胶带机钢丝绳芯输送带带面及接头检查，提升胶带机安全系数，需采购1套矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统（参考型号：KJ581），用于煤矿井下强力胶带的安全管理。

二、每套设备货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本安型钢丝绳芯输送带无损检测装置主机
	ZSX127D-Z
	台
	1
	

	2
	矿用隔爆型X射线发射箱
	ZSX127/160D-F
	台
	1
	

	3
	矿用本安型X射线接收箱
	ZSX-12/1.2S
	台
	1
	

	4
	X射线防护箱
	ZSX1.4m-2J
	台
	1
	

	5
	专用软件
	Chain2.0
	套
	1
	终生免费升级

	6
	通讯网线
	\
	米
	70
	满足安装需要

	7
	防爆电脑
	KJD127
	套
	1
	

	8
	矿用胶带定位装置
	KJ1766
	1
	套
	

	9
	输送带安全检测生命周期管理系统
	DMC-S.L 
	1
	套
	检测数据对接模块、胶带强度分析模块、胶带寿命预估模块、档案管理模块


三、主要部件（或设备）配置要求

1、同类型设备同现有使用设备可系统组网，其它入网设备可访问该系统后台检测数据。

2、要求矿用X射线发射箱装配的核心部件性能稳定、使用寿命长。

3、设备整体重量轻、体积小，X射线接收箱需要本安型，不接受沉重体大的隔爆型和隔爆兼本安型。

4、X射线防护箱对整体设备应起到射线防护作用，人离设备附近符合人员操作要求。
5、采集后的视频图像可以进行慢速（变速）播放并可转化为标准的AVI模式方便观看和移动。

6、系统数据可远距离传输并可接入用户局域网实现数据共享。

7、系统具备精准的胶带接头定位功能，通过先进的超高频接收技术，应能在满足6m/s高带速情况下，漏读率低于1%；可对接头图像进行伸长计算，伸长大于5mm时，发出报警信号。存储相关数据，并可以打印输出。

8、可依据X光图像，对输送带强度进行智能计算、分析、评估，当其强度值低于安全值时实施自动报警。

9、具有通过整合多种监测手段的输送带安全检测生命周期管理系统，系统能够全面评估输送带的整体健康状况。同时，提供可视化数据报告和决策支持工具。

10、输送带安全检测生命周期管理系统具有检测数据对接模块、胶带强度分析模块、胶带寿命预估模块、档案管理模块扩展功能，实现覆盖探伤检测、强度评估、寿命预测、全流程档案追溯功能，适配煤矿井下主运皮带安全管控。

11、结构设计应抗抖动、防水、防尘,不低于标准IP54。

12、各种固定支架采用不锈钢制作。

13、免费负责软件升级。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、投标人必须提供有效的营业执照，提供2023年1月份以来至少3项同类产品业绩合同；

2、设备须提供国家强制要求的煤安证、辐射安全许可证、防爆合格证、第三方产品检验检测报告；

3、该项目中井下使用的缆线提供煤安证和阻燃、抗静电第三方检测报告。
五、货物使用环境及范围

煤矿易爆气体、潮湿环境下正常工作。

六、货物适用标准

1、GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》；

2、GB/Z 117-2022 《工业探伤放射防护标准》；

3、GB/T 9770-2013《普通用途钢丝绳芯输送带》。

4、MT/T 1176-2019《矿用钢丝绳芯输送带探伤装置》

5、KA25-2025 《煤矿井下机电设备完好性要求》

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、技术参数

1、胶带运行速度：0-6.5m/s。

2、胶带宽度：1.0～2.0m。

3、接头硫化等级：自动识别一级至四级或混合搭接的接头。

4、工作环境温度：0℃～+40℃；工作环境湿度：≤95％（+25℃）。

5、系统电源电压：交流127v。

6、接头和断绳判断纵向距离误差≤50mm，横向距离误差≤10mm。

7、实时效应应满足＜100ms要求。

8、信号传输方式：用光纤直线传输，远距离传输。

9、采集方式： X射线。

10、传输协议：采用TCP/IP协议。

11、软件运行环境：Windows XP、Win7、Win10等。
八、主要功能要求

1、实时显示：胶带机运行运行状态通过切换控制，可实时在线显示检测的所需监测的胶带视频图像。

2、全息存储：采集的胶带数据能够完整的存储到硬盘，在处理和回看时，能得到与实际胶带基本没有差别的胶带图像。

3、自动识别：利用频域和值域两种算法对胶带数据进行自动分析，无需人员辅助，完成对整条胶带钢丝绳断裂位置和接头抽动的情况的识别，并将各种缺陷分类罗列，方便用户针对性维修。

4、录像回放：重现整条胶带运行全过程，且可以对视频运行速度进行调整，以便用户进行详细查看。双击任何一个缺陷能自动跳转到对应的缺陷图像位置，减少用户翻阅时间。

5、缺陷定位：利用像素数据，精确对识别到的每个缺陷所在位置进行定位，并将位置信息显示在观察窗口和报告中。

6、高倍放大：利用放大镜原理，实现对各类缺陷进行细微观察，包括断裂、锈蚀等。

7、精确测距：通过简单操作，可对胶带内任意两点进行距离测量，精确单位达到毫米级。

8、图文报告：检测完成后，软件会自动将测试过程中识别到的缺陷图片、缺陷位置、缺陷大小等信息自动排序，并自动生成图文报告。
9、胶带接头定位装置：通过先进的超高频接收技术，应能在满足6m/s高带速情况下，漏读率低于1%,且体积适中。
10、输送带生命周期管理系统平台：系统平台充分利用看板展示平台、检测数据对接模块、胶带强度分析模块、胶带寿命预估模块等相关监测装置，实时、精准地识别输送带的“健康状态”（如：撕裂检测、疲劳监测、胶带厚度检测等）。通过整合多种监测手段，系统能够全面评估输送带的整体健康状况。同时，提供可视化数据报告和决策支持工具，帮助用户更好地理解和利用监测数据。
九、质量及验收要求

1、供方应有负责质量保证活动的专职人员。

2、设备的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3、保证所提供的货物均是全新的、未经使用的且设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5、设备验收出厂前产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。按产品说明书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，到货验收、安装调试每一个环节不满足产品标准、国家标准和签订的技术协议，矿方可以拒签到货凭证，由供应商自行返厂。

十、安装、调试要求

1、出卖方无偿派有经验的技术人员现场指导安装和试运行工作。

2、出卖方负责技术培训，培训内容包括设备结构及维护、设备控制及操作，培训在现场实际进行，通过培训，买受人的技术人员能掌握有关操作和维修技能，较熟练的调整工艺，及时处理各种故障。  

十一、服务及质保要求

1、质保期为自产品安装调试合格运转12个月，产品在质保期内出现问题，供方应在24小时内到达现场，并免费给予调换合格产品，由此产生的经济损失由供方承担。

2、免费提供维护、安装、操作相关人员培训。

3、如有未尽其他事宜，以使用单位现场要求为主。

十二、运输及包装要求

1.配件出厂时，不同主机的配件必须单独包装，防止混淆。

2.配件出厂时，应进行合理包装，保证配件的外观和结构不受损坏，保护配件的性能及其使用价值。

3.带有接口的配件加堵头，电气配件要采取防震、防撞击、防潮等保护措施。

4、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。
十三、供应商须提供技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：

产品合格证，产品安装使用说明书，技术参数表；设备须提供煤安证、辐射安全许可证、防爆合格证、提供第三方产品检验检测报告、产品的出厂检验报告等检测资料。

十四、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高、最新标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

十五、技术联系人及联系方式

技术联系人：魏召凯，电话0370-5195371。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	同类型设备同现有使用设备可系统组网，其它入网设备可访问该系统后台检测数据，要有国家第三方机构检测系统认证。
	　
	　
	　

	2
	要求矿用X射线发射箱装配的核心部件为进口配件，使用寿命长。
	
	
	

	3
	设备整体重量轻、体积小，X射线接收箱需要本安型，不接受沉重体大的隔爆型和隔爆兼本安型。
	
	
	

	4
	X射线防护箱对整体设备应起到射线防护作用，人离设备附近符合人员操作要求，必须有国家第三方机构检测认证。
	
	
	

	5
	采集后的视频图像可以进行慢速（变速）播放并可转化为标准的AVI模式方便观看和移动。
	
	
	

	6
	系统数据可远距离传输并可接入用户局域网实现数据共享。
	
	
	

	7
	系统具备精准的胶带接头定位功能，通过先进的超高频接收技术，应能在满足6m/s高带速情况下，漏读率低于1%；可对接头图像进行伸长计算，伸长大于5mm时，发出报警信号。存储相关数据，并可以打印输出。
	
	
	

	8
	可依据X光图像，对输送带强度进行智能计算、分析、评估，当其强度值低于安全值时实施自动报警。
	
	
	

	9
	具有通过整合多种监测手段的输送带安全检测生命周期管理系统，系统能够全面评估输送带的整体健康状况。同时，提供可视化数据报告和决策支持工具。
	
	
	

	10
	输送带安全检测生命周期管理系统具有检测数据对接模块、胶带强度分析模块、胶带寿命预估模块、档案管理模块扩展功能，实现覆盖探伤检测、强度评估、寿命预测、全流程档案追溯功能，适配煤矿井下主运皮带安全管控。
	
	
	

	11
	结构设计应抗抖动、防水、防尘,不低于标准IP54。
	
	
	

	12
	各种固定支架采用不锈钢制作。
	
	
	

	13
	免费负责软件升级。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统项目，服务及质保方面承诺如下：

1.初次使用时厂家负责现场施工和指导作业。

2.质保期为自产品安装调试合格运转12个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3.在质保期内，接到产品质量问题应在24小时内到达现场。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。

4.出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

5.产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

6.出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。

7.出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。

8.出卖人保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：


