
洗衣机及烘干机项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：
全自动洗衣机XGQ-100F

2、自动电加热干衣机GDZ-100

3、全自动洗脱水机XGQ-25

主要部件（或设备）配置要求：

（一）全自动洗衣机（100公斤级）
1．洗脱一体，采用进口轴承，配套品牌变频器。

2．采用交流变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计，能防止水溅和湿气侵入。洗衣速度、均布速度、脱水速度无级变速，能适应各种织物的洗涤。

3．采用皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制，低噪节能。

4．采用前后分体式轴承座，体外轴承加油系统，轴承座下方采用溢流孔设计；主皮带轮置于轴承座后方，便于日后调节三角带松紧。

5．机器洗涤时噪声不超过≤70dB(A)，脱水时噪声≤85dB(A)。

（二）自动电加热干衣机（100公斤级）
1．采用微电脑全自动控制，具有故障和功能自检系统。可根据不同洗涤物含水率任意设定烘干时间、烘干温度、自动倒运转。中途开门查看，自动停止运转；到设定烘干时间，自动停止运转并发出停转信号提示。

2．大开门、大视镜，投取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况，配备安全联锁装置。

3．电加热，热交换器采用不锈钢加热管。

4．采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间可设置，皮带传动缓振，平稳性好，传动机构应能防止使用时间过长造成主轴断裂使内胆下垂。

5．内胆采用304不锈钢制作，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。

6．采用轴向直接送风，具有送风和吸风2套风机，节能高效。

7．运转电机及风机应设有过载保护装置。

8．具有面积较大的绒毛收集装置，用于过滤绒毛，避免造成绒毛堵塞风道。

9．维护方便，能从前部和后部进行关键机构的维护。

10．必须配备温度传感器等监控装置，对内部温度及关键部位进行实时监测，并在设备正面设置温度指示装置，直观显示当前运行温度。温度传感器应具有足够的精度和可靠性，能够在设备设定温度范围内安全运行。

11．必须配备超温保护装置，当运行温度超过预设额定值时，应能自动切断加热电源或实施停机保护，并与温度监控系统形成双重保护机制。超温保护装置动作后应同时发出声光报警信号，并在控制系统故障时确保设备能够进入安全状态。

12．电加热器应与转笼运行状态及风机运行状态实现安全互锁。当转笼或风机停止运转时，电加热器应立即自动切断，防止热量积聚。循环系统与电加热系统应装有互锁装置，循环系统未启动时电加热系统不得工作。

13．烘干机以额定负荷运行噪声≤85dB(A)。


	
	

	
	（三）全自动洗脱水机（25公斤级）
1．洗脱一体，采用进口轴承，配套品牌变频器。

2．采用交流变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计，能防止水溅和湿气侵入。洗衣速度、均布速度、脱水速度无级变速，能适应各种织物的洗涤，皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制，低噪节能。

3．采用一体式轴承座，体外轴承加油系统；主皮带轮置于轴承座后方，便于日后调节三角带松紧。机器洗涤时噪声不超过≤70dB(A)，脱水时噪声≤85dB(A)。

技术参数

（一）全自动洗衣机（100公斤级）

1．额定容量（kg）：≥100；

2．滚筒容积（L）：≥1000；

3．外形尺寸（宽*深*高 mm）：≥1810×2100×1960；

4．内胆尺寸（D*L mm）：≥φ1220×840；

5．整机重量（kg）：≥3000；

6．供电电压（V/HZ/P）：380/50/3；

电机、变频器功率（kW）：≥11。

（二）自动电加热干衣机（100公斤级）
1．额定容量（kg）：≥100；

2．滚筒容积（L）：≥2000；

3．供电电压（V/HZ/P）：380/50/3；

4．内胆尺寸（D*L mm）：≥φ1450×1180；

5．电机功率（kW）：≥2.2；

6．风机功率（kW）：≥3；

7．外形尺寸（宽*深*高mm）：≥2130*1700*2450；

8．整机重量（kg）：≥1500；

9．风机排风量（m³/h）：≥5000；

排风口尺寸（mm）：≥200*200。

（三）全自动洗脱水机（25公斤级）
1．额定容量（kg）：≥25；

2．滚筒容积（L）：≥250；

3．外形尺寸（宽*深*高 mm）：≥1100×1200×1600；

4．内胆尺寸（D*L mm）：≥φ800×500；

5．整机重量（kg）：≥1000；

6．供电电压（V/HZ/P）：380/50/3；

电机、变频器功率（kW）：≥3。


	
	

	服务及质保要求：洗衣机及烘干机整机（含所有零部件）质保期为2年，其中变频器质保期为3年。自设备安装调试完成、试运转期满且最终验收合格之日起计算。所更换部件的保修期自更换完成之日起重新计算，延续保修一年。每年提供免费校验一次,在正常工作条件下出现因设计选材、制造缺陷等导致的设备质量问题，厂方负责免费更换同型号产品或免费维修。质保期满后，卖方应继续在设备使用寿命内提供长期技术支持，维修服务仅收取成本费；若故障确属设计或制造缺陷，卖方仍须承担相应责任。

免费提供按需方要求的技术培训，并做好设备的现场安装、调试及跟踪技术服务工作。产品出现问题时，供货方接到需方通知后，保证在 24小时内派技术人员到达现场，予以处理。（其余要求详见技术规格书）
	
	

	交货期：
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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