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嵩山煤矿采购空气炮技术规格书
编制：

审核：

机电副矿长：

编制日期：

空气炮技术要求（煤矿料仓清堵用）

设备参数
设备名称：矿用防爆空气炮

型号：KQP-A-220（通用型）
容积：220L

使用地点：主井装载间

数量：空气炮5个，隔爆型电磁线圈20个
工作压力：0.4‑0.8MPa

喷爆开启时间：≤0.02s

主体罐体材质：Q235‑B钢板，焊接牢固，做防腐除锈喷漆处理。

电磁阀：井下选用矿用防爆电磁阀，参考型号DBF-20/10X电压DC20V(要求有煤矿安全标志和I类防爆标志)；配套安全阀、球阀、进.出气管路（进出直径108mm）、支架、电磁先导阀(直径20mm,,使用钢管连接）,另外送矿用隔爆型电磁线圈20个(电压DC20V要求有煤矿安全标志和I类防爆标志)；。
使用工况：煤仓/矸石仓清堵，适应粉尘、冲击工况。

 2、技术要求

 1. 设备制造符合简单压力容器相关规范，罐体水压试验合格，无渗漏、无变形。

2. 喷爆冲击力满足料仓破拱清堵，动作迅速，无卡滞、漏气。

3. 电磁阀动作灵敏可靠；安全阀整定压力符合规范，超压自动泄压。

4. 所有法兰、接头密封可靠，长期工作不漏气；支架结构牢固，可承受喷爆冲击。

5. 井下使用设备全部元器件满足煤矿防爆要求，提供防爆合格证。

6. 配套提供：空气炮本体、防爆电磁阀、安全阀、球阀、喷管、支架、连接软管、紧固件。

 3、供货资料

 产品合格证、压力容器检测资料、防爆证件（井下用）、设备安装图纸、操作维护说明书。

 4、验收要求

 1. 到货验收：核对设备型号、数量、外观、全套证件资料。

2. 安装调试完成后，现场做喷爆试验，设备启停正常，无漏气，破拱动作达标视为验收合格。

3. 设备罐体、阀门、电磁阀出现制造质量缺陷，乙方免费更换。

5、质量保证

 质保期：验收合格后24个月。质保期内非人为损坏，乙方免费维修更换。人为撞击、超压使用不在质保。乙方负责安装技术指导，对操作维护人员进行培训。

6、技术服务

 接到故障通知及时响应，提供远程或现场技术服务。

