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城郊煤矿井下矿用光缆组件技术规格书
编制单位（盖章）：调度室        编制日期：2026年8月16日

1、项目简介及使用地点
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿井下矿用光缆组件项目主要用于井下万兆环网、自动化环网和安全监控系统网络维护。

2、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	参考规格
	单位
	备注

	1
	矿用光缆组件
	CT-MGXTBV-4B-CZ-L500M
	米
	


3、主要部件配置要求、技术参数
（1）矿用光缆组件 型号：CT-MGXTBV-4B-CZ-L500M（参考）
组件外形示意图（如图所示）：
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性能要求

	项目
	性能指标

	矿用光缆型号
	MGXTBV

	光纤类型
	单模

	工作波长
	1310/1550nm

	芯数
	4 芯

	插入损耗
	≤0.5+0.35*L，单位:dB 注：L 为组件长度，单位km

	外壳材质
	304 不锈钢

	机械耐久性
	≥500 次

	抗侧压力
	4000N/100mm


4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求
国家标准及其它相关标准：

GB/T 2951-2008  电缆绝缘和护套材料通用试验方法 

GB/T 7594-1987  电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套  

MT 818.9-2009   煤矿用移动轻型软电缆  

 MT 818.1-2009   煤矿用阻燃电缆 第1部分：一般规定     

 MT 386-1995    煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则
5、货物使用环境及范围
电缆长期允许工作温度为-40～+70℃，月平均相对湿度为95％（+25℃时）；

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、服务及质保要求

（1）质保期一年，出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防止高温及阳光下暴晒、防止水分侵入电缆、防尘埃、防止严重弯曲及其他机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

9、供应商须提供技术资料要求
出卖方应向买方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。另配有使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

10、产品供应期限
供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

11、违约责任
（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。                                    

  12、技术联系人：王鹏博；联系号码：19837011888
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