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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

翻矸机配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：

日    期：  年    月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

翻矸机配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批翻矸机配件，用于矿井翻矸机检修维护使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	φ400立轮（含支架）
	TMA－PGL5－0.4D
	件
	主机：PGSX2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	2
	平轮
	φ400
	套
	主机：PGSX2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	3
	内阻车器
	翻罐笼
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	4
	外阻车器
	翻罐笼
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	5
	常开制动器
	YWZ-500

(翻罐笼用）
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	6
	常闭制动器
	YWZ-500

(翻罐笼用）
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	7
	车斗箱
	TMA-FG01-01
	套
	主机：PGSZ-2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	8
	翻矸车底盘
	翻矸车
	套
	主机：PGSZ-2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	9
	胶带联轴器
	TMA-1015
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	10
	闸轮联轴器
	TMA-1016
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	11
	主传动轴
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	12
	从动轴
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	13
	主旋转体
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	14
	底座
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	15
	挡煤板
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	16
	定位装置
	FDZZ1.5/6
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	17
	一轴总成
	XCJ-15
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	18
	二轴总成
	XCJ-15
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	19
	三轴总成
	XCJ-15
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	20
	箱体
	XCJ-15
	套
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	21
	车轮组件
	TAPGSZ-2.2A
	件
	主机：PGSZ-2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	22
	车轮轴
	TAPGSZ-2.2A
	件
	主机：PGSZ-2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	23
	车轮
	TAPGSZ-2.2A
	件
	主机：PGSZ-2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	24
	立轮
	φ1000
	件
	主机：PGSX2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	25
	平轮
	φ1000
	件
	主机：PGSX2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	26
	手动换向阀
	DMG-03-3C2-50
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	27
	溢流阀
	BG03-32
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	28
	管式单向阀
	CIT-03-04-50
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	29
	齿轮泵
	CBFC31.5-FL
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	30
	油缸
	D140X1600
	件
	主机：PGSX2.2A

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	31
	防爆电磁换向阀
	GDFW-03-3C4-D24-A
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	32
	叠加液压锁
	Z2S10
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	33
	叠加节流阀
	MSW-03-X
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	34
	节流阀
	Z2FS6
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	35
	液控换向阀
	4WEH10E/ET
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	36
	马达
	TAMA4-1300B
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	37
	单向阀
	S-15A1.2
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	38
	联轴器
	NL5
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	39
	阻车器油缸
	HSG-60/40-160
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	40
	溜矸嘴
	PGSZ-3.4A
	件
	主机：FDZZ1.5/6

原厂家：泰安煤安矿山设备制造有限公司

	说明
	表格中配件名称、规格型号、主机及原厂家仅供参考，投标人提供的投标产品应与上述配件完全互换，不能影响翻矸机性能及设备安全运行。


三、主要备件（或设备）配置要求

1、φ400立轮，φ1000立轮，φ1000平轮的车轮采用铸件，铸件不允许有影响使用性能的裂纹、夹渣等缺陷。装配前应进行喷丸处理，采用富锌环氧底漆进行防腐处理。

2、外阻车器采用液压控制。外阻车器是通过油缸的伸缩来单独控制开闭的。阻车器主要由阻爪和弹簧缓冲装置组成。

3、主旋转体为翻矸机的主要部件。主要由滚圈、两侧衍架、钢轨底座、檩条挡板组成。滚筒内设有轨道，与外阻车器轨道相连，从而便于矿车进入滚筒。

4、底座由型钢组合而成，用地脚螺栓与基础相连，是翻矸机承重的基座部件，它由数个组合梁联接而成。传动滚轮和支撑滚轮安放在底座上，用来支撑滚筒，并使其回转从而达到重载卸车的目的，底座上设有钢轨台，用来支撑阻车器，挡煤板也安放在底座上。底座上地脚螺栓孔为对称钻制，适用于左右侧式。

5、主传动轴和从动轴各由两个Φ400mm的滚轮与轴和轴承所组成，固定在底座上，滚轮在轴向位置有一定范围的调节量，以调至滚轮所托之滚筒两侧间隙相等为宜，滚筒的转动时依靠主传动轴与两滚圈的摩擦而传递动力和扭矩的。主传动轴和从动轴均采用双列向心球面滚子轴承，采用机械密封，以防煤尘侵入，保证轴承使用寿命。

6、挡煤板保证翻矸机在翻卸过程中，将煤炭沿该板卸入煤仓，并防止煤在卸载时外泄。

7、液压系统所采用的主要液压元件包括电磁换向阀、电磁溢流阀、节流阀、单向阀等均采用国内先进品牌产品；油箱带油温、油位显示装置。

8、液压马达采用内五星低速马达，由摆线啮合副、轴配流系统、模块化壳体等组成。摆线啮合副由定子与转子构成内五星减速机构，实现低速大扭矩输出；轴配流系统配流轴集成于输出轴（径向跳动≤0.01mm），油路高效切换；壳体前、后端盖为可拆卸设计。
9、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用翻矸机原有配件相符，具备良好的互换性，并提供合格有效的质量证明书，涉及防爆、煤安标志的配件其MA证、防爆证必须在有效期内。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
防爆电磁换向阀必须有防爆证、“MA”标志和“MA” 矿用产品安全标志证书，并符合煤矿防爆及国家煤安标志产品的相关要求。

五、货物使用环境及范围
1、海拔不超过1000m。

2、环境温度为-20ºC～50ºC。

3、相对湿度不大于95%（25ºC时）。

六、货物适用标准
GB/T 191-2025 包装储运图形符号标志

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 3766-2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 7935-2005 液压元件 通用技术条件
GB/T 2348-2018 流体传动系统及元件 缸径及活塞杆直径

GB/T 9065.2-2025 液压传动连接 软管接头 第2部分：24°锥形

GB/T 15622-2023 液压缸 试验方法

GB/T 20079-2006 液压过滤器技术条件

MT 287-1992 煤矿信号设备通用技术条件

AQ 1043-2007 矿用产品安全标志标识
GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.15-2024 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范

GB 3836.16-2024 爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范

《煤矿安全规程》

以上所有标准按照最新标准执行    

七、技术参数：

1、主旋转体的直径为φ2700mm，长度为2600mm。滚圈系整体铸钢件（材质为ZG35）紧固耐用。

2、内外阻车器必须开闭灵活，不得有卡顿或不到位现象。

3、装载设备技术参数
	型号
	PGSZ-2.2A

	仓口尺寸（长×宽） mm
	1200×1000

	溜口尺寸（长×宽 ）mm
	1000×720

	扇形闸门半径 mm
	1400

	摆杆回转半径 mm
	2280

	闸门回转角度 °
	38

	翻矸车容量 m³
	2.2

	装载坡度 °
	20

	轨距 mm
	1200

	打开闸门的最大推力 N
	8274


质量及验收要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导安装及协助进行调试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2、产品应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、产品所用材料必须确认合格后方可使用，必要时应进行化验或鉴别，关键材料必要时可通知使用人直接参与检验、化验或鉴别。

5、铸件不应有疏松、气孔、砂眼、裂纹等影响强度的缺陷。锻件不应有裂纹、夹层、氧化层、折叠、结疤等影响强度的缺陷。焊接件焊缝不应有裂纹、夹渣、间断、烧穿等缺陷。

6、外购件、外协件均应附有产品合格证或质量证明书，属安全标志管理的产品须有在有效期内的矿用产品安全标志证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

7、产品验收时，出卖人应随货提供产品合格证或质量证明书、防爆合格证、煤安证书等资料，资料不全或产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

8、出卖人应提出现场安装注意事项及安装质量保证方法。

9、如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

10、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

九、安装、调试要求
1、出卖人做到免费指导使用人进行安装、调试。

2、出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。产品维修时，出卖人应准确、务实地为使用人提供既经济又合理的维修方案，并以技术相支持，做到有求必应。
十、服务及质保要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

3、从使用日期计算，质保期1年。产品质保内出现问题，出卖人免费维修或更换，并对其产品提供终身服务。

十一、运输及包装要求

1、产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3、产品外露加工表面应涂防锈油脂，防锈油封有效期为一年。

4、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号；制造厂名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

5、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

6、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

7、随机文件用塑料袋封好装入箱中。

8、出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十二、提供的技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：结构图（含外形尺寸等）、产品合格证或质量证明书、使用说明书（含电子版一份）、煤安证、防爆合格证、出厂检验报告。

以上资料均要盖单位公章或检验章。

十三、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本技术规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由出卖人承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本技术协议所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

技术负责人：袁弼平
联系方式：0370-5195267
