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河南永华能源有限公司嵩山煤矿

氢氧化钾分析纯技术要求

 部    门：嵩山煤矿通风队
编    制： ______________
审    核： ______________

分管领导： ______________ 
氢氧化钾分析纯技术要求
 一、总则

1. 本技术要求适用于嵩山煤矿用于抽取井下密闭墙、防灭火观测孔等地点气样采集。

2. 产品所有技术指标、安全资质、配套附件、质保服务均需满足本文件全部条款，关键性能指标优于基础招标通用技术标准。

3. 产品设计、制造、检验需符合现行《煤矿安全规程》及国家、行业防爆、气体检测相关标准，出厂配套完整有效资质文件，无资质产品煤矿不予验收。

 二、执行标准与资质要求

执行标准：GB/T 2306‑2008《化学试剂 氢氧化钾》中国标准在... 性状：白色颗粒或片状固体，易吸湿，吸收空气中二氧化碳生成碳酸钾，溶于水、乙醇。

	检验项目
	分析纯 AR 指标

	氢氧化钾 (KOH)，%
	≥85.0

	碳酸盐（以\(\boldsymbol{K_2CO_3}\)计），%
	≤1.5

	澄清度试验，号
	≤4

	氯化物 (Cl)，%
	≤0.01

	硫酸盐 (\(\boldsymbol{SO_4}\))，%
	≤0.005

	总氮量 (N)，%
	≤0.001

	磷酸盐 (\(\boldsymbol{PO_4}\))，%
	≤0.005

	硅酸盐 (\(\boldsymbol{SiO_3}\))，%
	≤0.02

	钠 (Na)，%
	≤2.0

	铝 (Al)，%
	≤0.005

	钙 (Ca)，%
	≤0.005

	铁 (Fe)，%
	≤0.001

	镍 (Ni)，%
	≤0.0005

	重金属（以 Pb 计），%
	≤0.002


三、安全使用强制规定

检验规则要点

1、取样、试验环境避免接触二氧化碳；试剂极易吸潮，称量操作要快速。

2、含量测定：酸碱滴定法，排除碳酸盐干扰。

3、杂质测定按 GB/T 602、GB/T 603、GB/T 9723 等通用化学试剂试验方法执行中国标准。

包装与储存要求

1、包装：塑料瓶，密封；包装标志符合 GB 15346，标注腐蚀性。

2、储存：密封，干燥阴凉处保存，隔绝空气，防止吸潮、吸收 CO₂变质。

3、危险特性：强腐蚀性，避免皮肤、眼睛接触。说明：氢氧化钾会吸收空气中 CO₂生成碳酸钾，开封后碳酸盐指标会逐渐升高，不宜长期敞口存放
四、故障处理与维保要求
1、质保期自使用之日起12个月。

2、在正常使用情况下出现因制造等厂家责任造成的质量问题，由厂方负责免费更换同型号产品或免费维修。

3、设备在使用中出现故障情况，厂方接到电话或传真后4个小时给予答复，并在48小时内给予解决，因质量问题造成的间接损失由厂方负责。

4、厂方免费给予技术指导及培训，厂方要根据现场环境，免费提供设备的配套附件、备件、辅助材料及专用工具等，并确保质量，满足矿方要求。

五、验收要求

1. 到货验收时核对全套资质文件、配套附件完整性，缺少资质、配件不齐不予入库；

2. 所有到货设备为全新未使用原厂正品，外观完好、无破损、无划痕、无变形，铭牌标识清晰完整，标注设备型号、防爆标志、MA编号、出厂编号、生产厂家、生产日期，信息齐全、可全程溯源；
3. 到货后采购方有权逐台开展气密性试验、精度校验、通电续航测试、外观检查，所有指标必须完全符合本技术要求，不合格设备无条件免费更换、退货；
4. 防护等级、尺寸重量、续航时长、防爆标识现场核对，与技术规格书参数不符不予接收。

