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嵩山煤矿多功能剪切机
技术规格书
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单 位 负 责 人：

分 管 矿 领 导：

编  制  单  位：生产科
      编   制  日  期：2026年8月30日
多功能剪切机技术规格书

一、项目简介及使用地点

多功能剪切机主要用于煤矿井下采掘、巷道返修作业中废旧锚杆、锚索的截割处理，降低职工劳动强度，适用于井下采掘工作面。
二．货物名称及供货范围

主体设备及配件按表格要求采购供应。

	序号
	物资名称(*)
	单位
	规格(*)
	数量(*)

	1
	多功能剪切机
	台
	GYJQ24/63A
	20

	2
	剪切机机头
	件
	不含刀片
	1

	3
	油管接头组件
	件
	GYJQ24/63A
	1

	4
	缸套
	件
	GYJQ24/63A
	1

	5
	活塞
	件
	GYJQ24/63A
	1

	6
	插销
	件
	GYJQ24/63A
	1

	7
	机架
	件
	GYJQ24/63A
	1

	8
	盖板
	件
	GYJQ24/63A
	1

	9
	定刀
	件
	GYJQ24/63A
	200

	10
	定刀座
	件
	GYJQ24/63A
	1

	11
	保护圏
	件
	GYJQ24/63A
	1

	12
	0型圈
	件
	f73*3.55
	50

	13
	动刀
	件
	GYJQ24/63A
	200

	14
	销用弹性挡圏
	件
	GYJQ24/63A
	1

	15
	垫板
	件
	GYJQ24/63A
	1

	16
	髙压胶管
	件
	10M 63mpa
	200

	17
	高压油泵
	件
	GYJQ24/63A
	10


三、主要技术要求

设备额定工作压力 63MPa，剪切力≥300kN，可剪切最大直径30mm 锚杆、锚索。

设备整机重量≤12 Kg；剪切机头刀头框架可实现 90° 旋转，刀刃拆装更换方便；剪切机与油泵之间采用带快速接头高压胶管连接。

可对弯曲锚杆、锚索，螺母锈蚀卡死的锚杆开展剪切作业；可与手动泵、电动泵、气液泵多种动力源配套使用。

整机结构设计合理、操作轻便、便于井下携带，所有液压接头密封可靠，无渗漏。

整机及零部件重量不得大于设计值的 105%。

四、使用环境及范围

环境温度：0℃‑40℃。

周围环境相对湿度不大于 95%(+25℃时)。

适用于煤矿井下采掘工作面环境。

五、货物适用标准

符合 2022 版《煤矿安全规程》相关规定。

多功能剪切机应符合 GB 6077‑1985 标准要求，并按照标准进行设计制造。

设备噪音限值应符合 GB/T 24389‑2009 标准要求。

剪切机刀片结构、包装、运输与贮存符合 JB/T 12383‑2015 标准要求。

六、质量及验收要求

到货后对主机逐台进行外观检查、性能试验，检测各项技术参数；主机及配套配件任意一项达不到技术规格书要求，则判定该批次产品不合格，由出卖人负责处理，矿方不承担任何费用。
七、质保期及服务要求

出卖人提供现场免费操作、维护技术培训，产品整机质保期 12 个月。

使用过程出现设备质量问题，出卖人应在 48 小时内抵达矿方现场开展维修服务；确属产品制造质量原因造成的一切损失，全部由出卖人承担。

八、出卖方须提供技术资料要求

出卖方随货提供产品煤安相关资质证书、产品合格证、出厂检验报告、完整使用维护说明书。
九、交货期

接到产品使用人通知后，主机及全部配套配件同步到货，保证 3 日内全部送达矿方指定地点，供货数量以矿方通知为准。
十、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
技术联系人：余占洋 13633881206
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