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剪板机技术要求

一、招标设备名称及数量

1、设备名称：剪板机。

2、参考型号：QC12K-25×2500。

3、采购数量：1台。

二、主要参数

1、可剪最大板厚     25 mm      

2、可剪最大板宽     2500 mm      

3、剪切角           10-3.50°      

4、被剪料强度       450 N/mm2                         

5、后挡料最大距离   20-800 mm             

6、刀片长度         2600 mm                

7、主电动机功率     37 kW

8、电压等级         380V     

三、执行标准

GB/28240-2012        《剪板机 安全技术要求》

GB/T14404-2024       《剪板机 精度》

四、使用环境及条件

1、环境温度：-10~+40℃（油箱温度不得低于+10℃）

2、相对湿度：≤80%（+25℃）

五、结构与主机要求

1、机身：全钢板焊接结构，经振动时效消除内应力，强度高、不变形。

2、刀架：闸式垂直运动，导向可靠、运动平稳，无倾斜窜动。

3、刀片：优质工具钢/合金钢，刃口锋利耐用，装夹牢固、拆装便捷。

4、压料装置：液压多点压料，压力足够，剪切时板料无窜动，压脚行程可调。

5、间隙调整：快速/无级调节，刻度清晰，全长间隙均匀，符合精度标准。 

六、液压系统要求

1、采用集成液压站，运行平稳、噪音低、无渗漏。

2、配备可靠溢流、保压、调速功能，压力稳定。

3、关键密封件、液压件采用优质品牌，故障率低、寿命长。

4、油温正常，连续工作无过热。 

七、数控/控制系统要求 

1、系统界面友好，中文显示，编程、调用、计数便捷。

2、后挡料定位精度：≤±0.1 mm；重复定位精度：≤±0.02 mm。

3、具备行程限位、过载保护、紧急停止、安全互锁。

4、电气元件符合国标，布线规范，防护等级达标。 

八、精度要求

1、刀片间隙全长均匀性符合国标允差。

2、剪切件：直线度、垂直度、无明显毛刺、无扭翘。

3、后挡料与下刀板平行度、定位精度满足图纸与工艺要求。

4、出厂按精度标准逐项检验并提供报告。

九、安全与防护

1、配备急停按钮、安全防护栏、光电保护/护手装置。

2、运动部件全封闭，警示标识清晰。 

3、互锁可靠，未到位不启动、误操作可紧急中断。

4、符合机床安全规范，保护人身与设备安全。

十、供货范围
	剪板机
	1台

	内六角扳手
	1套

	产品操作说明书
	5本

	合格证
	5本


十一、产品质量保证

主机质保一年，质保期内部件（人为除外）因制造问题损坏由供货商无偿及时修理或更换，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起。由此产生的经济损失由供货方承担。

十二、资质要求

1、中华人民共和国境内注册的法人或组织。

2、具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。

3、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4、没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

5、没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

6、近三年投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为。

十三、其它要求

1、技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合技术要求和国家、行业标准的优质产品。技术要求所使用的标准如遇所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、基础尽可能保证与原基础一致，如果不一致，供货方需要负责安装。
3、安装时供货方派人到现场免费安装，并负责现场培训操作维护人员。设备报价中包含制造、运输、技术服务、安装等所有费用。

4、设备使用过程中出现故障且使用人无法自行解决时，技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因设备质量问题或交货拖延、技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由供货方承担，使用人有权拒付设备款。

5、无预付款，设备到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按自身资金计划分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清（质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期）。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

6、交货日期：合同签订后，接矿方通知30日内。

7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供货商负责到货前的运输并承担相关费用，运输车辆必须采用新能源车辆，现场卸货由使用方负责。

8、其它未尽事宜，双方协商解决。
