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普通车床技术要求

一、招标设备名称及数量

1、设备名称：普通车床。

2、参考型号：CW6263B/1500。
3、采购数量： 1 套（台）。

二、执行标准

参照GB/T4020-1997《卧式车床》。

三、使用环境及条件

1、周围环境温度应在+5～+40℃范围内。

2、空气相对湿度不大于85%。

3、大气没有过分的灰尘，酸气，腐蚀气体和盐分。

4、避免阳光直射机床或热辐射，机床安装位置远离振动源及易燃、易爆物品。
四、技术参数及要求

（一）技术参数
1、最大回转直径≥Φ630mm
2、最大工件长度≥3000mm

3、最大切削长度≥2850mm 

4、主轴转速范围≥7.5～1000r/min

5、主轴通孔直径≥Φ100mm

6、刀架最大行程≥460mm

7、小刀架回转角度  ±90°

8、纵横向进给量级数≥64

9、车削公制螺纹种数≥52

10、顶尖套筒直径≥100 mm

11、顶尖套筒行程≥250 mm

12、顶尖套筒锥孔锥度   莫氏6号

13、冷却泵电机功率≥0.15kW

14、零件尺寸精度 IT6-IT7级
15、机床外形参考尺寸:3100×620×1300mm

16、电压：380V
（二）技术要求

1、高刚性的结构设计：由于床身采用整体铸造成形，床身导轨采用山形和平面导轨布局，具备较大的承载截面，因此，有良好的刚性和吸震性，可保证高精度切削加工。

2、高效率、多用途设计：在本机床上可以车削零件的外圆、内孔和端面、可以钻孔、铰孔和拉油槽，可以加工各种公制、英制、模数、径节螺纹，用户提出特殊定货还可以加工周节螺纹，本机床特别适合于小批量生产的加工车间和机械修理车间使用。

3、本机床可加工钢、铸铁及有色金属、非金属等材料。在本机床上加工的零件尺寸精度可达到IT7级，表面粗糙度可达到1.6级。

4、机床配有皮带罩及安全警示标牌，以防止机床操作人员受到伤害和设备的损坏，提供卡盘防护，刀架防护和大防护，以保证安全操作。

5、机床安装应尽量考虑是否能适用原基础。如果不适用，供货方需要负责安装。

（三）供货范围

	序号
	产品名称
	参考型号
	数量
	单位
	备注

	1
	普通卧式车床
	CW6263B/1500
	1 
	台
	

	2
	三爪卡盘
	
	1
	台
	

	3
	中心架
	φ20～φ200mm
	1
	台
	

	4
	随行扶架
	φ20～φ100mm
	1
	台
	

	5
	双头扳手
	18-36mm
	2
	套
	

	6
	工具包（含油枪）
	
	2
	套
	

	7
	使用说明书、合格证明书
	
	5
	套
	


五、产品质量保证

主机质保一年，质保期内部件（人为除外）因制造问题损坏由供货商无偿及时修理或更换，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起。由此产生的经济损失由供货方承担修理后保证设备性能参数不受影响。

六、资质要求

1、中华人民共和国境内注册的法人或组织。
2、具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
3、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。
4、没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
5、没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
6、近三年投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为。

7、投标时提供近三年不少于5份的销售业绩合同。

七、其它要求

1、技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合技术要求和国家、行业标准的优质产品。技术要求所使用的标准如遇所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、安装时供货方派人到现场免费安装，并负责现场培训操作维护人员。设备报价中包含制造、运输、技术服务、安装等所有费用。

3、设备使用过程中出现故障且使用人无法自行解决时，技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因设备质量问题或交货拖延、技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由供货方承担，使用人有权拒付设备款。
4、付款方式：无预付款，设备到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按自身资金计划分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清（质保期内设备发生质量问题，负责修复或更换设备，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期）。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。
5、交货日期：合同签订后，接矿方通知30日内。

6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供货商负责到货前的运输并承担相关费用，运输车辆必须采用新能源车辆，现场卸货由使用方负责。

7、其它未尽事宜，双方协商解决。
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