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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
空调技术规格书
一、项目简介及使用地点
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批空调，用于老旧空调更换和新办公地点使用。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	立柜式空调
	参考型号：KFR-72LW/(72536)FNHAc-B3JY01
参考型号：KFR-72LW/(72509)FNhAd-B3
参考型号：KFR-72LW/(72530)FNhAf-B1

	10
	格力、美的、海信等一线品牌

	2
	挂壁式空调
	参考型号：KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01            
参考型号：KFR-35GW/(35531)FNhAa-B3
参考型号：KFR-35GW/(35564)FNhAh-B1
	20
	格力、美的、海信等一线品牌

	3
	工业空调（10匹）
	参考型号：
RFLDC280DXSAYC9(G)             
参考型号：
RF28W/BPSDN1-D1
参考型号：
RF28WPD/BNa
	2
	格力、美的、海信等一线品牌

	4
	立柜式空调
	参考型号：
RF12WQ/NhA-N3JY01       
参考型号：
RFD-120LWBSDN8Y-PA401
参考型号：
KFR-125LW/G891S
	5
	格力、美的、海信等一线品牌


主要配件配置要求 
  1、空调主要配件有压缩机，节流装置，铜管，冷凝器，散热器。
  2、内机：蒸发板，温度传感器，轴流风机，步进电机，控制板，积水盘及水管，外壳，导风板，空气过滤器。
3、外机：冷凝板，温度传感器，贯流风机，压缩机，四通阀，储液罐，启动电容，防震垫，保温棉，外壳。
  4、所有空调机组均要求为冷暖型机组，具体参数要求如下：

10匹工业空调：制冷量24kW~30kW，制热量24kW~32kW；

5匹立柜式空调：制冷量11000W~14000W，制热量13000W~18000W；

3匹立柜式空调：制冷量7100W~7600W，制热量8800W~11000W；

1.5匹挂壁式空调：制冷量3200W~3600W，制热量4000W~5800W。

5、空调按照国家标准质保，保证使用原厂零配件。
四、货物使用环境及范围
 1、用于全矿区队楼，会议室，宿舍楼，配电室及厂房。
五、质量及验收要求
 1、空调到货后，矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。包装箱无损坏现象，开箱时箱内所附说明书、出厂合格证等齐全。
六、安装、调试要求
1、出卖人负责无偿对空调进行安装和调试，直到完全符合买受人要求为止，出卖人提供全部安装、调试过程中所需的材料、特殊工具、易损件、专用仪器仪表等。 
     2、因空调安装过程涉及高处作业，要求安装人员必须持有高处作业操作证上岗。双方签订安全协议，安装过程中发生的一切安全事故由出卖人自行负责。
七、服务及质保要求
 1、出卖方免费送货到城郊煤矿现场，该设备在甲方现场最终验收合格，双方签字后，才能视为正式交货。验收的过程中若发现空调有质量问题，产品使用人有权退货。 
2、产品质保期根据国家标准。该设备在保修期内，乙方对设备出现的各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费更换，所更换部件保修期从更换日期起计算延续保修一年。招标方如需现场维护，出卖人接到通知起24小时内到现场处理。
八、运输及包装要求
1、出卖人负责产品的一切运输工作，承担运输过程中的一切责任，并负责产品的装卸。
2、出卖人应保证所提供空调设备及部件为一线品牌、全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，产品质量符合国家及行业相关标准，产品性能符合买受人要求。
九、供应商须提供技术资料要求
1、出卖人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业，具备合格的营业执照。
2、出卖人提供产品合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件（交货时提供）。
十、交货期
1、供货时间：合同签订后，接到买受人供货通知后30天内交货。
2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。
十一、其他
1、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。
2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着供货方提供的设备完全符合本规格书的要求。
3、本规格书的要求与以上标准，设备规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买方澄清，通常执行最严格的标准。
4、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。
5、其他未尽事宜，由双方协商解决.
技术联系人：余家尧
联系方式：18137029191
附： 1. 基本技术参数响应表（偏差表）
2. 服务及质保承诺书
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	产品必须合格证、生产序列号、并与网上查询一致。
	　
	　
	　

	2
	出卖人负责所有设备调试正常
	
	
	

	3
	类型：立柜式空调
匹数：3P
制冷量（W）：7250(1200-8350)
制冷功率（W）：2400(400-3200)
制热量（W）：9200(1200-11000)
制热功率（W）：3200(400-4400)
电加热功率（W）2200：
内机噪音（dB(A)）：46
外机噪音：55
循环风量（m³/h）：1100
电压：220V
	　
	　
	　

	4
	类型：挂壁式空调
匹数：1.5P
制冷量（W）：3510（200-4300）
制冷功率（W）：959（80-1500）
制热量（W）：4600（200-5800）
功率（W）：1320（80-1990）
电加热功率（W）：1100
内机噪音（dB(A)）：40
外机噪音：50
循环风量（m³/h）：700
电压：220V
	
	
	

	5
	类型：工业空调
匹数：10P
制冷量（KW）：≥25
制热量（KW）：≥26
内机噪音（dB(A)）：≤55
外机噪音：≤70
循环风量（m³/h）：≥3000
电压：380V/50Hz/3相
	
	
	

	6
	类型：立柜式空调
匹数：5P
制冷量（KW）：≥13.2
制热量（KW）：≥14
内机噪音（dB(A)）：≤52
外机噪音：≤65
循环风量（m³/h）：≥1800
电压：380V/50Hz/3相
	
	
	

	备注：以上品牌参数仅为参考，投标产品须为以上品牌或其他同品质品牌产品，投标产品参数不得低于上述参数要求。

	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：

附件2：服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对空调项目，服务及质保方面承诺如下：
设备按国家标准质保，如在质保期内出现任何质量问题可免费维修。
出卖人在质保期提供技术服务，由专门的维修人员受理用户咨询，保证需方在使用中，及时得到技术上的支援,若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。
出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用原厂品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
